
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГДПБЗН-МВР

гр. София, 1309
ул. „Пиротска” № 171А 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА[footnoteRef:1] [1:  При изменение на нормативната и стандартизационната уредба, заявлението подлежи на актуализация.] 


от .....................................................................................................................................................................................................
(трите имена на представителя/пълномощника)
..........................................................................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)
представляващ ...............................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице)
в качеството си на .........................................................................................................................................................................
(производител или негов упълномощен представител, орган за контрол или ползвател[footnoteRef:2]) [2:  При заявяване изпитване по т. II или т. ІІІ от настоящото заявление, заявителят може да бъде и ползвател.] 

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ на заявителя: .........................................
№ и дата на пълномощното:..........................................................

за извършване на изпитвания на ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ 

Търговско наименование на продукта: .......................................................................................................................................

Производител на продукта: .........................................................................................................................................................
(наименование на производителя и адрес)

Партида[footnoteRef:3] №:……………	                                                        Съхранение[footnoteRef:4] при температури от ………….°С до ………..°С [3:  Съгласно чл. 8а от Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. изпитванията за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене, следва да бъдат проведени на продукт от една производствена партида.]  [4:  Отбелязва се при какви температури може да се съхранява пенообразувателят без възникване на проблеми.] 


Кратност на образуваната пяна:  ❒средна (БДС EN 1568-1);
❒висока (БДС EN 1568-2);
❒ниска за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности 
(БДС EN 1568-3);
❒ниска за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности 
(БДС EN 1568-4).
 (вярното се отбелязва, като може да бъде избрана и повече от една опция)



Образуващ воден филм: ❒да или ❒не
Желая провеждане на изпитване на пенообразувателя и с морска вода[footnoteRef:5] : ❒да или ❒не [5:  При заявено изпитване на пенообразувател, подходящ за използване с морска вода, се начислява допълнителна сума за изпитване и с морска вода на определени показатели.] 

Лице за контакти: ..........................................................................................................................................................................
(име и фамилия, телефон, факс, e-mail)
Вид на услугата: ............................................................................................................................................................................
(обикновена[footnoteRef:6] или бърза[footnoteRef:7]) [6:  Цените се определят съгласно утвърден ценоразпис от министъра на вътрешните работи или калкулация.]  [7:  Цената за бърза услуга, се формира на база цената за обикновена услуга, умножена по коефициент 1,5.] 




В зависимост от целта на изпитване, следва да бъде избрано І, ІІ или ІІІ:

❒I. За оценяване съответствието по реда на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
Изпитванията се провеждат по следните показатели:
Акредитирани изпитвания:
· вискозитет на пенообразувателя в температурен диапазон от минус 40 ºС до плюс 20 ºС, по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 6.1 и по БДС EN ISO 3104 , т. 11;
· рН на пенообразувателя по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 7;
· процентно съдържание на утайка по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение С:
- преди стареене,
- след стареене;
· кратност на пяната[footnoteRef:8] по БДС EN 1568-1, 3, 4, Приложение G; [8:  Показателите, отбелязани със звезда се определят и с морска вода, когато заявителят е декларирал съвместимост на пенообразувателя с морска вода.] 

· време на изтичане на пяната[footnoteRef:9] по БДС EN 1568-1, 3, 4, Приложение G; [9: ] 

· гасителна способност* по БДС EN 1568-1, 3 , 4, Приложение Н;
· повърхностно напрежение по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение F и БДС ЕN 14370[footnoteRef:10], т. 7.3. [10:  БДС EN 14370 „Повърхностноактивни вещества. Определяне на повърхностното напрежение“.] 


Неакредитирано изпитване:
· оценяване образуването на воден филм по БДС ЕN 1568-3, Приложение L – се отнася единствено за филмообразуващи пенообразуватели.

Забележка: Пенообразуватели с висока кратност, които при изпитванията са удовлетворили критериите по т. 4, Приложение С (утайка в пенообразувателя); т. 6.1 (вискозитет на Нютонови пенообразуватели); т. 7 (рН на пенообразувателя); т. 8 (повърхностно напрежение) и Приложение Е (темпериране на пенообразуватели) на БДС EN 1568-2, е необходимо допълнително да бъдат изпитани в друга акредитирана лаборатория по Приложение G и Приложение H на БДС EN 1568-2.




❒II. За извършване на контролни изпитвания за проверка запазването на постоянството на физикохимични и/или експлоатационни показатели
Изпитванията се провеждат по следните показатели:
Акредитирани изпитвания:
· вискозитет на пенообразувателя в температурен диапазон от минус 40 ºС до плюс 20 ºС, по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 6.1 и по БДС EN ISO 3104 , т. 11;
· рН на пенообразувателя по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 7;
· процентно съдържание на утайка по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение С:
- преди стареене,
- след стареене;
· кратност на пяната* по БДС EN 1568-1, 3, 4, Приложение G;
· време на изтичане на пяната* по БДС EN 1568-1, 3, 4, Приложение G;
· гасителна способност* по БДС EN 1568-1, Приложение Н – за пенообразуватели със средна кратност;
· дребномащабно изпитване на гасителна способност* по БДС EN 1568-3, 4, Приложение I – за пенообразуватели с ниска кратност.

Неакредитирано изпитване:
· оценяване образуването на воден филм по БДС ЕN 1568-3, Приложение L – важи единствено за филмообразуващи пенообразуватели.

Забележка: Пенообразуватели с висока кратност, които удовлетворяват критериите по т. 4, Приложение С (утайка в пенообразувателя); т. 6.1 (вискозитет на Нютонови пенообразуватели); т. 7 (рН на пенообразувателя) на БДС EN 1568-2, трябва допълнително да бъдат изпитани в акредитирана лаборатория по Приложение G и Приложение H на БДС EN 1568-2.

Място, от където ще бъде взета пробата от пенообразувателя, който ще бъде подложен на контролни изпитвания: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(противопожарен автомобил за гасене; гасителна инсталация; резервоар; складово помещение или друго, с конкретни данни за местоположението)


[bookmark: _Hlk41558201]❒IIІ. За извършване на изпитвания за проверка на свойствата на пенообразувател, предназначен за използване в стационарни пожарогасителни инсталации, в съответствие с т. 11.3.2.4.1 от БДС EN 13565-2[footnoteRef:11] [11:  БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“.] 

Изпитванията се провеждат по следните показатели:
Акредитирани изпитвания:
· процентно съдържание на утайка по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, Приложение С:
- преди стареене,
- след стареене;
· време на изтичане по БДС EN 1568-1, 3, 4, Приложение G; 
· кратност на пяната по БДС EN 1568-1, 3, 4, Приложение G;
· рН на пенообразувателя по БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 7;
Неакредитирани изпитвания:
· вид на пяната по БДС EN 1568-1, 3, 4;
· специфично тегло по РП 7.2-9.2/2024[footnoteRef:12]; [12:  РП 7.2-9.2/2024 „Определяне на плътност и относителна плътност (специфично тегло) на пенообразуватели за гасене на пожари“.] 

· коефициент на разстилане (образуване на филм) върху циклохексан по БДС ЕN 1568-3[footnoteRef:13], Приложение L – за филмообразуващи пенообразуватели; [13:  БДС ЕN 1568-3 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности“] 

· устойчивост по отношение на смесващи се с вода разтворители по РП 7.2-9.3/2024[footnoteRef:14] – за AR (алкохол устойчиви) пенообразуватели. [14:  РП 7.2-9.3/2024 „Определяне на устойчивостта на AR пенообразуватели по отношение на смесващи се с вода разтворители“] 


Място, от където ще бъде взета пробата от пенообразувателя, който ще бъде подложен на контролни изпитвания: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
(резервоар на гасителната инсталация, с конкретни данни за местоположението му)

Забележка: Пенообразуватели с висока кратност, които отговарят на изискванията за специфичното тегло по РП 7.2-9.2/202412 и удовлетворяват критериите по т. 4, Приложение С (утайка в пенообразувателя) и т. 7 (рН на пенообразувателя) на БДС EN 1568-2, трябва допълнително да бъдат изпитани в акредитирана лаборатория по Приложение G на БДС EN 1568-2.


Предписания и инструкции за манипулиране с образеца за изпитване: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(при необходимост се прилагат предписания и инструкции за манипулиране с образеца за изпитване, за да бъдат взети предвид всички необходими предпазни мерки за запазване целостта на образеца, за да се избегне влошаване, замърсяване, загубване или повреда по време на манипулирането, транспортирането, съхраняването/изчакването и подготовката на образеца за изпитване)

Образецът за изпитване се предоставя на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР от заявителя. ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР не носи отговорност за вземането на гореописаните образци за изпитване.
Известно ми е, че нося отговорност за:
- представителността на образеца за изпитване;
- правилното транспортиране на образеца за изпитване до лабораторията и за осигуряване на необходимите условия за запазване на първоначалните му характеристики до предаването му в ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР.

Приложения:
1. Документи, удостоверяващи статута на производителя (за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), заверен и легализиран съгласно т. 3.2 от Забележки).
[bookmark: _GoBack]2. Техническата документация на продукта, която е издадена от производителя. Приложените документи, които са копия на оригиналите, трябва да са заверени, с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала” на всяка страница.

Забележки: 
1. Лабораторията се задължава да опазва професионалната тайна за цялата информация, получена или създадена по време на лабораторните дейности, с изключение на тази, която се изисква по закон.
Лабораторията предварително информира заявителя за информацията, която възнамерява да направи обществено достъпна. С изключение на информацията, която заявителят прави обществено достъпна, или когато това е договорено между лабораторията и заявителя (например да се отговори на жалби), всяка друга информация се счита за нейна собственост и се разглежда като професионална тайна.
Когато лабораторията е задължена по закон или е упълномощена съгласно договорни споразумения да оповести информация, представляваща професионална тайна, заявителят или засегнатото лице се уведомява за предоставяната информация, освен ако това не е забранено по закон.
Информация за заявителя, получена от източници, различни от самия клиент (например жалбоподател, регулаторни органи), се счита за професионална тайна между заявителя и лабораторията. Лабораторията опазва професионалната тайна за доставчика (източника) и не я разкрива пред заявителя, освен ако това е съгласувано с източника.
2. Заявителят (възложителят) има право да отправи жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за които лабораторията е отговорна. При поискване, процедурата за разглеждане на жалби се предоставя на всички заинтересовани страни.
3. При заявяване на услуга от упълномощен представител, е необходимо представяне на документ за упълномощаване, издаден от производителя или негов упълномощен представител.
3.1. Пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа и да съдържа конкретните действия, които упълномощеният представител може да извършва, с цел изпълнение на задълженията, свързани с извършване на предоставяната услуга.
3.2. Когато производителят е юридическо лице, регистрирано в чужбина, документът за упълномощаване следва да бъде със заверка и легализация, в съответствие с установения международен ред (публикуван на официалната интернет страница на Министерство на външните работи).
3.3. В случай че представеното пълномощно е копие на оригинала, същото трябва да е заверено от заявителя с подпис и печат за вярност на всяка страница.
3.4. Когато пълномощното на заявителя е издадено от търговски пълномощник на юридическото лице или от друг пълномощник, се прилага пълномощното на търговския пълномощник/другия пълномощник със заверка/легализация съгласно т. 3.1 или т. 3.2, за удостоверяване на упълномощаването от страна на производителя и за обема на представителната власт на търговския пълномощник/другия пълномощник. Копията на пълномощните се подават заверени от търговския пълномощник/другия пълномощник с подпис и печат за вярност на всяка страница.

Желая да получа издадения документ по следния начин:
 Лично от сградата на ГДПБЗН-МВР на ул. „Пиротска“ № 171А;
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:........................................................................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.

Долуподписаният ......................................................................................................................................... декларирам, че съм запознат и приемам общите търговски условия, уредени с процедура ОП 7.1-2 „Общи търговски условия” от системата за управление на Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР (публикувана на официалната интернет страница на ГДПБЗН-МВР/Дирекцията/Структура/Отдел „Център за изследвания и експертизи“/сектор „Изпитвателен център по ПАБ”), като се задължавам да ги спазвам.
Дата: .................................. 		Клиент (възложител): ..............................................................................................                   
/име, фамилия, подпис, печат/
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