Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“, по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за КК „Тилия“ – Варна“
1. Технически параметри 
    Среднотемпературен хладилен шкаф :

  1.Обем от 1400 +/- 30 литра. 

            2.Температурен режим - от -1 ̊ С до + 8 ̊ С.
            3. Корпус и врати, изработени от неръждаема стомана.
            4. С две врати с не по-малко от 3 рафта на всяка.
  5. С функция автоматично обезскрежаване.
  6. Хладилен агент R134A; R404A; R 600 A.
  7. Електрическо захранване  -220-230 V 50 Hz.
*Забележка: В Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 2.1.) участниците следва да посочат, на указаното от възложителя място, марка, модел, производител и произход на стоката от обособената позиция. 

2.  Гаранционен срок 


Гаранционният срок на стоките е по предложение на участника, но не може да бъде по-малък от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранно подписания приемо-предавателен протокол. 

3. Гаранционно обслужване:

- изпълнителят трябва да осигури телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
- при поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция е 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и 48 часа , когато сигналът е подаден в неработен ден;
- всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи са за сметка на изпълнителя;
     - при недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, изпълнителят се задължава да замени или поправи негодните части за своя сметка;
4. Участникът декларира в свободен текст, че при доставката:

     - ще запознае представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация;

     - ще  проведе тестване в режим на  работа на машините;
     - в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, изпълнителят се задължава да отстрани неизправността или да замени неизправното изделие с ново;
     - за гаранционно обслужване изпълнителят посочва сервизи  с посочени адреси, телефони и лица за контакт;
         - всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, трябва да се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
          - при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от изпълнителя график; 

- че уредите по всяка от обособените позиции са нови и неупотребявани.

5. Монтаж

Монтажът на стоките от обособената позиция е за сметка на изпълнителя.
6. При доставката изпълнителят трябва да предостави следните документи:
· сертификати за качество на производителя;

· гаранционни карти от производителя;

· инструкция за работа  на български език;

· сервизна книжка.
7. Мерки за сигурност

При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.


Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
