Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“, по обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на 2 бр. колонни климатика и 4 бр. конвектомат за БО „Изгрев“ – Созопол ”;
1. Технически параметри 
Колонен климатик:

        1. Тип на климатика - инверторен климатик. 

       2. Тип на вътрешното тяло – колонен тип.
        3. Мощност не по-малка от Btu –24 000.
       4. Консумация  на ел. енергия при охлаждане kW/h /max/  – 6.0.
       5. Консумация  на ел. енергия при отопление kW/h /max/  - 6.0.
       6. Енергийна ефективност SEER /min/ - 2.6.
       7. Енергийна ефективност SCOP /min/ - 3.0.
        8. Хладилен агент    R410A; R32, или еквивалент. 
          9. С цвят бял.
Конвектомат:

           1. Електрическо захранване.
           2. Мощност не по–малка от 16/kw/380v.
           3. Капацитет с не по- малко от 10 бр. тави.
           4. С включени в цената не по- малко от  10 бр. тави, от които 5 бр. с размер по гастроном GN1/1-150 и 5 бр. GN1/1-200.
           5. С не по–малко от три реверсивни вентилатора.
           6. С възможност за регулиране на температурата от 30 С до 260 С.

*Забележка: В Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 2.2.) участниците следва да посочат, на указаното от възложителя място марка, модел, производител и произход на всяка от стоките от обособената позиция. 

2.  Гаранционен срок 


Гаранционният срок на стоките е по предложение на участника, но не може да бъде по-малък от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранно подписания приемо-предавателен протокол. 

3. Гаранционно обслужване:

- изпълнителят трябва да осигури телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
- при поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция е 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и 48 часа , когато сигналът е подаден в неработен ден;
- всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи са за сметка на изпълнителя;
     - при недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, изпълнителят се задължава да замени или поправи негодните части за своя сметка;
4. Участникът декларира в свободен текст, че при доставката:

     - ще запознае представители на възложителя с инструкциите за работа и безопасна експлоатация;

     - ще  проведе тестване в режим на  работа на машините;
     - в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, изпълнителят се задължава да отстрани неизправността или да замени неизправното изделие с ново;
     - за гаранционно обслужване изпълнителят посочва сервизи  с посочени адреси, телефони и лица за контакт;
         - всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, трябва да се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
          - при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от изпълнителя график; 

- че уредите по всяка от обособените позиции са нови и неупотребявани.

5. Монтаж

Монтажът на стоките от обособената позиция е за сметка на изпълнителя.
6. При доставката изпълнителят трябва да предостави следните документи:
· сертификати за качество на производителя;

· гаранционни карти от производителя;

· инструкция за работа  на български език;

· сервизна книжка.
7. Мерки за сигурност

При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.


Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
