Приложение № 4
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“, по обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на 1 бр. професионална перална машина, 2 бр. сушилня и 1 бр. среднотемпературен хладилен шкаф за БО „Секвоя“ – с. Свети Спас, община Долна Баня“
1. Технически параметри 
Перална машина
1. Минимален капацитет на зареждане – 18 кг сухо пране.
2 .Обороти на центрофугата -  не по-малко или равно на 950 оборота/мин.
3. G-фактор не по-малко от 350.
4. Корпус, барабан и горен панел – изработени от неръждаема стомана.
5. Електронен програматор /микропроцесурно управление/, с възможност за 
 въвеждане на допълнителни програми за пране, освен фабрично заложените.
6. Захранване -  електрическо – трифазно 380 v.
7 .Работа с подгряване на студена вода.
8. Възможност за работа с прахообразни и течни перилни препарати.
9. Разход на вода: топла/студена <35/130 литра            

10.Окачване на барабана на амортисьори и ресори (свободностояща машина).
Сушилня
1. Минимален капацитет на зареждане – 23 кг. 

2. Стоманен корпус.

3. Барабан, изработен от неръждаема стомана.

4. Обем на барабана не по-малък от 500 литра.

5. Реверсивен ход на барабана.

6. Сензор за сушене.

7. Захранване - електрическо – трифазно 380 v.
8. Мощност на нагряване  с ел. ток – минимум 30 kw. 

9. Електронен програматор /микропроцесорно управление/ с възможност за промяна на параметри, време и температура на сушене.
Среднотемпературен хладилен шкаф
1. Обем от 1400 +/- 30 литра.

2. Температурен режим - от -1 ̊ С до + 8 ̊ С.
3. Корпус и врати, изработени от неръждаема стомана.
4. С две врати с не по-малко от 3 рафта на всяка.
5. С функция автоматично обезскрежаване.

6. Хладилен агент R134A; R404A; R 600 A.
7. Електрическо захранване - 220-230 V 50 Hz. 
*Забележка: В Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 2.4.) участниците следва да посочат в указаното от възложителя място марка, модел, производител и произход на всяка от стоките от обособената позиция. 

2.  Гаранционен срок 


Гаранционният срок на стоките е по предложение на участника, но не може да бъде по-малък от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранно подписания приемо-предавателен протокол. 

3. Гаранционно обслужване:

- изпълнителят трябва да осигури телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
- при поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция е 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и 48 часа , когато сигналът е подаден в неработен ден;
- всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи са за сметка на изпълнителя;
- при недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, изпълнителят се задължава да замени или поправи негодните части за своя сметка;
4. Участникът декларира в свободен текст, че при доставката:

     - ще запознае представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация;

     - ще  проведе тестване в режим на  работа на машините;
     - в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, изпълнителят се задължава да отстрани неизправността или да замени неизправното изделие с ново;
     - за гаранционно обслужване изпълнителят посочва сервизи  с посочени адреси, телефони и лица за контакт;
     - всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, трябва да се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
      - при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от изпълнителя график; 

- че уредите по всяка от обособените позиции са нови и неупотребявани.

5. Монтаж

Монтажът на стоките от обособената позиция е за сметка на изпълнителя.

6. При доставката изпълнителят трябва да предостави следните документи:
· сертификати за качество на производителя;

· гаранционни карти от производителя;

· инструкция за работа  на български език;

· сервизна книжка.
7. Мерки за сигурност

При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.


Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
