Приложение № 5
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на колонни климатици, професионална хладилна, кухненска и перална техника за нуждите на КК и БО на МВР“, по обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на 1 бр. електрическа фурна на 3 нива за БО „Къпина“ – Боровец“
1. Технически параметри 
Електрическа фурна на 3 нива:
         1. Професионална електрическа фурна на 3/три/ независими нива. 

         2. Терморегулатори, горен и долен, до 320◦C  за всяка камера.

         3. Вътрешните размери на камерите да позволяват  работа със съдове

             по гастронорм GN 2/1.
         4. Фурните да са изработени от неръждаема стомана както камерата, така и корпуса. 

5. Захранване - електрическо-трифазно 380 v. 

6. Мощност – минимум 18 kw. 
*Забележка: В Предложението за изпълнение на поръчката (образец № 2.5.) участниците следва да посочат, на указаното от възложителя място марка, модел, производител и произход на стоката от обособената позиция. 

2.  Гаранционен срок 


Гаранционният срок на стоките е по предложение на участника, но не може да бъде по-малък от 24 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранно подписания приемо-предавателен протокол. 

3. Гаранционно обслужване:

- изпълнителят трябва да осигури телефон, факс или е-mail за техническа помощ;
- при поява на дефекти или възникнали повреди по време на гаранционния срок, времето за реакция е 24 часа, считано от часа на подаване на сигнала, когато е подаден в работен ден, и 48 часа , когато сигналът е подаден в неработен ден;
- всички разходи, свързани с гаранционното обслужване в т.ч. транспортните разходи са за сметка на изпълнителя;
- при недодстатъци и повреди, проявили се по време на експлоатацията в гаранционния срок, изпълнителят се задължава да замени или поправи негодните части за своя сметка;
4. Участникът декларира в свободен текст, че при доставката:

     - ще запознае представители на възложителя с инструкциите за работа и  безопасна експлоатация;

     - ще  проведе тестване в режим на  работа на машините;
     - в случай на възникнала техническа неизправност при тестване, изпълнителят се задължава да отстрани неизправността или да замени неизправното изделие с ново;
     - за гаранционно обслужване изпълнителят посочва сервизи  с посочени адреси, телефони и лица за контакт;
     - всички поправки по поддръжката, осъществени по силата на гаранцията, трябва да се изпълняват от сервизен персонал, квалифициран да изпълнява такива задачи;
      - при изискване на производителя за профилактика, тя ще се извършва по предложен от изпълнителя график; 

- че уредите по всяка от обособените позиции са нови и неупотребявани.

5. Монтаж

Монтажът на стоките от обособената позиция е за сметка на изпълнителя.

6. При доставката изпълнителят трябва да предостави следните документи:
· сертификати за качество на производителя;

· гаранционни карти от производителя;

· инструкция за работа  на български език;

· сервизна книжка.
7. Мерки за сигурност

При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.


Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
