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1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА
„Доставка на полицейски униформи - колани от естествена кожа”
2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Коланът е предназначен за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло. Моделът на колана е съгласно снимките от 1 до 4 или еквивалент.

Коланът е изработен от бланк в черен цвят, с 2 бр. кожени гайки и  с тока /катарама/, която според предназначението на колана за служителите от съответната структура, е както следва:

* сребриста тока от монолитно лят метален блях (тока) с монограм лъвче и клонки – за ГДНП, ГДГП, ДЖ, ДМ;

* златиста тока от монолитно лят метален блях (тока) с монограм пожарникарска каска и пламък – за ГДПБЗН.

Препоръчителна технология за изработване на катарамата: щамповане или фото-химично фрезоване и емайлиране.
Снимка 1 Катарама на колан от естествена кожа – ГДНП, ГДГП, ДЖ, ДМ
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Снимка 2 Катарама на колан от естествена кожа – ГДНП, ГДГП, ДЖ, ДМ
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Снимка 3 Катарама на колан от естествена кожа – ГДПБЗН
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Снимка 4 Катарама на колан от естествена кожа – ГДПБЗН

[image: image4]
3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение 

3.1.1. Изисквания към размерите

Коланът (кожената лента в скроен вид) да е с размери:

* Дължина - (1400 ± 25) mm;

* Широчина - (32 ± 1) mm;

* Дебелина - (4,0 ÷ 4,5) mm;

Катарамата да е с размери:
* Дължина - (46 ± 1) mm;

* Широчина - (40 ± 1) mm;

* Дебелина - (2,0 ± 2) mm;

Гайките да са с размери:

* Широчина - (10 ÷ 11)  mm;

* Дебелина - (2,0 ÷ 2,5) mm;

* Широчина на светлия отвор - (45 ÷ 50) mm;

3.1.2. Изисквания към материалите
Материалите, необходими за изработване на колана, да са съгласно спецификацията (Таблица 1)
Таблица 1 – Спецификация на материалите

	№
	Наименование
	Предназначение

	1
	2
	

	1.
	Кожа естествена (бланк), цвят черен:

* рН на воден екстракт, рН  – не по малко от  3.2 ;

* Съдържание на CrVI, mg/kg – не повече от 3,0;

* Якост на опън, N/mm² - не по малко от 20,0;

* Удължение при

напрежение 9.8 MPa, % - не повече от 20,0;
* Удължение при скъсване, % - не повече от 45,0;

* Якост на раздиране

на шев, N/mm – не по малко от 80,0;
* Устойчивост на цвета  при въртеливо триене, степен от сивата скала за лицева част и мавия
- сухо триене

при 256 об. не по малко от 3,0,
· - мокро триене

при 64 об. не по малко от 3,0.

	Основен материал за колана

	2.
	Катарама, съгласно описанието в т. 2 на техническата спецификация
	За закопчаване на колана

	3.
	Гайки от естествена кожа, цвят черен като цвета на колана
	За придържане на колана

	4.
	Капси метални с цвят :
Сребристи – за ГДНП, ГДГП, ДЖ, ДМ;

Златисти – за ГДПБЗН.


	2 броя – за закрепване на катарамата, по 1 брой за застъпване двата края на гайката на колана


3.1.3. Методи за контрол и изпитване
3.1.3.1. Моделът на колана се контролира за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.3.2. Контролирането на размерните показатели, посочени в т. 3.1.1., се извършва с помощта на метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

3.1.3.3. Вложените в изработването на колана материали по точки: 2,3 и 4 от таблица 1 и цветът на бланка по точка 1 от таблица 1 се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица 1.
3.1.3.4. Физико – механичните и химичните показатели на материала по точка 1 от таблица 1 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 1. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 2.

Таблица 2 – Методи на изпитване
	№
	Характеристики
	Метод на

 изпитване

	1
	рН на воден екстракт
	БДС EN ISO 4045:2008 или еквивалентно/и

	2
	Съдържание на CrVI
	БДС EN ISO 17075:2008 или еквивалентно/и

	3
	Якост на опън
	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и

	4
	Удължение при 

напрежение 9.8 MPa
	БДС EN ISO 3376:2012 или еквивалентно/и

	5
	Удължение при скъсване
	БДС EN ISO  3376:2012 или еквивалентно/и

	6
	Якост на раздиране 

на шев 
	БДС 12789:1980 или еквивалентно/и

	7
	Устойчивост на цвета  при въртеливо триене

- сухо триене 

при 256 об.

· - мокро триене

при 64 об.
	БДС EN ISO 17700:2006

метод В или еквивалентно/и


3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се предвиждат.
3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.
3.7.Други специфични изисквания

3.7.1. Вложената естествена твърда кожа - бланк трябва да бъде без драскотини, подрези, лицеви дефекти, с равномерна дебелина по цялата дължина на колана, апретирана в черен цвят.
3.7.2. Токата (блях) е изработена от монолитно лят метал с пъпка за фиксиране на желаната дължина на колана. Токата де е без остри ръбове и остатъчни мустаци от обработката.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се предвиждат.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на: размерните показатели по т. 3.1.1. и показателите на бланка по т. 1 от таблица 1.

Изисквания към: модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.
5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на колана материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.

5.2. Контрол на качеството: 

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия  и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако доставчикът не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на всяка партида готови изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно раздел 8. „Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя“ от Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.
5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.
5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

На всеки колан да има трайно поставен текстилен етикет, захванат с капзите при токата с информация, четливо изписана за размер на колана, име на фирмата доставчик /производител/, знаци за третиране и въздействие, месец и година на производство. 
Изделието се поставя в прозрачен полиетиленов или еквивалентен плик, върху който се залепва етикет с информация за наименованието на изделието, основния материал, условията за почистване, производителя и годината на производство. Десет броя колани от един размер оформят една връзка. Пет връзки се поставят в кашон. На кашона се залепва етикет с информация за наименованието на изделието, основния материал, условията за почистване, производителя и годината на производство.
 В индивидуалните опаковки на коланите се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т. Гаранционен срок и рекламации.
7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ
Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.
* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на съответната доставка.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:
8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния материал – кожа и на готовото изделие от изпълнителя или от производителя /само ако изпълнителя не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговаря основния материал – кожа, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.

8.3. Сертификат за качество на основния материал – кожа, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.4. Протоколи от изпитване по точка 1 от Таблица 1 и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана  от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.
8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Участниците да представят данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията лепила и финиши, издадени от производителите или вносителите им (оригинали със свеж печат и подпис, или заверени копия), с дати на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 


Забележка: Когато материалите са от внос, се представят оригинали или заверени от участника копия на горепосочените документи, придружени с превод на български език, имена и подпис на извършилия превода.
8.7. Участниците да представят за производителя на основния материал - кожа сертификат /заверени копия/ за управление на качеството EN ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или EN ISO-9001:2015 или еквивалентно/и и сертификат /заверени копия/ за БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентно/и с обхват – по предмета на обществената поръчка-кожени и/или обувни изделия.

Сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
8.8. Декларация от участника за лицеви материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и / или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азобагрила с дата на издаване, след датата на обявяване на процедурата. 
8.9. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.10. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:
* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 140, както и мостри от основния материал кожа - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.
* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя. 

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок. 

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците  на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.
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