ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА  МВР”
1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ
ЗА СГРАДА НА РУП СВОГЕ – ОДМВР СОФИЯ”

	
	Комплект № 1 „Офис 1”, включващ следните изделия:
	К-т
	9

	1
	Бюро В/Ш/Д - 760/600/1500 мм с помощна маса В/Ш/Д - 760/500/700 мм
От общо 4 броя бюра в комплект: леви – 2 бр. и десни – 2 бр.
· Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на горния плот – 25 мм.;
·  Дебелина на плоскостите - 18 мм;
· Чекмедже  с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата;
· Подвижен плот за клавиатура;
· Да не позволяват надраскване на подовата настилка

[image: image1.png]




	бр.
	4

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.
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	бр.
	4

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахово боядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	8

	4
	Секционен Шкаф  В/Ш/Д 1500/350/800 мм

· Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2  мм PVС кант;
·  Цвят - светъл бук;
· Дебелина на плота и страниците минимум 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.
· Крепежните/монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа. Вратите да се затварят плътно
· Алуминиеви дръжки и регулиращи крачета с предпазни капачки
· Шкафът да бъде с ½ врати, с две хоризонтални отделения
· Горната част на шкафа да бъде разделена с рафт
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	Бр.
	6

	
	Комплект № 2 „Ръководител”, включващ следните изделия:
	К-т
	1

	1


	Работно ъглово бюро с Г-образна форма,  с височина 760 мм. Размери на работната част от плота Д/Ш-1800/800 мм и размери на помощната част от плота Д/Ш-700/500 мм:
· Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, PVС кантс цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят – светъл бук
· Дебелина на горния плот – мин. 25 мм
· Дебелина на плоскостите – мин. 18 мм
· Да не позволява надраскване на подовата настилка
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	Бр.
	1

	2 
	Контейнер В/Ш/Д – 600/400/600 мм

· Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва;    
· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;
· дебелина на горния плот – 25 мм.
· дебелина на плоскостите - 18 мм
· Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант с цвета на плоскостта
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	бр.
	1

	3
	Стол работен „Ръководител”
· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 700 мм.;

· материал на тапицерията - екокожа; 

· цвят на тапицерията - черен;

· с люлеещ механизъм;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 540 мм.; височина не по-малко от 700 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
· Допълнителна опция гумирани колелца за твърд под
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	Бр.
	1

	4
	Заседателна маса В/Ш/Д – 760/1000/2400 мм
· Материал –ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант
· Цвят - светъл бук
· Дебелина на плота и плоскостите за страниците - минимум 36 мм
· Форма на плота - правоъгълник
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	Бр.
	1

	5
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахово боядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	Бр.
	9

	6
	Маса  В/Ш/Д 530/660/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	1

	7
	Канапе 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане

· Корпус - дървен масив, бук
· Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници
· Дамаска-текстилна  висококачествена, антистатична
· Цвят – тъмнокафяво
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	Бр.
	1

	8
	Гардероб В/Ш/Д - 2000/600/800 мм, с регулиращи се крачета

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с  2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;

· да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки
· алуминиеви дръжки;
· с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм;
· метална шина за дрехи;
· двукрилен;

· пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне  
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	Бр.
	1

	9
	Шкаф В/Ш/Д 2000/600/900 мм.
· Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант; Цвят - светъл бук;
· Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
· Алуминиеви дръжки
· Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм
два рафта в горната част (3 ниши)

· Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
· Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа
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	Бр.
	1

	
	Комплект № 3 „Деловодство”, включващ следните изделия:
	К-т
	2

	 
	Бюро В/Ш/Д - 760/1000/1500 мм. с помощна маса В/Ш/Д - 760/500/700 мм. - десни

· Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, ABS кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на горния плот – 25 мм.;
·  Дебелина на плоскостите - 18 мм;
· Чекмедже  с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата;
· Подвижен плот за клавиатура;
· Да не позволяват надраскване на подовата настилка
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	бр.
	4

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.
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	бр.
	4

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	8

	4
	 Секционен Шкаф В/Ш/Д 2000/600/900 мм.
· Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант; Цвят - светъл бук;
· Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
· Алуминиеви дръжки
· Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм
два рафта в горната част (3 ниши)

· Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
· Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа
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	Бр.
	4

	
	Комплект № 4 „Зала ”, включващ следните изделия:
	Бр.
	1

	1.
	Заседателна маса В/Ш/Д - 760/1000/2000 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	бр.
	2

	2.
	Заседателна маса В/Ш/Д - 760/1000/2200 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	2

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	Бр.
	54


	4.
	Маса ъглова за монтаж между заседателните маси В/Ш/Д 760/600/1400 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – 25мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	1

	5
	Маса  мебелна В/Ш/Д 530/660/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	1

	6
	1. Канапе 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане

2. Корпус - дървен масив, бук
3. Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници
4. Дамаска-текстилна  висококачествена, антистатична
5. Цвят – тъмнокафяво
6.  SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	Бр.
	1

	
	Комплект № 5 „Дежурна стая и сектор за задържани ”, включващ следните изделия:
	К-т
	1

	1
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   
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	Бр.
	6

	2
	Бюро В/Ш/Д - 760/1000/500 мм
· Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на горния плот – 25 мм.;
·  Дебелина на плоскостите - 18 мм;
· Чекмедже  с височина 150 мм; пространството под него е разделено с рафт и затворено с врата;
· Подвижен плот за клавиатура;
· Да не позволяват надраскване на подовата настилка
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	Бр.
	1

	3
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	Бр.
	7

	4
	Маса  помощна В/Ш/Д 500/750/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	1

	5
	Легло единично с височина 550 мм за матрак с размер 1900/800мм, с включени:  

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с  2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени. 
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- Матрак 1900/800/180 мм
· двулицев - качествена дамаска;

· височина не по-малко от 180 мм.  

- Подматрачна рамка 1900/800 мм - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа  конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.
[image: image34.jpg]



	Бр.
	2

	6
	Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм

· Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на горния плот – 25 мм.;
·  Дебелина на плоскостите - 18 мм;;
· Да не позволяват надраскване на подовата настилка


	Бр.
	2

	7
	Контейнер В/Ш/Д – 600/400/600 мм

· Четири еднакви чекмеджета, само най-горното да се заключва;    
· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;
· дебелина на горния плот – 25 мм.
· дебелина на плоскостите - 18 мм
· Материал - ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант с цвета на плоскостта
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	Бр.
	2

	8
	Шкаф В/Ш/Д 600/450/800 мм

· Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант; Цвят - светъл бук;
· Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
· Алуминиеви дръжки
· Две хоризонтални отделения 

· Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
· Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа
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	Бр.
	2

	
	Комплект № 6 „Офис 2”, включващ следните изделия:
	К-т
	2

	1
	Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм

· Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на горния плот – 25 мм.;
·  Дебелина на плоскостите - 18 мм;;
· Да не позволяват надраскване на подовата настилка

	Бр.
	2

	2
	Канапе 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане

· Корпус - дървен масив, бук
· Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници
· Дамаска-текстилна  висококачествена, антистатична
· Цвят – тъмнокафяво
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	Бр.
	2

	3
	Офис стол с подлакътници
· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
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	Бр.
	2

	4
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.
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	Бр.
	4

	5
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	Бр.
	6

	6
	Маса  помощна В/Ш/Д 500/750/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – не по – малко от 25 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	4

	
	Комплект № 7 „Приемна”, включващ следните изделия:
	К-т
	1

	1
	Работно бюро В/Ш/Д - 760/600/1400 мм

· Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на горния плот – 25 мм.;
·  Дебелина на плоскостите - 18 мм;;
· Да не позволяват надраскване на подовата настилка


	Бр.
	1

	2
	Канапе 2 места В/Ш/Д – 750/900/1800 мм, без механизъм за разтягане

· Корпус - дървен масив, бук
· Тапицерия- седалка, гръб, подлакътници
· Дамаска-текстилна  висококачествена, антистатична
· Цвят – тъмнокафяво
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	Бр.
	1

	3
	Работен плот Ш/Д 760/500, за прикрепяне към стена

· Материал - ПДЧ с меламиново покритие, кант с цвета на плоскостта и 2 мм дебелина;
·  Цвят –светъл бук;
·  Дебелина на плота не по – малко от  25 мм.;
· Държачите за стена да са съобразени с широчината на плота
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	бр
	8

	4
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  Перманентен контакт за регулиране наклона на облегалката.
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	Бр.
	2

	5
	 Секционен Шкаф В/Ш/Д 2000/600/800 мм.
· Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант; Цвят - светъл бук;
· Дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина
· Алуминиеви дръжки
· Две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм
два рафта в горната част (3 ниши)

· Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
· Крепежните /монтажни/ елементи да позволяват лесно и удобно разглобяване и сглобяване на модула без видими болтове и връзки по външните повърхности на шкафа
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	Бр.
	2

	6
	Маса мебелна В/Ш/Д 420/500/500 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC.
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	2

	7
	Заседателна маса В/Ш/Д - 760/700/2100 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	1


ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен.
2. Срок за изпълнение на поръчката:
2.1. За доставката на обзавеждането – до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен договор;
2.2. За монтаж – до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на доставката.
3. Участникът следва да декларира, че разполага със:
3.1. Сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;
3.2. Сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; Сертификат или еквивалент за дамаската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издадени от производителя;
3.3. Сертификат или еквивалент за дивани, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издадени от производителя; Сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.
4. Гаранционен срок и условия за рекламации:

4.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:
4.1.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокол за извършен монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;
4.1.2. на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършена доставка;
4.2. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;
5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл.11, ал. 3 от договора.
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