ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА  МВР”
1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ 
ЗА СГРАДА НА РУП СВОГЕ – ОДМВР СОФИЯ”

	Комплект № 1 „Архив”, включващ следните изделия:
	К-Т
	1

	1
	Метални стелажи В/Ш/Д 1800/350/1200мм

1.Подсилена конструкция;

2.Не по-малко от 5 рафта;

3.Бърз монтаж без винтове;

4.Товароносимост – не по-малко от 120 кг. на рафт;

5.Поцинковани.

	бр.
	4

	2
	Метални стелажи В/Ш/Д 1800/350/1000мм

1.Подсилена конструкция;

2.Не по-малко от 5 рафта;

3.Бърз монтаж без винтове;
4.Товароносимост – не по-малко от 100 кг. на рафт;

5.Поцинковани

	Бр.
	16

	3
	Каса метална  В/Ш/Д 1400/400/1000 мм

1.Метален шкаф със секретен ключ

2.Боядисано в сиво

3.Възможност за регулиране височината на рафтовете
Дебелина на стените – не по-малко от 2.3 мм, на вратата не по-малко от  6 мм.
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	Бр.
	3

	4
	Пейка с В/Ш/Д 450/600/2000 мм

1.Метална седалищна част, заоблени ръбове, непозволяващи наранявания,

2. Метални крачета, изработени от тръба, позволяващи неподвижно фиксиране към пода.

3.Метална тръба, неподвижно прикрепена към краката на пейката, успоредно на седалката на разстояние 3-4 см от и по-ниско от седалката.

Дебелината на метала, използван за седалищната част да не позволява огъване и/или поддаване под тежестта на няколко задържани лица с общо тегло от минимум 500кг.
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	Бр.
	1



2. Срок за изпълнение:

2.1. Доставката на металните изделия следва да се извърши до 60 (шестдесет) дни от получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка;

2.2. Монтажът на металните изделия следва да се извърши до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на доставката.


3. Участникът следва да декларира, че разполага със: 

3.1. Сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството на металните стелажи и пейката: изпитвания за устойчивост и натоварване на рафтовете, издадени от акредитирана институция/ производителя.


3.2. Сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството металните каси, издадени от акредитирана институция/ производителя.


4. Гаранционен срок и условия за рекламации: 


4.1.Срокът на гаранцията на металните изделия следва да бъде не по-малък от 24 месеца от датата на монтаж. 

4.2. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на металните изделия да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.
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