ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на Автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“, оборудвана в 120 бр. служебни автомобили – за три годишен период“
[bookmark: _GoBack]
	I. Автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“ е изградена като централизирана система в Министерството на вътрешните работи (МВР) и представлява информационен фонд по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Системата предоставя последващо търсене и преглед на файловете с видео информация, както и съхранение и поддържане на информацията за всички извършени дейности. Заснетата информация от крайните технически средства (камери и безжични  микрофони) се записва в специализирано мобилно цифрово видеозаписващо устройство (DVR), инсталирано в служебен автомобил на МВР. Записаната в DVR информация се сваля на работни станции, разположени в структури на МВР, като чрез мрежа за предаване на данни (МПД) на МВР се изпраща за последващо съхранение и архивиране в централна компонента.

	Следгаранционното абонаментно техническо поддържане на системата, се предвижда да бъде изпълнено на два етапа, както следва:
1. Първи етап включва възстановяване на съществуващата Автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“ за 120 бр. служебни автомобила. Монтаж, демонтаж, прехвърляне на инсталираното оборудване от един служебен автомобил на друг служебен автомобил с цел достигане и поддържане на първоначалния брой от 120 оборудвани служебни автомобила.
2. Втори етап включва техническо поддържане (хардуерно и софтуерно) на възстановената по т.1. Автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“, оборудвана (инсталирана) в 120 бр. служебни автомобили.
Системата осигурява видеонаблюдение на вътрешността и непосредствения периметър около моторни превозни средства (МПС) на МВР. Всеки автомобил е оборудван със специализирано цифрово видеозаписващо устройство, осъществяващо запис на постъпващата информация от 3 бр. камери и 2 бр. безжични микрофони, както следва:
- 1 бр. камера за наблюдение на зоната пред автомобила;
- 1 бр. камера за наблюдение на зоната зад автомобила;
- 1 бр. камера за наблюдение на вътрешността на автомобила;
- 2 бр. носими безжични микрофони.

2.1. Съдържание на комплекта за всеки един от автомобилите:

	№ 
	Наименование
	Брой/
комплект

	Активно оборудване:

	1.
	Видеокамери – 3 бр. 
	3

	2.
	Записващо устройство DVR, к-т с 2 бр. ключове
	1

	3.
	SSD харддиск 120 GB						1
	1

	4.
	"Безжични микрофони – приемник/предавател и свързващи кабели"
	2

	5.
	Акумулатор: VICTRON ENERGY, 12V, 60 AH, с ориентировъчни размери: широчина = 130мм, височина. = 205мм, дължина. = 220мм, ляв плюс.
	1

	Пасивно оборудване:

	6.
	Монтажна кутия, комплект с 2 бр. ключове
	1

	7.
	LAN и USB конзола с кабели
	1

	8.
	Стойки за закрепване на камери
	2

	9.
	Батериен (разделител) Cyrix
	1

	10.
	Акумулаторен предпазител BP – 40i
	1

	11.
	PGM реле
	1

	Консумативи:

	12.
	Проводници – за камери, за микрофони, основни захранващи и съединителни, клеми щуцер, гнездо с предпазители и предпазители разни.
	1 – комплект



	2.2. Описание на оборудването инсталирано във всеки един от автомобилите:

	№ 
	Наименование
	Марка/
Модел
	К-во

	1.
	4-канален рекордер за видеонаблюдение и запис в превозни средства:
компресия H.264 c Dual Stream технология, скорост на запис:общо 100 к/с; за всеки канал при 960х576; USB2.0 порт за архивиране; 1 слот за 2.5 HDD диск /SSD диск за запис с технология Vibration Reduction; 1 слот за SD/SDHC карта; 2 канала аудио (aviation конектори);VGA мониторен изход; 7 алармени входа/2 изхода, RS485; RJ45 мрежов порт; вграден Wi-Fi модул; GPS приемник с външна антена; GPRS модем със слот за SIM карта  (WCDMA/GSM850/900/1800/1900 Mhz); Anti-shock технология; програмируем режим на включване/изключване; захранване 6~36VDC (5W max); размери:180x153x50 mm/2,5 kg
	"HIKVISION DS-
M5504HMI/GW/WI"
	1

	2.
	"Специализирана куполна камера ден/нощ за превозни средства, 1/3"" DIS, 700 ТВ линии, мех. IR филтър (ICR), обектив 2.8 мм, IR осветление до 20м, 0.1 lux, 0.1Lux/F2.0, вграден микрофон, външен монтаж (IP66), вандалоустойчива ( IK10); aviation конектори за видео и аудио; OSD меню; вградена детекция на движение; D-WDR; компактни размери: 97x46.6x99.5 mm; 12Vdc/5W"
	"Hikvision DS-2CS58A1P-IRS"
	3

	3.
	Кабел за връзка между мобилен рекордер Hikvision и камера; aviationконектори; UL20276"
	Hikvision
	3

	4.
	Преносим допълнителен безжичен микрофон,комплект с предавател и приемник; честота на работа 2.4 Ghz; 16 милиона security-code комбинации за криптиране; 8-часа автономна работа/25 дни standby време;обхват на работа в открита среда 300 м, 12Vdc
	SMIC-2400
	2

	5.
	2.5" SSD дисков масив за запис 120G SSD 520 6GB/SEC
	120GB
	1

	6.
	Автономен захранващ блок, включващ акумулатор, акумулаторен предпазител, разделител от стандартния акумулатор на превозното средство и метална кутия "
	Mobile PSU
	1



2.3. Определяне на технически, хардуерни, софтуерни и други проблеми, отстраняването им и привеждане на системата в нормална работоспособност от Изпълнителя, които от своя страна включват:

2.3.1 Определяне характера на техническите, хардуерните, софтуерните и други проблеми;

2.3.2 Ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други;

2.3.3 Монтаж, демонтаж, прехвърляне на инсталираното оборудване от един служебен автомобил на друг служебен автомобил се извършва от и за сметка на Изпълнителя, след предварителна заявка от Възложителя;

2.3.4 Подмяна на старите акумулаторни батерии, които са на повече от три години от датата на инсталиране на системата с нови, за сметка на Изпълнителя, след предварителна заявка от Възложителя. Старите акумулаторни батерии, остават собственост на МВР;

2.3.5 Своевременно инсталиране на новите версии на използвания софтуер и софтуерни пачове в следгаранционния период от и за сметка на Изпълнителя;

2.3.6 Повредените носители на информация не се изнасят и не се връщат от Възложителя. Всички дискове с информация, остават собственост на МВР.

2.3.7 Пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата.

II. Изисквания за срокове по време на действие на договора и времето за отстраняване на проблеми при следгаранционната поддръжка:

1. Да бъде осигурена аварийна техническа поддръжка 8/5 (8 часа в денонощието/5 дни в седмицата).

2. Време за реакция – не повече от 4 часа, след уведомяване от страна на МВР.

3. Време за привеждане в работоспособно състояние на инсталираното оборудване в полицейските автомобили до 48 часа, след заявка и предварително съгласуване с МВР.

III. Място за изпълнение на поръчката – при възникване на следгаранционни събития Изпълнителя следва да осигури отстраняване на техническия проблем на място на територията на съответната ОД на МВР, където е зачислено МПС-то с монтирано оборудване. В случай че повредата не може да се отстрани на място, повреденото оборудване се ремонтира в сервизна база на Изпълнителя. Разходите за демонтиране, монтиране и транспортиране от и до сервизната база са за сметка на Изпълнителя.



IV. Изискване за гаранционен срок на инсталирано, подменено ново оборудване:
Гаранционния срок след ремонт и/или подмяна на всички доставени компоненти и устройства (хардуерни и софтуерни) да е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на която е извършен ремонта.

V. За изпълнение на дейностите по абонаментната поддръжка, Изпълнителят предоставя достъп до Помощно бюро (helpdesk), където Възложителят регистрира възникването на инцидент/изпраща заявки по електронна поща, телефон или факс.

VI. В срока на следгаранционната поддръжка Изпълнителят се задължава да осигури за своя сметка всички необходими резервни части и/или компоненти, идентични или с по-добри технически характеристики и съвместимост с останалите компоненти при спазване пълната работоспособност и функционалност на системата.

VII. При необходимост от подмяна на компонент, за който е невъзможно да бъде подменен с нов от същия производител и модел поради отпадане от производство или поддръжка от производителя, той да бъде подменен със съвместим или с по-добри параметри, като се гарантира запазване на функционалността на системата. Оборудването трябва да е ново, да не е използвано преди това, да е без фабрични и транспортни дефекти.

