	ДО ДИРЕКТОРА НА                                                                                                                                                                               Образец №7б
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124


	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за сключване на договор с предмет:
„Доставка на противокуршумни жилетки” по Обособена позиция 2:
„Доставка на противокуршумна жилетка с положителна плаваемост с бронеплоча и ниво на защита, клас IIIА+7,62х39мм” –  62 бр.

                                                от: .................................................................................................…………

/наименование на участника/



	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на противокуршумни жилетки“,

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.
Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1. Декларираме, че сме съгласни с информацията от Техническата спецификация, относно съответната обособена позиция, както и с документацията за обществената поръчка.
2. Предлаганият от нас артикул е …………………………(марка), ………......... (модел), …………………(производител).
3. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно следните изисквания на Възложителя:


	                            Изискване от Възложителя
	                          Предложение от участника

	1. Предназначение: да осигурява надеждна защита на служителите от куршуми на пистолети, револверни патрони и задържане тялото на ползвателя на повърхността на водна площ. 
	

	2. Състав на изделието:
2.1. Основна противокуршумна жилетка;

2.2. Бронеплоча, изработена от високомолекулен (балистичен) полиетилен;

2.3. Надуваема яка, осъществяваща задържането на водната повърхност;
2.4. Аварийна светлина, активираща се при потапяне във вода.
	

	3. Изисквания към балистичната защита:
3.1. противокуршумната жилетка да осигурява ниво на защита IIIА, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт по цялата си защитна площ. Тестови куршуми:
· 9х19 Para FMJ (с цяла месингова ризница) и скорост V=436±9 m/s;
· .44 Magnum SJHP (полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха) и скорост V=436±9 m/s .

· 7,62х25mm ТТ с цяла биметална (помеднена стомана) ризница и скорост V=440±9 m/s.
3.2. Противокуршумната жилетка с бронеплоча да осигурява ниво на защита IIIА + 7,62х39mm АК-47 съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт в областа на бронеплочата. Тестови куршум:

—    7,62х39mm АК-47, обр. 43г.  със стоманен сърдечник и скорост V=720±10 m/s.
3.3. Максимална дълбочина на травмата съгласно NIJ 0101.04 - не повече от 44 mm или еквивалентен стандарт.

	

	4. Изисквания към плаваемостта на противокуршумната жилетка: 150 N - съгласно  БДС EN ISO 12402-3:2006 или еквивалентен стандарт. 
4.1. Тялото трябва да бъде под  ъгъл спрямо водната повърхност, не по-голям от 60о , като лицето не трябва да е обърнато към водата;

4.2. Разстоянието от устатата до водната повърхност не трябва да бъде по-малко от 120 мм;

4.3. Полезрението на служителя (ползвателя на жилетката) не трябва да  бъде ограничено;

4.4. Изисквания към надуваемата яка:

4.4.1. Сменяема газова бутилка за СО2 под налягане;

4.4.2. Кабел за ръчно активиране на механизма за напомпване на яката;

4.4.3. Тръба за ръчно надуване на яката.

4.5. Изисквания  към аварийната светлина:

4.5.1. Лесен монтаж (поставяне) и демонтаж към надуваемата яка на жилетката;

4.5.2. Минимално време за излъчване на светлинни сигнали — 8 (осем) часа.
Забележка: Изискванията по т. 4  (4.1. - 4.3.)  се установяват практически, чрез тестване на  жилетката във водна среда.
	

	5. Конструктивни изисквания:

5.1. На лицевия панел да има джоб за поставяне на бронеплочата;
5.2. Размери на бронеплочата - 250х300 mm;
5.3. В областта на тила, върху външния калъф на жилетката да бъде здраво поставена (зашита) дръжка от плат за издърпване, която да издържа на усилие не по-малко от 100 кг;

5.4. Минимални изисквания към материала на външния калъф:

5.4.1. Материал - полиамид, найлон 6.6. или еквивалент;
5.4.2. Якост на опън по основата ≥ 1200 N;

5.4.3. Якост на опън по вътъка ≥ 800 N;

5.4.4. Усилие на скъсване по основата ≥ 100 N;

5.4.5. Усилие на скъсване по вътъка ≥ 90 N.
	

	6. Ергономични изисквания:

6.1. Защитна площ — не по-малка от 0,43 м2,за размер L (52-54) и пълно покритие на торса;
6.2. Маса на противокуршумната жилетка без бронеплоча — не по-голяма от 4,700 кг, за размер L (52-54);
6.3. Маса на бронеплочата   —  не по-голяма от 1,7 кg;
6.4. Форма на бронеплочата — едностранно извита с радиус R=400 mm, за оптимално прилепване към тялото и изрязани горни ъгли за по-добро прикладване на служителя
6.5. Цвят на жилетката — черен;
6.6. Върху лицевата и гръбната страна на жилетката да може да се поставя посредством „велкро” надпис, текста на който ще бъде уточнен допълнително.
6.7. Изделието да има външен калъф за съхранение (сак) за съхранение и транспортиране;
6.8. Устойчив на морска вода външен калъф;
6.9. Балистичните панели да са водоустойчиви, сваляеми от калъфа;
Необходими бройки от размерите L- 5 %; XL- 10 %,  XXL – 40 % и XXXL – 45 %;
6.10. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт. 
	

	7.  Гаранционен срок на външния калъф – (не по-малко от 12  месеца). /участникът оферира гаранционният срок/
	

	8. Изпитванията за балистична защита да се извършат при следните условия:
8.1. Необходимо количество противокуршумни жилетки - 3 бр. с бронеплоча и една за резерв с бронеплоча. Противокуршумните жилетки се разделя на 6 (шест) балистични панела (БП);

8.2. Схема на изпитване:

8.2.1. БП 1 — сух;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s.
8.2.2. БП 2 — сух;

—  6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s.
8.2.3. БП 3  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт:
—  3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s.
8.2.4. БП 4  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт:
—  6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s.
8.2.5. БП 5  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт:
—  6 изстрела с боеприпас кал. 7,62х39mm (с АК-47), обр. 43г. със стоманен сърдечник и скорост V=720±10 m/s.

	

	Забележка: За посочените по горните точки стандарти, марка, модел и/или тип (от 1 до 9) да се чете или еквивалетно/и.
	

	9. Гаранционен срок на изделията или елементи от тяхното окомплектоване, показали дефекти - (не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца) от датата на подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол. /участникът оферира гаранционният срок/
     В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в договора характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок, като се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. 
     В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на констативния протокол. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка. 
	

	10. Срок на годност на противокуршумните жилетки и аксесоарите към тях, в който запазват балистичните си характеристики и осигуряват 100%  балистична защита - не по-малко от 5 (пет) години от датата на доставка в температурен диапазон от -300 С до +400 С.
	

	11. Срок за изпълнение на поръчката  (до 3 месеца) от датата на сключване на договора.
	

	12. При доставка изделията трябва да бъдат съпроводени с:

12.1. Гаранционна карта и паспорт, съдържащи срока на годност (срока, в който запазват балистичните си характеристики и осигуряват 100% балистична защита) и с инструкция (ръководство) за експлоатация и съхранение с превод на български език;

12.2. Сертификат от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от жилетката, които са придружени с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие;
12.3. Заверено копие на валиден сертификат от производителя за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност за производство на изделия по предмета на поръчката.
	

	13. Доставените изделия, предмет на договора, да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране и съхранение. Върху опаковката и изделията ще има четяща се заводска маркировка. Балистичните панели ще имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт.
	

	14. Участникът декларира, че при доставка изделията ще бъдат оставени за временно съхранение при възложителя, при което от доставеното да се изберат на принципа „случаен избор“, три жилетки с бронеплоча (от всеки размер по една), плюс една за резерв (от размер ,,L’’) с бронеплоча, като същите се предадат за изпитване в ИЛ на МО за провеждане на тестови изпитвания.
	

	15. Участникът декларира съгласие, че протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО, на избраните на случаен принцип изделия да послужат за доказване на съответствие или несъответствие между заявеното от Възложителя и доставената партида изделия и фактическо приемане на доставката от ЦОС – МВР.
	

	16. Разходите за извършените тестове в ИЛ на МО да бъдат за сметка на изпълнителя на поръчката.
	

	17. Участникът декларира, че броят на доставените изделия ще надвишава броят на обявените количества с броя на изделията, необходими за провеждане на тестовите изпитвания.
	



18. За доказване на качествата на предлаганите изделия представям: Протоколи от изпитванията на изделията, издадени в ИЛ на МО, като датата на издаване на протоколите е след датата на обявяване на обществената поръчка.


 Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

Приложение към настоящето предложение:

Приложение - Протоколи от изпитвания на изделията.
Дата: .........................                                                                                                             ПОДПИС и ПЕЧАТ:      ...............................
                                                                                                                                                  .........................................................................

                                                                                                                                                                               /име и фамилия/
                                                                                                                                                 ………………………………………………..
                                                                                                                                                 /длъжност на представляващия участника/
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