
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка с предмет:

" ДОСТАВКА  НА ПРОТИВОКУРШУМНИ ЖИЛЕТКИ " по обособени позиции, както следва:

     Обособена позиция № 1 „Доставка на противокуршумна жилетка с положителна плаваемост с ниво на защита, клас IIIА+7,62х25мм” 

      Обособена позиция № 2 „Доставка на противокуршумна жилетка с положителна плаваемост с бронеплоча и ниво на защита, клас IIIА+7,62х39мм”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 
ДОСТАВКА НА ПРОТИВОКУРШУМНА ЖИЛЕТКА с положителна плаваемост с ниво на защита, клас IIIA+7,62х25mm – 128 БР.
1. Предназначение  — да осигурява надеждна защита на служителите от куршуми на пистолети, револверни патрони и задържане тялото на ползвателя на повърхността на водна площ. 
2. Състав на изделието:
2.1. Основна противокуршумна жилетка;
2.2. Надуваема яка, осъществяваща задържането на водната повърхност;
2.3. Аварийна светлина, активираща се при потапяне във вода.
3. Изисквания към балистичната защита:
3.1. противокуршумната жилетка да осигурява ниво на защита IIIА, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт по цялата си защитна площ. Тестови куршуми:
· 9х19 Para FMJ (с цяла месингова ризница) и скорост V=436±9 m/s;
· .44 Magnum SJHP (полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха) и скорост V=436±9 m/s .

· 7,62х25mm ТТ с цяла биметална (помеднена стомана) ризница и скорост V=440±9 m/s.
3.2. Максимална дълбочина на травмата съгласно NIJ 0101.04 - не повече от 44 mm или еквивалентен стандарт.
4. Изисквания към плаваемостта на противокуршумната жилетка: 150 N - съгласно  БДС EN ISO 12402-3:2006 или еквивалентен стандарт. 
4.1. Тялото трябва да бъде под  ъгъл спрямо водната повърхност, не по-голям от 60о , като лицето не трябва да е обърнато към водата;

4.2. Разстоянието от устатата до водната повърхност не трябва да бъде по-малко от 120 мм;

4.3. Полезрението на служителя (ползвателя на жилетката) не трябва да  бъде ограничено;
4.4. Изисквания към надуваемата яка:

4.4.1. Сменяема газова бутилка за СО2 под налягане;

4.4.2. Кабел за ръчно активиране на механизма за напомпване на яката;

4.4.3. Тръба за ръчно надуване на яката.
4.5. Изисквания  към аварийната светлина:

4.5.1. Лесен монтаж (поставяне) и демонтаж към надуваемата яка на жилетката;

4.5.2. Минимално време за излъчване на светлинни сигнали — 8 (осем) часа.
Забележка: Изискванията по т. 4  (4.1. - 4.3.)  се установяват практически, чрез тестване на  жилетката във водна среда.
5. Конструктивни изисквания:

5.1. В областта на тила, върху външния калъф на жилетката да бъде здраво поставена (зашита) дръжка от плат за издърпване, която да издържа на усилие не по-малко от 100 кг;

5.2. Минимални изисквания към материала на външния калъф:
5.2.1. Материал - полиамид, найлон 6.6. или еквивалент;
5.2.2. Якост на опън по основата ≥ 1200 N;

5.2.3. Якост на опън по вътъка ≥ 800 N;

5.2.4. Усилие на скъсване по основата ≥ 100 N;

5.2.5. Усилие на скъсване по вътъка ≥ 90 N.

6. Ергономични изисквания

6.1. Защитна площ — не по-малка от 0,43 м2,за размер L (52-54) и пълно покритие на торса;
6.2. Маса на противокуршумната жилетка — не по-голяма от 4,700 кг, за размер L (52-54);
6.3. Цвят на жилетката — черен;
6.4. Върху лицевата и гръбната страна на жилетката да може да се поставя посредством „велкро” надпис  с текст: “BORDER POLICE”.
6.5. Устойчив на морска вода външен калъф с джобове за поставяне на допълнителни балистични плочи;
6.6. Балистичните панели да са водоустойчиви, сваляеми от калъфа;
6.7. Необходими бройки от размерите L- 5 %; XL- 10 %,  XXL – 40 % и XXXL – 45 %;
6.8. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт. 
7. Срок на годност  — срокът в който се запазват балистичните характеристики на противокуршумната жилетка, да не е по-малък от пет години.
8. Гаранция на външния калъф - не по-малко от 12 месеца.
9. Изпитванията за балистична защита да се извършат при следните условия:
9.1. Необходимо количество противокуршумни жилетки - 3 (три) бр. Противокуршумните жилетки се разделят на 6 (шест) балистични панела (БП);
9.2. Схема на изпитване:

9.2.1. БП 1 — сух;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s.
9.2.2. БП 2 — сух;

—  6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s.
9.2.3. БП 3  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04:
—  3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s.
9.2.4. БП 4  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04:
—  6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s.
За посочените по горните точки стандарти, марка, модел и/или тип (от 1 до 9) да се чете или еквивалетно/и.
10. Технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:
10.1. за доказване качествата на предлаганите изделия, относно балистичната им защита, участникът представя три жилетки, плюс една за резерв, за изпитване в изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната (ИЛ на МО);
10.2. протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО да бъдат част от съдържанието на предложенията на участниците, като датата на издаване на протоколите да е след датата на обявяване на обществената поръчка;

10.3. определеният за изпълнител на обществената поръчка участник, представя при доставка на изделията и сертификати от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от изделията. Същите трябва да бъдат придружени с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие;
10.4. партидата доставени изделия се предава от Изпълнителя на представител на Възложителя за временно съхранение, при което последния избира, на принципа “случаен избор” от доставеното, и предава за изпитване в ИЛ на МО, три жилетки, плюс една за резерв, за провеждане на тестови изпитвания;

10.5. протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО са основание за доказване на съответствие, или несъответствие между заявеното от Възложителя, и доставената партида изделия. При доказано пълно съответствие, същите са основание за изготвяне на протокол за съответствие и фактическо приемане на доставката в ЦОС - МВР, за което двете страни подписват предавателно-приемателен протокол;
10.6. тестовете по т. 10.1. и 10.4. се извършват по условия, изписани от Възложителя в техническата спецификация по-горе. Разходите за тестовете са за сметка на изпълнителя на ОП;
10.7. броя на доставените изделия следва да надвишава броя на обявените количества с броя на изделията, необходими за провеждане на тестовите изпитвания;

10.8. доставените изделия, предмет на договора да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране, и съхранение. Върху опаковката и изделията да има четяща се заводска маркировка. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт.
11. В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в договора характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок, като се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. 

В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на констативния протокол. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка. За приемо-предаванията на изделието страните по договора изготвят приемо-предавателни протоколи. 

Участникът да декларира в техническото си предложение, че при доставка ще предостави гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език.
12. Срок на годност на средствата за индивидуална балистична защита и аксесоарите към тях, в който запазват балистичните си характеристики и осигуряват 100%  балистична защита - не по-малко от 5 (пет) години от датата на доставка в температурен диапазон от -300С до +400С.
13. Гаранционен срок, в който изделията или елементи от тяхното окомплектоване, показали дефекти - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. 
14. Срок за изпълнение на поръчката - до 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.
15. Всеки участник в процедурата да декларира в техническото си предложение, че производителя на изделията, притежава валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или еквивалентен, издаван в страната на производителя. При доставка, изпълнителят представя копие на Сертификата, притежаван от производителя за изделията от партидата, с превод на български език.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

ДОСТАВКА НА ПРОТИВОКУРШУМНА ЖИЛЕТКА с положителна плаваемост с бронеплоча и ниво на защита, клас IIIA+7,62х39mm – 62 бр.
3. Предназначение  — да осигурява надеждна защита на служителите от куршуми на пистолети, револверни патрони и задържане тялото на ползвателя на повърхността на водна площ. 
4. Състав на изделието:
2.1. Основна противокуршумна жилетка;

2.2. Бронеплоча, изработена от високомолекулен (балистичен) полиетилен;

2.3. Надуваема яка, осъществяваща задържането на водната повърхност;
2.4. Аварийна светлина, активираща се при потапяне във вода.
3. Изисквания към балистичната защита:
3.1. противокуршумната жилетка да осигурява ниво на защита IIIА, съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт по цялата си защитна площ. Тестови куршуми:
· 9х19 Para FMJ (с цяла месингова ризница) и скорост V=436±9 m/s;
· .44 Magnum SJHP (полуоблечен с месингова ризница с отвор при върха) и скорост V=436±9 m/s .

· 7,62х25mm ТТ с цяла биметална (помеднена стомана) ризница и скорост V=440±9 m/s.
3.2. Противокуршумната жилетка с бронеплоча да осигурява ниво на защита IIIА + 7,62х39mm АК-47 съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт в областа на бронеплочата. Тестови куршум:

—    7,62х39mm АК-47, обр. 43г.  със стоманен сърдечник и скорост V=720±10 m/s.
3.3. Максимална дълбочина на травмата съгласно NIJ 0101.04 - не повече от 44 mm или еквивалентен стандарт.
4. Изисквания към плаваемостта на противокуршумната жилетка: 150 N - съгласно  БДС EN ISO 12402-3:2006 или еквивалентен стандарт. 
4.1. Тялото трябва да бъде под  ъгъл спрямо водната повърхност, не по-голям от 60о , като лицето не трябва да е обърнато към водата;

4.2. Разстоянието от устатата до водната повърхност не трябва да бъде по-малко от 120 мм;

4.3. Полезрението на служителя (ползвателя на жилетката) не трябва да  бъде ограничено;

4.4. Изисквания към надуваемата яка:

4.4.1. Сменяема газова бутилка за СО2 под налягане;

4.4.2. Кабел за ръчно активиране на механизма за напомпване на яката;

4.4.3. Тръба за ръчно надуване на яката.

4.5. Изисквания  към аварийната светлина:

4.5.1. Лесен монтаж (поставяне) и демонтаж към надуваемата яка на жилетката;

4.5.2. Минимално време за излъчване на светлинни сигнали — 8 (осем) часа.
Забележка: Изискванията по т. 4  (4.1. - 4.3.)  се установяват практически, чрез тестване на  жилетката във водна среда.
5. Конструктивни изисквания:

5.1. На лицевия панел да има джоб за поставяне на бронеплочата;
5.2. Размери на бронеплочата - 250х300 mm;
5.3. В областта на тила, върху външния калъф на жилетката да бъде здраво поставена (зашита) дръжка от плат за издърпване, която да издържа на усилие не по-малко от 100 кг;

5.4. Минимални изисквания към материала на външния калъф:

5.4.1. Материал - полиамид, найлон 6.6. или еквивалент;
5.4.2. Якост на опън по основата ≥ 1200 N;

5.4.3. Якост на опън по вътъка ≥ 800 N;

5.4.4. Усилие на скъсване по основата ≥ 100 N;

5.4.5. Усилие на скъсване по вътъка ≥ 90 N.

6. Ергономични изисквания:
6.1. Защитна площ — не по-малка от 0,43 м2,за размер L (52-54) и пълно покритие на торса;
6.2. Маса на противокуршумната жилетка без бронеплоча — не по-голяма от 4,700 кг, за размер L (52-54);
6.3. Маса на бронеплочата   —  не по-голяма от 1,7 кg;
6.4. Форма на бронеплочата — едностранно извита с радиус R=400 mm, за оптимално прилепване към тялото и изрязани горни ъгли за по-добро прикладване на служителя
6.5. Цвят на жилетката — черен;
6.6. Върху лицевата и гръбната страна на жилетката да може да се поставя посредством „велкро” надпис, текста на който ще бъде уточнен допълнително.
6.7. Изделието да има външен калъф за съхранение (сак) за съхранение и транспортиране;
6.8. Устойчив на морска вода външен калъф;
6.9. Балистичните панели да са водоустойчиви, сваляеми от калъфа;
6.10. Необходими бройки от размерите L- 5 %; XL- 10 %,  XXL – 40 % и XXXL – 45 %;
6.11. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04. или еквивалентен стандарт. 
7. Срок на годност — срокът в който се запазват балистичните характеристики на противокуршумната жилетка, да не е по-малък от пет години.
8. Гаранция на външния калъф - не по-малко от 12 месеца.
9. Изпитванията за балистична защита да се извършат при следните условия:
9.1. Необходимо количество противокуршумни жилетки - 3 бр. и една бронеплоча. Противокуршумните жилетки се разделят на 6 (шест) балистични панела (БП);

9.2. Схема на изпитване:

9.2.1. БП 1 — сух;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s.
9.2.2. БП 2 — сух;

—  6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s.
9.2.3. БП 3  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт:
—  3 изстрела с боеприпас кал. 9х19mm Para FMJ и V=436±9 m/s;

—  3 изстрела с боеприпас кал. 44 Magnum SJHP и V=436±9 m/s.
9.2.4. БП 4  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт:
—  6 изстрела с боеприпас кал.7,62x25mm TT с биметална ризница и V=440±9 m/s.
9.2.5. БП 5  — мокър след дъждуване съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт:
—  6 изстрела с боеприпас кал. 7,62х39mm (с АК-47), обр. 43г. със стоманен сърдечник и скорост V=720±10 m/s.
За посочените по горните точки стандарти, марка, модел и/или тип (от 1 до 9) да се чете или еквивалетно/и.
10. Технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:
10.1. за доказване качествата на предлаганите изделия, относно балистичната им защита, участникът представя три жилетки с бронеплоча, плюс една за резерв с бронеплоча, за изпитване в изпитвателна лаборатория на Министерството на отбраната (ИЛ на МО);

10.2. протоколите от изпитванията на предлаганите изделия, издадени в ИЛ на МО да бъдат част от съдържанието на предложенията на участниците, като датата на издаване на протоколите да е след датата на обявяване на обществената поръчка;

10.3. определеният за изпълнител на обществената поръчка участник, представя при доставка на изделията и сертификати от производителя за произход и качество на текстилните материали, ползвани за изработка на елементи от изделията. Същите трябва да бъдат придружени с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие;

10.4. партидата доставени изделия се предава от Изпълнителя на представител на Възложителя за временно съхранение, при което последния избира, на принципа “случаен избор” от доставеното, и предава за изпитване в ИЛ на МО, три жилетки, плюс една за  резерв с бронеплоча, за провеждане на тестови изпитвания;

10.5. протоколите с резултатите от извършените тестове, изготвени от ИЛ на МО са основание за доказване на съответствие, или не съответствие между заявеното от Възложителя, и доставената партида изделия. При доказано пълно съответствие, същите са основание за изготвяне на протокол за съответствие и фактическо приемане на доставката в ЦОС - МВР, за което двете страни подписват предавателно-приемателен протокол;

10.6. тестовете по т. 10.1. и 10.4. се извършват по условия, изписани от Възложителя в техническата спецификация по-горе. Разходите за тестовете са за сметка на изпълнителя на ОП;

10.7. броя на доставените изделия следва да надвишава броя на обявените количества с броя на изделията, необходими за провеждане на тестовите изпитвания;

10.8. доставените изделия, предмет на договора да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране, и съхранение. Върху опаковката и изделията да има четяща се заводска маркировка. Балистичните панели да имат от вътрешната страна етикети съгласно NIJ 0101.04 или еквивалентен стандарт.
11. В случаите, когато доставените стоки имат скрити недостатъци или несъответствия с предвидени в договора характеристики, които Възложителят не е могъл и не е бил длъжен да установи при приемането на стоката и подписването на приемо-предавателния протокол, Възложителят има право да предяви рекламация пред Изпълнителя в гаранционния срок, като се съставя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Констативният протокол се съставя в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на установяване на недостатъците/отклоненията. 

В случай на рекламация в гаранционния срок по ал. 1, Изпълнителят за своя сметка подменя/поправя стоката в срок от 3 (три) месеца от датата на подписване на констативния протокол. Ако недостатъкът прави стоката негодна за ползване по предназначение, Изпълнителят е длъжен да я подмени с нова стока със същите или с по-добри параметри за своя сметка. 
За приемо-предаванията на изделието страните по договора изготвят приемо-предавателни протоколи. 

Участникът да декларира в техническото си предложение, че при доставка ще предостави гаранционна карта и паспорт съдържащ инструкция за експлоатация за изделията от партидата, с превод на български език.
12. Срок на годност на средствата за индивидуална балистична защита и аксесоарите към тях, в който запазват балистичните си характеристики и осигуряват 100%  балистична защита - не по-малко от 5 (пет) години от датата на доставка в температурен диапазон от -300С до +400С.
13. Гаранционен срок, в който изделията или елементи от тяхното окомплектоване, показали дефекти - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. 

14. Срок за изпълнение на поръчката - до 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.

15. Всеки участник в процедурата да декларира в техническото си предложение, че производителя на изделията, притежава валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или еквивалентен, издаван в страната на производителя. При доставка, изпълнителят представя копие на Сертификата, притежаван от производителя за изделията от партидата, с превод на български език.
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