Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обособена позиция № 1 „Доставка на консумативи за осветителни тела за потребностите на структури на МВР финансово обслужвани от ДУССД“
1. 
Вид и количество на доставяните стоки: 

	№
	Обособена позиция № 1 „Доставка на консумативи за осветителни тела за потребностите на структури на МВР финансово обслужвани от ДУССД“
	Мярка
	Количество

	1. 
	Енергоспестяваща крушка  с мощност 8W, цокъл Е 27, топла светлина, напрежение 220V- 240V
	Бр.
	3100

	2. 
	Енергоспестяваща крушка  с мощност 12W, цокъл Е 27, топла светлина, напрежение 220V- 240V
	Бр.
	4020

	3. 
	Енергоспестяваща крушка  с мощност 20 W, цокъл Е 27, студено бяла светлина, напрежение 220V-240V
	Бр.
	200

	4. 
	Луминесцентна пура-мощност 15 W, напрежение 220V-240V, дължина 450 мм.
	Бр.
	40


	5. 
	Луминесцентна пура - мощност 18 W, напрежение 220V-240V, дължина  600 мм.
	Бр.
	3560

	6. 
	Луминесцентна пура - мощност 36 W, напрежение 220V-240V, дължина   1200 мм.
	Бр.
	3420

	7. 
	Луминесцентна пура - мощност 58W, напрежение 220V-240V, дължина   1500 мм.
	Бр.
	340

	8. 
	Луминисцентна лампа, фасунга  2G11, мощност 24W, бяла светлина.
	Бр.
	200

	9. 
	Пура луминисцентна – мощност 23 W Т8/D 6500ºK/ студена светлина/, цокъл G 13, дължина 1000 мм.
	Бр.
	200

	10. 
	Луминисцентна пура Т5, мощност 8W, дължина 300 мм,диаметър 16 мм, Напрежение: 220-240V, Фасунга: G5,дневна светлина
	Бр.
	50

	11. 
	Луминисцентна пура Т 5, мощност 13W, дължина 525мм, диаметър 16 мм, Напрежение: 220-240V, Фасунга: G5,дневна светлина
	Бр.
	20

	12. 
	Кръгла луминисцентна пура Т 9, мощност -32 W с адаптер, дневна светлина 
	Бр.
	400

	13. 
	Стартер за луминесцентна пура, напрежение 220 V
	Бр.
	2480

	14. 
	Стартер за луминисцентна пура, мощност  18 W тип S 2, напрежение 220 V
	Бр.
	400

	15. 
	Дросел за  луминесцентна  лампа мощност 18 W, напрежение 220V
	Бр.
	804

	16. 
	Дросел за  луминесцентна  лампа мощност 36 W, напрежение 220V
	Бр.
	804

	17. 
	Дросел за  луминисцентна  лампа мощност 15 W  напрежение 220V
	Бр.
	100

	18. 
	Дросел за  луминисцентна  лампа мощност 58 W  напрежение 220V
	Бр.
	200

	19. 
	Халогенна пура с мощност 100-150 W, напрежение 220 V-240 V, цокъл тип R7s, дължина -78 мм
	Бр.
	500

	20. 
	Халогенни пури, напрежение  220V-240V, цокъл тип R7s, дължина 117 мм-118 мм, мощност 200 W 
	Бр.
	60

	21. 
	Халогенни пури, напрежение  220V-240V, цокъл тип R7s, дължина 117 мм-118 мм, мощност 300 W 
	Бр.
	260

	22. 
	Халогенни пури, напрежение  220V-240V, цокъл тип R7s, дължина 117 мм.-118 мм, мощност 500 W 
	Бр.
	200

	23. 
	Халогенна лампа с мощност 50W, цокъл GY 6.35, напрежение 12 V
	Бр.
	100

	24. 
	Халогенна лампа с нажежаема  жичка   20 W 12V G4 
	Бр.
	60

	25. 
	Живачна лампа мощност 250 W, цокъл Е 40,  напрежение 220V-240V
	Бр.
	200

	26. 
	Живачна лампа мощност 125 W, цокъл Е 40,  напрежение 220V-240V
	Бр.
	10

	27. 
	Живачна лампа мощност 400 W, цокъл Е 40, номинално напрежение - 220V
	Бр.
	130

	28. 
	Лампа с нажежаема жичка с мощност 60 W, цокъл Е 27, напрежение  220V-240V
	Бр.
	300

	29. 
	Лампа с нажежаема жичка, ниско напрежение- мощност 60 W, цокъл Е 27, напрежение 36V
	Бр.
	200

	30. 
	Крушка халогенна - тип луничка, мощност 20W, напрежение 12V
	Бр.
	160

	31. 
	Крушка халогенна - тип луничка, мощност 42W, напрежение 220V-240V, цокъл G9
	Бр.
	20

	32. 
	Крушка халогенна - тип луничка, мощност 35W, напрежение 220V, цокъл GU10
	Бр.
	200

	33. 
	Крушка халогенна - тип луничка, мощност 35W, напрежение 12V
	Бр.
	200

	34. 
	Халогенна лампа мощност 25 W÷ 40W, цокъл G9, напрежение 220V-240V
	Бр.
	60

	35. 
	Енергоспестяваща лампа -  26W/840/2Р, цокъл G24d-3, напрежение 220V-240V, дневна светлина
	Бр.
	160

	36. 
	Луминисцентна тръба –BL 810W Т 5/28W
	Бр.
	200

	37. 
	Натриева лампа с мощност 70 W, цокъл Е 27,напрежение 220V-240V
	Бр.
	40

	38. 
	Крушка с нажежаема жичка цокъл Е14, мощност 40 W, напрежение 220 V-240V
	Бр.
	400

	39. 
	Крушка рефлекторна цокъл Е27, мощност 40 W, напрежение 220 V-240V
	Бр.
	40

	40. 
	Крушки SON-T , мощност 70 W, цокъл Е 27.
	Бр.
	4

	41. 
	Лампа PL-S 2P, мощност 11W/840
	Бр.
	100

	42. 
	Метал-халогенна лампа 400W,фасунга: Е40, Енергийна консумация: 400W
	Бр.
	100

	43. 
	Фасунга за живачна лампа, цокъл Е 40
	Бр.
	10

	44. 
	Фасунга Е14, Бакелитна ,Черна за висящ монтаж Тип ринг
	Бр.
	60

	45. 
	Фасунга Е27, бакелит черна за висящ монтаж
	Бр.
	100

	46. 
	Фасунга Е27,Бакелитна ,Черна,Висящ монтаж, Тип ринг
	Бр.
	100

	47. 
	Фасунга бакелитна стенна, черна Е27
	Бр.
	20

	48. 
	Електронен Баласт (Дросел) 2 X 26 W PL220V-240V
	Бр.
	80

	49. 
	Електронен Баласт (Дросел)  3X 36 W напрежение 220V-240 V
	Бр.
	60

	50. 
	Електронен Баласт (Дросел) 4X 18 W напрежение 220V-240 V
	Бр.
	80

	51. 
	Електронен Баласт (Дросел) 2X 18 W напрежение 220V-240 V
	Бр.
	40

	52. 
	Запалващо  устройство - стандартна серия за електромагнитно запалване на металхалогенна лампа с мощност от 35W до 400W
	Бр.
	20


2. 
Място и срок за изпълнение на обществената поръчка:

2.1. 
Място за изпълнение - гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1;

2.2. 
Срок за изпълнение –24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.

Доставките по договора ще се извършват чрез предварителна заявка от Възложителя в рамките на двадесет работни дни, след получаване на заявката.

3. 
Стандартите, на които трябва да отговарят съответните изделия:

3.1. 
Участникът следва да декларира, че:

3.1.1.
Доставените консумативи ще са нови и неупотребявани; 
3.1.2.
При доставката  консумативите ще са с гаранция не по-малко от една година; 
3.1.3. 
Консумативите посочени в техническото ни предложение ще съответстват напълно на предоставените при доставката;
3.1.4.
Производителите на посочените в техническото предложение консумативи, притежават сертификат RoHS или еквивалент, задължителен за Европейската общност, удостоверяващ пълното съответствие с изискванията на Европейската RoHS директива 2011/65/ЕС за липса на опасни за потребителите вещества в електрическите и електронни уреди;
3.2. 
В техническото предложение всеки участник следва да посочи следните характеристики за отделните консумативи от обособената позиция: 

3.2.1.
наименование и описание на консуматива; 

3.2.2. 
произход /или производител/; 

3.2.3.
индивидуална опаковка и групов амбалаж за отделните разфасовки (съдържащ информация за броя на индивидуалните опаковки);      

4. 
Съпроводителни документи при извършване на доставките 

Доставките се придружават от: 
4.1.   
Декларация за произход на предлаганите консумативи; 

4.2.   
Предоставяната гаранция от производителя;

4.3. 
Сертификат RoHS или еквивалент, задължителен за Европейската общност, удостоверяващ пълното съответствие с изискванията на Европейската RoHS директива 2011/65/ЕС за липса на опасни за потребителите вещества в електрическите и електронни уреди

5.
Несъответствие на доставените стоки



При установяване на несъответствия, доставените количества се отказват. При установяване на отклонения и недостатъци се съставя констативен протокол в момента на получаването им, подписан от двете страни. Протоколът се изготвя в срок от 3 (три) дни, считано от датата на установяване на отклонението. Констатираните отклонения и недостатъци се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка в срок до 24 часа от подписване на констативния протокол.

 6. 
Мерки за сигурност
При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват разпоредбите на Инструкция № 8121з-1415/20.11.2015 г., относно реда и организацията за осъществяване на дейността по охраната на обекти по чл. 14, ал. 2, т.4 от ЗМВР и пропускателните режими, установени със съответните заповеди.


Предложението за изпълнение на поръчката на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите изисквания на възложителя по всички точки от Техническата спецификация.
