                                                                                                                                  Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М
1. 
Подробна техническа спецификация 

1.1.
Следгаранционното абонаментно техническо поддържане на мобилни системи за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М включва:

1.1.1.
Определяне на технически, хардуерни, софтуерни и други проблеми, отстраняването им и привеждане на системата в нормална работоспособност, които от своя страна включват:

1.1.2. Определяне характера на техническите, хардуерните, софтуерните и други проблеми;

1.1.3. Ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове, износени механични детайли и други с нови, оригинални;

1.1.4. Пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата;

1.1.5. Актуализиране на GPS картата към системата.

1.2. Демонтаж и монтаж при необходимост на мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М от един на друг автомобил в сервиз на фирмата изпълнител или на посочено място от Главна дирекция “Национална полиция”;

1.3.
След извършване на ремонт на мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М, същата да отговаря на Закона за измерванията, раздел ХХХVI от „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” или след преместване от един на друг автомобил, същата следва да изпълнява в пълен обем предназначението си и да притежава технически характеристики и параметри, съгласно утвърдения тип средство за измерване № 4835 в държавния регистър на одобрените средства за измерване;

1.4.
Осигуряване, заплащане и обезпечаване извършването на последваща проверка след ремонт.

1.5.
Привеждането на системата в нормална работоспособност се удостоверява, чрез извършване на последваща проверка след ремонт в оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или представител на Български институт по метрология. Извършването на последваща проверка след ремонт или преместване от един на друг автомобил на мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М e за сметка на изпълнителя.

1.6.
Годността на системата се удостоверява със знак за последваща проверка /холограмен стикер залепен на указано място върху прибора/ в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

2. Количество и обем:

Следгаранционното абонаментно техническо поддържане обхваща поддържане в работоспособно състояние на 148 броя мобилни системи за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М, с номера както следва: от № 501 до № 530 – 30 броя; № 537 – 1 брой, от № 541 до № 560 – 20 броя; от № 565 до № 657 – 93 броя и от № 561 до № 564 с ОСR – 4 броя. Възложителят има право да намали количеството мобилни системи за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М за следгаранционно абонаментно техническо поддържане при установяване на обективни обстоятелства - невъзможност някоя/някои от системите да бъдат отремонтирани, което се удостоверява с констативен протокол. Коригираното количество ще бъде отразено пропорционално върху размера на месечната абонаментна такса.

            3. 
Параметри и изисквания: 

3.1. Радар - измерител на скорост „Трафик Радар TR4D”
3.1.1. Разстояние на действие /обсег/ на радара - до 150 m или до 80 m в зависимост от избрания обсег;

3.1.2. Диапазон на измерваните скорости - 20 km/h    250 km/h.
3.1.3. Точност на задаване на ограничението - 1 km/h;
3.1.4. Максимално допустими грешки при измерване на скорост:
3.1.5. При измерване на скорост чрез симулиране на доплеров сигнал ±1 km/h до 100 km/h и ±1% над 100 km/h.
3.1.6. При измерване на скорост в полеви условия ±3 km/h до 100 km/h и ±3% над 100 km/h.
3.1.7. Регистрира най-високата измерена скорост със селективност до 5 km/h;
3.1.8. Параметри на СВЧ част - излъчвана непрекъсната мощност до 20mW; честота /10525 ±30/ MHz; широчина на диаграмата на излъчване - 15°.
            3.1.9. Визуализация на измерените скорости, параметрите и режимите на работа на радара - 2 LSD буквено - цифрови дисплея с височина на знака съответно 5 mm и 13 mm;
   3.1.10. Визуализирани параметри - измерена скорост, патрулна скорост, въведено ограничение на скоростта, посока на движение на МПС, дата, час и минута, обсег на действие на радара, режим на излъчване на радара (непрекъснат, единично излъчване), режим на работа на радара (мобилен, стационарен), понижено захранване.
            3.1.11. RS 232 за връзка с компютъра.

            3.2. Цифрова цветна видеокамера 
            3.2.1. Брой кадри в секунда – 10;
            3.2.2. USB2.0 интерфейс.
            3.3. Видеообектив
            3.3.1. Фокално разстояние -8-^-80 mm;

            3.3.2. Фокусиране - от 1.5т до безкрайност;

            3.3.3. Дистанционно регулиране на фокус, ирис и зум

            3.4. Блок за управление (мобилен компютър)
3.4.1. Процесор Intel Т2400;
            3.4.2. 80 GВ хард диск;
3.4.3. 1024 MB RAM;
            3.4.4. MS Windows XP

            3.5. Цветен 7" TFT LCD монитор
            3.5.1. Размери - 7" диагонал (16:9 );
            3.5.2. Максимална разрешаваща способност - 1600 х 1200 пиксела

 3.6. Команден пулт /клавиатура/.
             3.7. Външна флаш памет за пренасяне на записаните данни - 4 GB.

             3.8.GPS приемник
             3.8.1. Определяне на географските координати с точност до 5 m;
             3.8.2.  Измерване на скорост с точност до 0.1 m;
              3.8.3. Астрономическо време с точност до 0.1 s;
          3.8.4. Опресняване на получената информация през 1 s;
          3.8.5. USB 2.0 интерфейс за връзка с компютър.

          3.9.
Програмен продукт „ Pregled Data TFR"

          Програма за преглед, обработка, сортиране и съхранение на записаните нарушения с всички техни параметри в персонален компютър. Определяне на местоположението на заснетото нарушение върху пътната карта на България.

          3.9.1. Представяне на заснетите нарушения в табличен формат, позволяващ сортиране по дата, час, скорост, номер на видео системата, вид нарушение;
3.9.2. Възможност за статистическа извадка;
3.9.3. Детайлно разглеждане на видеоклиповете;
3.9.4. Разпечатване на снимки от всеки кадър на видеоклиповете;
3.9.5. Автоматично изпращане на избран материал по електронна поща;
          3.9.6. Разпечатване на местоположението на заснетото нарушение върху пътната карта на България;
3.9.7. Възможност за водене на съпътстваща документация.

          3.10.
Документиране и съхраняване на заснетите нарушения.

          Всяко едно нарушение на правилата за движение автоматично се записва и съхранява като отделен файл, представляващ:

          3.10.1. Видеоклип с избираема продължителност 1-30s при 10 до 5 кадъра в секунда. При последващо използване от всеки кадър може да се извади снимка;

          3.10.2. Всеки видеоклип съдържа информация за: дата, час, местоположение, измерена скорост, въведено ограничение, превишение на скоростта, посока на движение на автомобила, скорост на автопатрула, обсег на действие на радара, режим на излъчване на радара (непрекъснат, единично излъчване), местонахождение (географски координати) на патрулния автомобил и момент на сработване на радара, номер на радара и номер на видеоклипа.;
          3.10.3. Възможност за задаване на предистория на документираното събитие - времето предшестващо сработването на радара или момента на привеждането на камерата в режим на запис;
          3.10.4.Ръчен режим на запис, позволяващ заснемането на нарушения и ситуации, от какъвто и да е характер.

3.11.
Максимално допустими експлоатационни условия за системата

3.11.1.Захранване: 12VDC- 15VDC;
3.11.2. Работна температура - от -5°С до +50°С;
3.11.3. Температура на съхранение - от -30°С до +70°С;
3.11.4. Влажност - 90%;
3.11.5. Максимално консумирана мощност - 60W.

          4. Изисквания за срокове на действие на договора и времена за отстраняване на проблеми при следгаранционната поддръжка:

          4.1. Срок за изпълнение на обществената поръчка - 24 месеца от датата на подписване на договора.

 4.2. Време за реакция: до 2 (два) работни дни, след писмена заявка за сервизната услуга от Главна дирекция ”Национална полиция”;

 4.3. Време за отстраняване на повредите: до 20 (двадесет) календарни дни от получаване на заявката.

 5. Изискване за минимален гаранционен срок на продуктите или изделията: 
        Минимален гаранционен срок след ремонт или преместване от един на друг автомобил – минимум 6 (шест) месеца от датата на извършване на последващата проверка на съответната мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М.

 Гаранцията се отнася за всички механични, електрически, софтуерни и други повреди изграждащи като цяло мобилната система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-М.
 6. Място за изпълнение на ОП:
 Неизправностите се отстраняват в гр. София или на територията на страната на място посочено от Главна дирекция “Национална полиция” или в сервиз на фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ, 5 (пет) дни в седмицата (от понеделник до петък), 8 часа (от 09.00 до 17.00 часа).
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