ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на боеприпаси, кал. 9х18мм ‘‘FMJ’’“


I. Техническа спецификация на боеприпасите:
	Патрон кал. 9х18 мм.

	1.
	Вид и обвивка на куршума
	Мека (оловна) сърцевина с  биметална обвивка (цяла месингова ризница) и заоблен връх. FMJ

	2.
	Материал на гилзата
	Месинг / стомана

	3.
	Тегло на куршума в гр.
	5,9 - 6,3

	4.
	Тегло на куршума в grs.
	94 - 96

	5.
	Тегло на патрона в гр.
	9,8 - 10,2

	6.
	Дължина на патрона в мм.
	24,9 - 25,1

	7.
	Начална скорост - V0 в m/s.
	310 - 330

	8.
	Дължина на тестовата цев в мм.
	115

	ПАКЕТИРАНЕ - Стандартна заводска опаковка.




II. Технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:
1.1.  всеки участник декларира, че като изпълнител на поръчката, доставените боеприпаси ще бъдат съпроводени със сертификат за качество и произход, издадени от производителя и отразяващи датата на производство на доставената партида;
1.2.  боеприпасите, трябва да бъдат от една партида, като датата на производството й е не по-рано от 60 (шестдесет) месеца от датата на подписване на договора;
1.3.  боеприпасите да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на боеприпаса;
1.4.  всеки участник в процедурата декларира, че производителя на изделията, за които кандидатства, притежава валиден сертификат за съответствие на внедрена система за управление на качеството с изискванията на БДС ISO 9001:2015 или ‘‘еквивалент‘‘ с обхват на дейност за производство на изделия по предмета на поръчката. При доставка, изпълнителят представя копие на Сертификата, притежаван от производителя за изделията от партидата, с превод на български език;
1.5.  за доказване съответствието, между заявените и доставени боеприпаси, изпълнителя на ОП, представя протокол от тест, изготвен от производителя, съдържащ техническите данни на боеприпасите от партидата;
1.6. [bookmark: _GoBack] всички съпровождащи документи да бъдат придружени с преведено на български език от преводач и заверено от изпълнителя копие;
2. Гаранционен срок за всички боеприпаси от поръчката – 6 (шест) месеца от датата на подписване на предавателно-приемателен протокол при доставка. За доставени изделия, показали недостатъци при експлоатация в гаранционния срок и доказани от специализирана лаборатория посочена от представител на Възложителя, изпълнителят се задължава да ги замени за своя сметка с годни такива;
3. Срок на годност на изделията при съхранение в щатна опаковка, в неотопляеми хранилища – не по-малко от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на предавателно-приемателния протокол.

