ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на захранващ елемент (XDPM) за електропреносен прибор „Тейзър Х26”

1. [bookmark: _GoBack] Технически изисквания на захранващ елемент ХDPM (батерия) за електропреносен прибор „Тейзър Х26”
 
	1.
	Дължина в мм
	50,0+/-1

	2.
	Височина в мм
	65,0+/-1

	3.
	Широчина в мм
	34,0+/-1

	4.
	Тегло в гр.
	55+/-1

	5.
	Брой изстрели
	Около 195 5-секундни изстрела

	6.
	Възможност за носене на допълнителен заряд за бързо презареждане
	

	ПАКЕТИРАНЕ - Стандартна заводска опаковка.



2. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, Централен оръжеен склад на МВР.
3. Срока на изпълнение на поръчката е до 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора.
4. Гаранционния срок на доставените изделия по предмета на поръчката е 6 (шест) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане по чл. 10, ал. 3 от договора.  
5. Срок на годност на изделията при складово съхранение - не по-малко от 5 (пет) години), считано от датата на приемо-предавателен протокол. Срокът на годност на изделията е валиден при спазване на реда и условията за складово съхранение, предписани от производителя. При показани дефекти в срока на годност и неустановени нарушения на реда и условията на съхранение, предписани от производителя, Изпълнителят на поръчката да възстанови дефектиралите изделия за своя сметка. Установяването на реда и условията за съхранение се извършва от комисия с представители на двете страни.

