
Приложение № 1

Техническа спецификация 
с предмет 
„Доставка и монтаж на климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112”
           1. Описание на поръчката:

            Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 18 бр. климатични системи в работните зали на операторите в районните центрове 112 с характеристики, както следва: 

           - климатик инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h - 12 броя;

           - климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h - 6 броя.
            Основните технически параметри на климатичните системи по районните центрове 112 са посочени в табл.1, където е представено и разпределението им по райони (РЦ 112 гр. София, РЦ 112 гр. Монтана, РЦ 112 гр. Русе, РЦ 112 гр. Варна, РЦ 112 гр. Бургас и РЦ 112 гр. Кърджали) по видове и количества:
табл.1

	 
	Доставка и монтаж на климатични системи
	Количество

	1.
	РЦ 112 гр. София, техническа спецификация на климатична система:
	

	1.1.
	Климатик  инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h  

1.
Мощност Btu 24 000

2.
Хладилен агент R410A

3.
Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00
3.00

4.
Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00
3.00

5.
Енергийна ефективност SEER (min) 5.60
5.60

6.
Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00
4.00

7.
Енергиен клас на ефективност  min A+
A+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min)
3 години

9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.
	5

	1.2.
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h

1. Мощност Btu 18 000

2. Хладилен агент R410A

3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10

4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40

5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60

6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00

7. Енергиен клас на ефективност min А+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години

9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.
	2

	2.
	РЦ 112 гр. Монтана, техническа спецификация на климатична система:
	

	
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h

1. Мощност Btu 18 000

2. Хладилен агент R410A

3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10

4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40

5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60

6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00

7. Енергиен клас на ефективност min А+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години

9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.
	2

	3.
	РЦ 112 гр. Русе, техническа спецификация на климатична система:
	

	
	Климатик  инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h  

1.
Мощност Btu 24 000

2.
Хладилен агент R410A

3.
Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00
3.00

4.
Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00
3.00

5.
Енергийна ефективност SEER (min) 5.60
5.60

6.
Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00
4.00

7.
Енергиен клас на ефективност  min A+
A+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min)
3 години

  9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.
	3

	     4.         РЦ 112 гр. Варна, техническа спецификация на климатична система:
	

	
	Климатик  инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h  

1.
Мощност Btu 24 000

2.
Хладилен агент R410A

3.
Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00
3.00

4.
Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00
3.00

5.
Енергийна ефективност SEER (min) 5.60
5.60

6.
Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00
4.00

7.
Енергиен клас на ефективност  min A+
A+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min)
3 години

  9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 15 м.
	2

	     5. РЦ 112 гр. Бургас, техническа спецификация на климатична система:
	

	
	Климатик  инверторен сплит система - капацитет 24 000 Btu/h  

1.
Мощност Btu 24 000

2.
Хладилен агент R410A

3.
Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 3.00
3.00

4.
Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 3.00
3.00

5.
Енергийна ефективност SEER (min) 5.60
5.60

6.
Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00
4.00

7.
Енергиен клас на ефективност  min A+
A+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min)
3 години

  9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.
	2

	      6. РЦ 112 гр. Кърджали, техническа спецификация на климатична система:
	

	
	Климатик инверторен сплит система - капацитет 18 000 Btu/h

1. Мощност Btu 18 000

2. Хладилен агент R410A

3. Консумация на ел. енергия при охлаждане kW/h (max) 2.10

4. Консумация на ел. енергия при отопление kW/h (max) 2.40

5. Енергийна ефективност SEER (min) 5.60

6. Енергийна ефективност SCOP (min) 4.00

7. Енергиен клас на ефективност min А+

8. Гаранция на климатика след монтаж (min) 3 години

  9. Разстояние между външно и вътрешно тяло – до 10 м.
	2


           Забележка: 
           При ценови предложения от участниците, формиращи по-ниска обща стойност от прогнозната стойност (40000.00 лв. без ДДС) количествата климатици по т.1.1 от Техническата спецификация (ТС) ще бъдат завишени до достигане на стойността 40 000.00 лв. без ДДС. Количеството климатици над изискваните 5 бр. по т.1.1. от ТС ще бъде доставено в ЦСБ-МВР, гр. София, ул. Кукуш №1. Изпълнителят следва да може да извърши доставката им - до 60 (шестдесет) календарни дни след сключване на договор, монтажа - в структури на МВР в гр. София до 12 месеца след датата на сключване на договора в срок от 5 дни след подадена писмена заявка от възложителя и гаранционно поддържане – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на монтажа.
2. Други технически изисквания, свързани с предмета на поръчката:
Демонтаж на съществуващи климатици – не се предвижда 

2.1 Технически изисквания към климатиците:

-  Цвят бял;

- Пълно дистанционно управление;

- Работа в автоматичен режим;

- Антиалергичен филтър;

- Тих и мощен режим на работа;

- 24 часов програмируем таймер;

- Автоматичен рестарт след прекъсване на електричеството;

- Възможността за монтаж да бъде съобразена с посоченото в техническата спецификация разстояние между външно и вътрешно тяло за всеки обект на МВР.

- Климатиците следва да работят при диапазон на напрежението от 187V (220V-15%) до 242 (220V+10%) и честота на ел. ток 50Hz +/-0,5 Hz.

 2.2. Климатиците да бъдат доставяни с ръководство за експлоатация, преведено на български език, в което да са посочени техническите характеристики, правила за безопасна експлоатация на климатика, начин за работа с него и начини за отстраняване на възникнали проблеми. Всеки климатик да е придружен с гаранционна карта;

 2.3. Изпълнителят следва да може да извърши монтажа и гаранционното поддържане на климатиците на територията на градовете: София, Монтана, Русе, Варна, Бургас и Кърджали със собствени сили или чрез договаряне с други фирми, разполагащи със сервизни бази в тези региони, където изпълнителят не може да осигури присъствие;

             2.4. Гаранционното поддържане след монтажа следва да бъде 5 дни в седмицата (от понеделник до петък) по 8 часа (от 9 до 17 часа). Максимално време за реакция – до 4 часа след получен сигнал на свободно избираеми от цялата страна телефонен номер, факс или e-mail. Времето за отстраняване на повредата да е до 24 (двадесет и четири) часа, считано от датата и часът на получения факс в рамките на времето за гаранционно поддържане, посочено по-горе. Когато отстраняването на проблема (ремонтът) изисква повече от 48 часа, изпълнителят следва да предостави еквивалентно устройство за временна замяна.

             В рамките на гаранционният срок -  не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на монтажа - се извършва гаранционна поддръжка на доставените климатични системи.
2.5. Гаранционното поддържане обхваща разрешаването на всякакъв проблем /механичен или електронен/ с климатичната техника. То включва безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация, отстраняване на всички фабрични дефекти, проявени в гаранционен срок, подмяна на дефектните части с нови оригинални.

 2.6. На мястото на доставката климатиците да са с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 626/2011 НА КОМИСИЯТА от 4 май 2011 година за прилагане на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори, поставен върху предната или горна страна на уреда така, че да се вижда ясно.
Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с изискванията на възложителя и изрично потвърждение по всички точки от Техническата спецификация.
3

