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1.НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА

„Комплект защитен костюм с протектори за водачи на мотоциклет и ръкавици”
2.СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Комплекта включва защитен костюм с протектори и ръкавици.

Изделието /комплекта/ е предназначено за служителите на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи служебните си задължения на мотоциклет. Изделието се носи при изпълнение на специални задачи, тренировъчна и учебна дейност, при атмосферни влияния без необикновен или екстремен характер и съобразно разпореденото от съответния ръководител при изпълнение. 
Моделът на костюма е съгласно скиците от 1 до 4.

Ръкавиците са елемент от защитния костюм за водачите на мотоциклет. Моделът им е съгласно скица 5.
2.1. Описание на защитния костюм:
Костюмът се състои от яке и панталон.
Якето е с хастар, с подвижна вътрешна част с лепени шевове, която е с подвижна подплата. Външното яке е с протектор на гърба, на раменете и на лактите.

Външното яке е изработено с фианки на предна и задна част и с двушевен ръкав. На задната и двете предни части има раменни платки от подсилен материал. В горната част на ръкавите има платка (също от подсилен материал), на която се изработва джоб с две филетки и цип с дължина 15 см. Яката е права – столче, заоблена в предната част. Върху яката има пластрон по форма, прикачен неподвижно върху лявата част и закопчаващ се с 2 бр. тик-так копчета към дясната част. Има раменни щрифелки, които се закопчават с тик-так копче. Закопчаването отпред е с двупосочен лят цип, като под него на дясната част има пластрон.

Фианките и долния панел на ръкава са изработени от дишащ материал.

На предните части на ниво на гърдите са изработени джобове под наклон с две филетки и с цип с дължина 14 см. На лявата предна част под наклонения джоб има външен джоб за радиостанция с мех с дълбочина 4,5 см и с широчина 6 см, височина 12 см и тик-так копче за закопчаване в горния край. На фианките има вертикални джобове с две филетки и с цип с дължина 16 см.

Задната част е срязана вертикално под наклон с вмъкнати светлоотразителни ленти с широчина 1 см.

На платката на задната част има надпис POLICE.

На фианките долу от двете страни има пришити велкро ленти с тока с цел стягане по линия на талията.

В предната част на долния панел на ръкавите има вмъкнати по два броя ластици с токи с тик-так копчета, които се закопчават към долния панел на ръкавите. В предната част на подгъва на ръкава е вмъкната щрифелка по форма, която се закопчава към долния панел на ръкава с тик-так копче. Има възможност за регулиране широчината на отвора на ръкава с още по две долни части на тик-так копче. В подгъва на предния панел е вмъкнат ластик.

Във вътрешната част при подгъва на ръкавите има по две щрифелки с тик-так копче за прикачване на вътрешното яке.

Отвътре якето има дишащ хастар. На предните части на хастара има лепени джобове от лицевия плат, затварящи се с велкро. В средата на задната част е изработена торба за протектор, която е неподвижно закрепена в горната си част до средата, а в долната си част е подвижна. По средата на тази торба е оформен отвор с цип с дължина 25 см, за вмъкване на протектора. В долния край на торбата и над отвора с цип са прикачени велкро ленти за прегъване на подвижната част на торбата. На рамото и на лакътя са прикачени торби от хастар за протекторите, които се затварят с велкро. По края на вътрешната мостра е прикачен спирален делим цип за прикачване на вътрешното яке. На лявата вътрешна мостра се изработва вертикален джоб с цип с дължина 16 см.

Вътрешното яке се закопчава отпред с делим лят цип с пластрон под него на дясната предна част. Има мостри от двете страни на ципа – външна мостра - с цип по края (за прикачване към външното яке) и вътрешна мостра – с цип по края за прикачване на вътрешен подвижен хастар. Мострите на вътрешното яке са фиксирани към тялото му с велкро на седем места (по три на всяка мостра и едно в средата на задната част). Всички шевове са лепени. В подгъва на ръкавите е вмъкнато парче с цип за прикачване на подвижния хастар. Подгъва на ръкава е с ластик и по две щрифелки с тик-так копчета за фиксиране към външното яке. При подгъва на ръкава има детайл, който завършва с цип за закопчаване на топлия хастар. Има столче яка, а подгъва долу завършва с колан от лицевия плат.

Подвижната подплата е двойно капитонирана. На двете предни части има лепени джобове, затварящи се с велкро. По целия подгъв на задната и предните части е монтиран един двоен детайл, който не е капитониран. По линията на прикачването му е зашита лента от лицевия плат с широчина 2 см. Подгъва на ръкава завършва със спирален цип за прикачване към вътрешното яке. По борда на подвижния хастар има зашит спирален цип за прикачване към мострата на вътрешното яке. 

Панталонът е с хастар и подвижна подплата. В областта на коленете и на страничните части при ханша има протектори.

Горната част на панталона е обработена с колан с широчина 6см, който е съставен от пет части – две предни, две странични и задна част. В страничните части има ластик, прошит с два лицеви шева по средата. Задната част на колана е по форма с широчина до 8 см. На предните части на колана е монтирана щрифелка с широчина 3,5 см с тока, чрез която се пристяга велкро, което е вмъкнато в шева на страничните и задната част на колана. В долната част на колана (в шева към тялото) е вмъкнат делим цип, който завършва на 6 см от предна среда. На колана са пришити 5 бр. гайки, като две на предните части в непосредствена близост до щрифелката. На гърба са разположени три гайки, като една е в средата и по една в непосредствена близост до велкрото на гърба. Гайките са широки 1,5 см и имат светъл отвор 6,5 см. От вътрешната страна – между хастара и колана е вмъкнат двоен детайл с широчина 2 см, завършващ на 2 см от предна среда и с вмъкнат делим спирален цип за прикачване на подвижната подплата.

Панталонът е с шлиц отпред, като се закопчава с цип с дължина 17 см, достигащ до колана. Под ципа има детайл с конусовидна форма, който завършва до горната част на колана. Върху шлица е прикачен пластрон по форма, пришит неподвижно върху лявата предна част, а отдясно се закопчава с два броя тик-так копчета на колана и велкро по цялата дължина.

От двете страни на панталона има предни джобове с по две филетки и цип с дължина 16см.

Предната и задна част на панталона са срязани по форма с вмъкнато бие с шнур.

Във вътрешния шев на крачолите долу е изработен шлиц с две филетки и цип с дължина 17см с конусовиден детайл под него. При подгъва на предната част има щрифелка с велкро за затваряне на шлица, както и велкро – на конусовидния детайл и на задната част (за пристягане на отвора).

На предните части в областта на колената е вмъкнат детайл от специален еластичен плат. Под този детайл е вмъкнат друг детайл с чупки към страничен и вътрешен шев.

Панталонът е с платка на задната част. Двете задни части са срязани вертикално по средата и хоризонтално в областта на коляното.

Както панталона, така и конусовидните парчета са с хастар. На предните части на хастара в областта на коленете е апликиран джоб с велкро, в който се поставя протектора за коляно. В страничните части, в шева на колана е прикачен неподвижен страничен протектор, облечен с хастар. В страничните шевове, под ниво коляно са прикачени щрифелки с тик-так копчета за захващане на подвижната подплата. Подгъвът на панталона е 3 см.

Подвижната подплата е двойно капитонирана. В горната част по шева на талията е зашит спирален делим цип за прикачване на подплатата към панталона. На предните части към страничните шевове в областта на коленете има по два броя чупки. 

При подгъва на вътрешните шевове е оформена цепка с дълбочина 10 см, като над цепките на задните части има по две тик-так копчета (при страничен и при вътрешен шев) за фиксиране към панталона. В средата горе под шлица също има оформена цепка с дълбочина 13 см.

                               СКИЦА 1 - Лицева част на якето
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СКИЦА 2 - Вътрешна част на якето
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СКИЦА 3 – Вътрешно яке
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СКИЦА 4 - Панталон
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2.2. Описание на ръкавици:
Ръкавиците са конструирани с шевове, които оформят вътрешната и външната им страни, покриващи вътрешната и външна част на дланта и са с пет пръста. На външната страна, след четирите пръста е монтиран/вграден допълнителен детайл по форма, който служи за омекотяване при евентуално падане от мотор. Конструкцията на ръкавиците и използваните материали трябва да дава възможност за подвижност и нормално изпълнение на дейностите, свързани с движение на пръстите и ръката. В областта на китката в двата края на външната страна и на вътрешната страна е монтиран плосък ластик за пристягане. При отвора на ръкавиците е изработена щрифелка с велкро лента за регулиране на широчината.
Лицевата част на ръкавиците за водачи на мотоциклет е изработена като комбинация от тъкан цвят черен и естествена кожа цвят черен /в областта на дланта/.

Естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напа с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.

СКИЦА 5 - Ръкавици
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3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение

Изделията са предназначени за служителите на МВР, водачи на мотоциклет като лично предпазно средство. Основните изисквания да отговарят на настоящата техническа спецификация и на допълнителни изисквания на възложителя.
3.1.1. Изисквания към конструкцията

3.1.1.1. Конструкцията на защитен костюм с протектори се разработва в 84 типоразмера с обхват по обиколка на гърдите (Ог) от 88 cm до 132 cm и ръст (Р) от 158 cm до 194 cm. Типоразмерите са посочени в Таблица 1.
Таблица 1 – Типоразмери за защитен костюм в cm
	Ръст (P) в см
	
	
	158,
	164,
	170,
	176,
	182,
	188,
	и
	194
	
	

	Обик.гр. (Ог) в см
	
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128
	132


Забележка: Възложителят може да заявява и типоразмери извън обхвата на таблица 1 – индивидуални поръчки.

3.1.1.2. Възможните типоразмери при конструиране на ръкавиците да се разработват съгласно антропометричните измервания в 5 пълни размера, посочени в Таблица 2.
Таблица 2 - Типоразмери  за ръкавици в cm
	РАЗМЕР:
	S
	M
	L
	XL
	XXL

	Обиколка на дланта в сантиметри
	20
	23
	25
	28
	30


3.1.2. Изисквания към размерите на изделието в готов вид 
3.1.2.1. Изделията се изработват по размери съгласно Таблица 1 и Таблица 2. 

Обмерните данни на защитен костюм и ръкавици, както и комбинациите от размери на готовите изделия трябва да отговарят на стандартизираните обмерни данни, посочени в таблица №1А и таблица 2А, които се предоставят на избрания изпълнител след сключване на договора, с предоставяне на първата заявка. 
3.1.2.2. Изделията да са съобразени с БДС  EN 13402-3:2013 или еквивалентно/и, където се определя система за размери на тялото.

3.1.2.3. Означаването на размера на изделията да се извършва съгласно БДС  EN 13402-1:2003 или еквивалентно/и.
3.1.2.4. Ръкавиците трябва да отговарят на общите изисквания, регламентирани от БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент.
3.1.3. Изисквания към материалите

Материалите, необходими за изработване на изделието, да са съгласно настоящата техническа спецификацията и Таблица 3.
Таблица 3 – Спецификация на материалите

	№
	Наименование
	Предназначение

	1
	2
	3

	1.
	* Състав, % –  100 % Полиестер;

* Маса на единица площ, g/m² - не по малко от 200;

* Сила до скъсване, daN:
по основа - не по малко от 120
по вътък - не по малко от 80;

* Устойчивост на проникване на вода, mm воден стълб - :
не по малко от 500

* Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани, степен - не по малко от 4;

* Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина, бал - не по малко от 5;
* Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75 mg/kg 
* pH на воден екстракт:

4,8-7,5

* Цвят - черен - по каталог „Pantone Textile” № 19-4005 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала.
	За основния плат на защитен костюм – тъкан едностранно промазана
 

	2.
	* Състав, % – Полиестер100 с мембрана;

* Маса на единица площ, g/m² - не по малко от 80;

* Сила до скъсване, daN:
по основа - не по малко от 35
по вътък - не по малко от 35;

* Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75 mg/kg 
* pH на воден екстракт:
4,8-7,5

* Цвят – черен - съпоставим с основния цвят на изделието
	За хастара на защитен костюм– тъкан с мембрана

	3
	* Състав, % –  100 % Полиестер;

* Маса на единица площ, g/m² - не по малко от 200;

* Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани, степен - не по малко от 4;

* Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75 mg/kg 
* pH на воден екстракт:

4,8-7,5

* Цвят - черен - по каталог „Pantone Textile” № 19-4005 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала.
	За лицевата част на ръкавиците основен плат – тъкан хидрофобирана



	4
	* Състав, % –  100 % Полиестер;

* Маса на единица площ, g/m² - не по малко от 120;

* Съдържание на формалдехид, mg/kg – не по голямо от 75 mg/kg 
* pH на воден екстракт:

4,8-7,5

* Цвят – черен - съпоставим с основния цвят на изделието
	За хастара на ръкавиците – трикотажен плат кардиран 

	5
	* Естествена лицева кожа – ярешка или козя галантерийна хидрофобизирана омекотена напа с дебелина 0,8 – 1,1 мм, с чисто лице, без дефекти, да има еластичност и добра формируемост.
* Цвят – черен - съпоставим с основния цвят на изделието
	За лицевата част на ръкавиците 

	6
	Конци индустриални шевни: 

* Количествен състав , % -

Полиестер 100 % или еквивалент; 
* Цвят - съпоставим с основния цвят на изделието
	За съединителни, почистващи, украсителни и укрепителни шевове на защитен костюм и ръкавици

	7
	Лента маркировъчна и знак за въздействие 

- 1 брой
	За означение на типоразмера и  фирмата производител, условията за експлоатация, състава на изделието и годината на производство на защитен костюм и ръкавици


Костюма се изработва в черен цвят за основния плат - приблизителен пантонен номер № 19-4005 ТРХ, с допустима цветна разлика мин. 4 бал по сива скала, съгласно БДС  EN 20105-А02:2001, или еквивалентно/и. Всички останали спомагателни материали да са тон в тон с основния плат.
3.1.4. Изисквания към кроенето
3.1.4.1. Да се спазва направлението на основната нишка, съгласно означенията върху кройките.
3.1.4.2. Да се поставят необходимите центрове, като дълбочината им не надвишава 0,2 cm.
3.1.4.3. При кроене и номериране да не се допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.

3.1.4.3. За лицевата кожа при ръкавиците да се подбират еднакви по дебелина и обработка парчета.
3.1.5. Изисквания към ушиването и технологичната изработка
3.1.5.1. Резервите за шев да са както следва: 
*  за защитен костюм - от 0,9 до 1,2 cm;
*  за ръкавиците - от 0,4 до 0,5 cm;
3.1.5.2. Гъстотата на бодовете на съединителните шевове трябва да бъдат не по малко от 4 бода в cm.

3.1.5.3. Съединителните шевове да се изпълняват на шевни машини с обикновен или верижен бод.

3.1.5.4. При ушиването на изделието бодовите редове да бъдат равномерни и правилно преплетени и да не позволяват набиране на тъканта, както и да няма двойни и насечени шевове. 

3.1.5.5. Всички съединителни шевове за изработване на изделието да са гладки, без набор.

3.1.5.6. Всички краища на шевовете да са добре затегнати.
3.1.5.7. Да се извършва прецизна настройка на шевните машини и да не се допуска повреждане на материята от износени игли.

3.1.5.8. Да се пришива маркировъчна лента на изделието съгласно настоящата техническа спецификация.

3.1.6. Методи за контрол и изпитване

3.1.6.1. Моделът на изделието се контролира визуално за съответствие с описанието в т. 2 на техническата спецификация.

3.1.6.2. Контролирането на размерните показатели, се извършва с помощта на калибрирана метална ролетка или шивашки метър с точност ± 0,1 cm.

3.1.6.3. Технологичното изпълнение да се оценява чрез сравняване с изискванията, заложени в настоящата ТС.

3.1.6.4. Показателите на материала по т 1, 2, 3 и 4 от таблица 3 се контролират чрез сравняване на резултатите от лабораторните изпитвания с изискванията в таблица 3. Методите за изпитване на показателите са посочени в таблица 4.
Вложените в изработването на изделието материали от Таблица 2 и цветовете по тях на които изрично не са посочени начините на оценка да се контролират визуално, чрез сравняване с изискванията в Таблица 2 и на техническата спецификация. 
Таблица 4 – Методи на изпитване
	№
	Характеристики
	Метод на

 изпитване

	1
	Количествен състав
	Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти

	2
	Маса на единица площ
	БДС EN ISO 12127:2000 или еквивалентно/и

	3
	Сила до скъсване:
-  по основа

 - по вътък
	БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и
БДС EN ISO 13934-1:2013 или еквивалентно/и

	4
	Устойчивост на проникване на вода
	БДС EN 20811:1996 или еквивалентно/и

	5
	Устойчивост на повърхностно омокряне на тъкани
	БДС EN ISO 4920-1:2012 или еквивалентно/и

	6
	Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина
	БДС EN ISO 105-В 02:2015 или еквивалентно/и


	7
	 Съдържание на 
формалдехид
	БДС EN ISO 14184-2:2011 или еквивалентно/и

	8
	рН на воден екстракт
	БДС EN ISO 3071:2008 или еквивалентно/и


3.2. Изисквания по електромагнитна защита
Не се изискват.
3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

3.3.1. Защитен костюм с протектори за водачи на мотоциклет и ръкавиците да запазват естетическите и ергономичните си свойства при условията на експлоатация.
3.3.2. Конструкцията на защитния костюм и ръкавиците да осигурява свобода и удобство при носене на изделията.
3.3.3. Изделията да не предизвикват дискомфорт.
3.3.4. Да има възможност за бързо поставяне и сваляне на ръкавиците.
3.3.5. Използваните материали да не предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.
3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

3.4.1. Да има лесно поддържане, без прилагане на разграждащи разтворители, увреждащи влаганите материали в тях, като се съобразява с условията за влаго-топлинна и химическа обработка на изделието, посочени на маркировъчната лента. 

3.5. Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение

3.6.1. Опакованите изделия да се транспортират в добре почистени и сухи превозни средства. Товаро – разтоварните действия и превоза да се извършат в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.2. Съхраняването да се извършва в сухи и проветриви помещения, в условия, предпазващи изделията от навлажняване, замърсяване и механични повреди.

3.6.3. Изделията да се съхраняват в помещения при температура от (-20ºC) до (+50ºC).
Съхраняваните в склада изделия трябва да са отдалечени от отоплителни и осветителни тела на разстояние не по малко от 60,0 cm.
3.7.Други специфични изисквания

Не се изискват.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Изискванията за стандартизация и унификация на изделието да са съгласно настоящата техническа спецификация и съгласно посочените в нея стандарти или еквивалентно/и.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Осигуряване на качеството

5.1.1. Изисквания при процедура за доставка на вещеви изделия

При провеждане на процедура за доставка на вещеви изделия, да се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория съответствието с изискванията на техническата спецификация на показателите на материалите по т. 1, 2, 3 и 4 от таблица 3.

Изисквания към модела, технологията за изработване и влаганите материали, посочени в техническата спецификация, за които не се изискват протоколи от лабораторни изпитвания за съответствие със спецификацията, да служат и да се спазват задължително при производството на изделието.
5.1.2. Правила за приемане и оценка на качеството

5.1.2.1. Преди доставка да се извършват изпитвания на вложените в изработването на изделията материали, за проверяване на съответствието им с изискванията на настоящата техническа спецификация, като се извършва подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

5.1.2.2. Качеството на готовите изделия да се удостоверява чрез контролни изпитвания, съгласно изискванията на настоящата ТС в акредитирана изпитвателна лаборатория.
5.2. Контрол на качеството: 

5.2.1. При изпълнение на договора, готовите изделия  и вложените материали да съответстват напълно на технологичните и конструктивни изисквания на възложителя. Готовите изделия да са произведени от един и същ производител, ако изпълнителят не е производител. Вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени мострите, с които участникът е определен за изпълнител. Това се доказва с представяне на фактури със заличени стойности за закупените основни материали при доставката на готовите изделия, декларация за съответствие и сертификат за качество на вложения в партидата основен материал, издаден от производителя.

* При обстоятелства, възникнали след сключване на индивидуален договор, които правят невъзможно изпълнението на поръчката при договорените условия, страните могат чрез двустранно писмено споразумение да променят производителя на готовите изделия и вложените материали при условие, че готовите изделия и вложените материали са със същите или по-добри характеристики, посочени в техническото предложение на изпълнителя. Съответствието на готовите изделия и вложените материали на новия производител с изискванията на възложителя се доказва от изпълнителя с документи и мостри съгласно Техническата спецификация, приложение към настоящата обществена поръчка.
5.2.2. При неспазване характеристиките в настоящата техническа спецификация, партидата не се приема.
5.3. Други видове осигурявания

Не се предвиждат.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА
6.1. Изисквания към опаковката

* За защитен костюм – изделията се опаковат по 1 бр. в полиетиленов плик, след което се поставят в натронова хартия, с лепящ етикет за вид на изделието, ръст, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка. 
Пакетите се нареждат в кашони от картон (с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане и издържане стифиране на палети на 3-4 реда) или еквивалент на него с вместимост от 3 до 5 броя или по допълнителни изисквания на възложителя. Кашоните да са с подходящи размери в зависимост от размера на изделията, така че да не дават възможност за деформацията им. В индивидуалните опаковки на изделията се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т.  Гаранционен срок и рекламации.

* За ръкавиците - всеки чифт ръкавици се опакова в индивидуална опаковка от полиетиленов плик с лепящ етикет на плика за вид на изделието, размер, име на фирмата – доставчик, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка. 
Ръкавиците се поставят по 20 чифта от един номер в кашони от картон с достатъчна дебелина и якостни показатели против разпадане, за да издържат подреждане на палети на 5-6 реда. Кашоните да са с подходящи размери в зависимост от размера на изделията, така че да не дават възможност за деформацията им. В индивидуалните опаковки на изделията се поставя гаранционна карта, съдържаща информацията по т.  Гаранционен срок и рекламации.

На всеки кашон се поставя етикет, който трябва да е от към по-малката странична стена и съдържа информация за вид на изделието, размер, име на фирмата – изпълнител, месец и дата на доставка, номер на договора за доставка.

6.2. Маркирането, етикетирането и съхраняването на готовите изделия да се извършват съгласно настоящата техническа спецификация или допълнителни изисквания на възложителя.

* за защитен костюм - на изделията се пришива ръсто-размерна марка, която съдържа информация за ръст, размер, име на фирмата доставчик /производител/ без друга информация за същата, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец и година на производство. Маркировката се поставя в средата на вратната извивка на изделието.
* за ръкавиците – на изделията се поставя маркировка от текстилна лента, видима и четлива, да не се заличава по време на експлоатация. Тя трябва да съдържа следната информация: размер, име на фирмата доставчик /производител/ без друга информация за същата, състав, знаци за третиране и въздействие /пране, гладене, сушене, химическо третиране, избелване/, месец на годината на производство. Маркировката се поставя при подгъва от вътрешната страна на изделието.
7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ
* Гаранционният срок при съхранение е 12 месеца, считано от датата на доставката.

* Гаранционният срок при експлоатация е 3 месеца, считано от датата на получаване на изделието от служителя на МВР, в рамките на срока за съхранение.

Изпълнителят (производителят) гарантира спазването на изискванията на техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеството в условията на съхранение и експлоатация, указани в договора за изпълнение.
8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Оценяване на съответствието с изискванията на Възложителя по характеристики се установява с представяне на следните документи:

8.1. Декларация за съответствие по БДС EN ISO/IEС 17050-1:2010 г. и БДС EN ISO/IEС 17050-2:2006 г. или еквивалентно/и на основния плат, хастара и образеца на готовото изделие от участника или от производителя /само ако участникът не е производител/, удостоверяваща, че материалите и образеца отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Декларацията се представя в оригинал със свеж печат и подпис от декларатора с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
8.2. Технически характеристики, включващи описание на основните параметри, на които отговарят основния плат и хастара, издадени от производителите или вносителите им със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.3. Сертификат за качество на основния плат и хастара, издаден от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.4. Протоколи от изпитване на основния плат, хастара и образеца на готовото изделие. Представят се оригинали със свеж печат и подпис или копия заверени с мокър печат на съответната АИЛ, издадени от акредитирана  от Изпълнителна агенция „БСА” изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Представените лабораторни изпитвания да са в обхвата на акредитация на съответната АИЛ.
8.5. Заверено копие от сертификата за акредитация на съответната АИЛ, издала протоколите за изпитване, удостоверяващо обхвата на акредитация – параметрите и показателите на вложените материали и списък с обхвата на акредитация, който е неразделна част от сертификата на съответната изпитвателна лаборатория. 

Забележка: Копието е заверено от съответната акредитирана изпитвателна лаборатория със свеж печат и подпис.

8.6. Декларация /оригинал със свеж печат и подпис/ за основния плат и хастара от производителите или вносителите им, удостоверяваща съдържанието на азобагрила, с дата на издаване, следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.7. За производителя на основния плат да се представят сертификат /заверени копия/ за управление на качеството ISO-9001:2008 или еквивалентно/и и/или ISO-9001:2015 или еквивалентно/и, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, с обхват на дейност еднакъв или сходен с предмета на поръчката /за сходен да се счита трикотажни и/или текстилни изделия/.
8.8. За спомагателни материали: шевни конци - да отговарят на БДС EN 12590:2004 или еквивалентно/и/, ципове – да отговарят на БДС 4518:1981 или еквивалентно/и/; тик-так копчета - метални, оксидирани. За същите спомагателни материали да се представят сертификати за качество, издадени от производителите или вносителите им оригинал със свеж печат и подпис, с дати на издаване, следващи датата на обявяване на настоящата обществена поръчка. За вносители документите се представят в оригинал или заверени копия „Вярно с оригинала“, които да бъдат придружени с превод на български език.
8.9. Участниците да представят декларация за тик-так копчета - /оригинал със свеж печат и подпис или заверено копие/, удостоверяваща спазването на изискванията за съдържание на никел, съгласно ДИРЕКТИВА 94/27/ЕО, с дата следваща датата на обявяване на настоящата обществена поръчка.
8.10. Декларация, че в процеса на провеждане на обществената поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят може да осъществява контакт с производителите или официалните представители на производителите, с цел идентифициране на документите удостоверяващи произхода им, както и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация.

8.11. Изискване за мостри – предмет на доставката, съобразно чл. 32 от ППЗОП, както и дали ще бъдат задържани мострите на участника, с който е сключен договора за ОП, до приключване на договора:
* В деня и часа на подаване на офертите, участниците следва да представят образци на готовите изделия – по 1 бр. в размер 176/104 /за костюма/ и М /за ръкавиците/, както и мостри от основния плат и хастара - по 1 линеен метър, подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” изпитателна лаборатория /АИЛ/. Образците на артикулите трябва да имат трайна маркировка (ръстова марка), съгласно настоящата техническа спецификация, със следната информация: вид и размер на изделието, състав и име на участника в процедурата.
* Мострите и образците се представят като част от техническото предложение на участника с предварително попълнен от участника опис. Мострите и образците на участника да са надписани за кой артикул се отнасят. Същите трябва да са подпечатани със свеж печат от акредитирана от ИА „БСА” или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с посочен номер на протокола от АИЛ, в потвърждение на това, че за същите са представени протоколите от изпитване, издадени от акредитирана от ИА „БСА” изпитвателна лаборатория или друг признат орган по смисъла на ЗОП изпитвателна лаборатория /АИЛ/ за характеристиките изискани от Възложителя. 

* Мострите и образците ще бъдат използвани при необходимост за доказване на съответствието с изискванията на Възложителя за материалите и параметрите на същите в хода на провеждане на обществената поръчка. Мострите и образците могат да се предоставят от Възложителя за изследване по всички характеристиките посочени в техническата спецификация в АИЛ, като разходите по провеждане на изпитванията са за сметка на участника. За целта участникът декларира съгласието си мострите и образците да бъдат изследвани в АИЛ, като разходите са за сметка на участника, с приложена към същите декларация. В резултат на изследването може да бъде нарушена целостта на мострите.
* Мострите и образците на избрания участник, с който ще бъде сключен договор ще бъдат задържани до приключване на договора и изтичане на гаранционния срок. 

* Образецът на Възложителя, по който ще се изработват изделията се предоставя за разглеждане от участниците  на адрес: ж.к. “Красна поляна”, бул. “Възкресение”, бл. 31 Б, всеки работен ден от 13:30 до 15:30 часа след предварителна заявка на тел. 27941 - ст. експерт Х. Димитрова, 27946 - ст. експерт И. Милушев и 27948 - експерт Г. Ганарева.
 Страна
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