Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:
Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип 

“MultaRadar SD 580”

​І. Изисквания по отношение на техническите характеристики 
1. Подробна техническа спецификация 
1.1. Техническо поддържане на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580" включва:

1.1.1.
Определяне на технически, хардуерни, софтуерни и други проблеми, отстраняването им и привеждане на системата в нормална работоспособност включително и захранващия блок (кутия в която се монтира камерата), които от своя страна включват:

1.1.2. Определяне характера на техническите, хардуерните, софтуерните и други проблеми;

1.1.3. Ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове, консумативи и други;

1.1.4. Ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други на захранващия блок (кутия в коята се монтира камерата);

1.1.5. Ремонт или подмяна на рутер за безжично предаване на данни модем „Mikro Tik“ „BaseBox 5“ на видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580”.

1.1.6. Пълни функционални и технически тестове за работоспособността на системата;

1.2. При необходимост от преместване на системата от едно на друго място свързване към електрическата система на захранващия блок (кутия в която се монтира камерата) и настройване на системата за работа на съответното място.

1.3.
След извършване на ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове и други видео-радарната система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580", да отговаря на Закона за измерванията, раздел ХХХVI от „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” и следва да изпълнява в пълен обем предназначението си и да притежава технически характеристики и параметри, съгласно утвърдения тип средство за измерване № 4888.

1.4.
Осигуряване и обезпечаване извършването на последваща проверка след ремонт.

1.5.
Привеждането на системата в нормална работоспособност се удостоверява, чрез извършване на последваща проверка след ремонт от оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или представител на Български институт по метрология. 

1.6.
Годността на системата след ремонт се удостоверява със знак за последваща проверка /холограмен стикер залепен на указано място върху прибора/ в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 

2. Технически спецификации, конкретни изисквания към всяко от изделията:

	Температурен интервал Захранване
	от -20 °C до +60 °C;
230 V AC / 50 Hz, 115 V AC / 60 Hz (опция)

	Камерна глава 
CCD сензор

CCD формат

Сканираща система

Брой пиксели
АЦП

Чувствителност

Синхронизация

Типичен интервал за изображенията

Затвор

Системни връзки
Окачване на обектива

Захранване

Консумация

Размери (Ш x В x Д)
Тегло
	SmartCamera III
Цветен

36 mm x 24 mm

Прогресивно сканиране

11 мега пиксела (4008 пиксела x 2672 пиксела)
14 бита/пиксел

400 nm до 750 nm

Софтуерно и хардуерно стартиране

0.5 s

Електронен затвор, 1/50 до 1/10,000 s

Синхрон, спусък, RS-422, RS-232, FireWire (IEEE 1394), вграден LWL интерфейс IEEE 1394 (опция)

ROBOT-Mount

през FireWire (IEEE 1394) или от външно 9 V DC до 18 V DC (отделен вход) 
600 mA

80 mm x 65 mm x 150 mm (без обектив)

0.650 kg (без обектив)

	Процесорен блок 

Процесор

RAM

Операционна система

Захранване

Консумация

Екран

Предни връзки

Задни връзки

Размери (Ш x В x Д)
Тегло:
	SmartCamera III MPU

Intel X86 CPU 1.4 GHz

1 GB

ROBOT Linux

12 V DC

max. 3 A

ASCII, 4 реда, 20 символа на ред, за показване на системна информация
1 x мрежа, Мостов, изискван на задния панел

2 x USB 2.0, Общо захранване за всички USB устройства 500 mA макс

1 x камера, SUB-D 9, крачета специфични за ROBOT

1 x Мрежа 10/100 MBit (LAN 1)

4 x USB 2.0, Общ товар за всички USB устройства 500 mA макс.

1 x сериен, SUB D 9

1 x камера, SUB-D 25, крачета специфични за ROBOT

1 x захранване

1 x VGA конектор

1 x изходни свързващи кабели с FireWire букса
276 mm x 51 mm x 205 mm

без конектор, без дръжка за бързо действие

3.5 kg

	Радарен сензор: 

Обхват на измерване

Точност на измерване

Дистанция на измерване

Ъгъл на измерване

Ъгъл на разсейване

Хоризонтална апертура

Вертикална апертура

Чувствителност

Посока на измерване според избора

Честота на излъчване

Мощност на излъчване

Тегло

Размери (Ш x В x Д)
	RRS24F-SD2
10 km/h до 300 km/h

10 km/h до 100 km/h ± 1 km/h

100 km/h до 300 km/h ± 1%

1 m до 99 m

20° по отношение на банкета (ръба на пътя)

0°

5° (полуширина)

20° (полуширина)

3 нива

Отдалечаващ се трафик

Приближаващ се трафик

Автоматично разпознаване на посоката

24.1 GHz

100 mW E.I.R.P. (R&TTE-съвместим)

2.2 kg

294 mm x 124 mm x 49 mm


ІІ. Други изисквания към обекта на обществената поръчка:

1. Стандартите, на които трябва да отговарят съответните изделия - след извършване ремонт на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “Multa Radar SD 580”, същите да отговарят на Закона за измерванията, раздел ХХХVI от „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” и следва да изпълняват в пълен обем предназначението си и да притежават технически характеристики и параметри, съгласно одобрено средство за измерване, регистрирано под № 4888 в държавния регистър на одобрените средства за измерване;

2. Изисквания за срокове на действие на договора и времена за отстраняване на проблеми при следгаранционната поддръжка:
2.1. Срок за следгаранционна поддръжка при обществена поръчка за услуга: 36 (тридесет и шест) месеца от датата на сключване на договора.

2.2. Време за реакция - в срок 2 (два) работни дни, след писмена заявка за сервизната услуга.

2.3. Време за отстраняване на повредите – до 30 (тридесет) работни дни от датата на подаване на заявка за сервизна услуга.

3. Изискване за гаранционен срок:
Минимален гаранционен срок на продуктите, изделията – минимум 6 (шест) месеца от датата на извършване на последваща проверка след ремонт, за видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580”

4. Място за изпълнение на поръчката – неизправностите се отстраняват на място или в сервиз на фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ, 5 (пет) дни в седмицата (от понеделник до петък), 8 часа (от 09.00 до 17.00 часа);

4.1. Централизиран пункт за приемане и предаване на повредени видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580” – гр. София, кв. “Захарна фабрика”, ул. “Кукуш” № 1, Полицейска техника - ГД ”Национална полиция”, централни технически складове на МВР. 

4.2. Място за приемане и предаване на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580” след ремонт – в съответното ОДМВР или СДВР, където е монтирана системата в присъствието на техен представител, след успешно извършен полеви тест (т.е. тестовете на терен в реални условия /на автомобилен път, магистрала/ за работата на системата и се определят от съответното ОД МВР в страната и СДВР, където имат поставени кутии за захранване на системата). 

5. Изисквания за проверка на работоспособността и функционалността на системата:  

5.1. Привеждане на системата в нормална работоспособност да се установи чрез извършване на последваща проверка след ремонт от оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория или представител на Български институт по метрология. Годността на системата се удостоверява със знак за последваща проверка / холограмен стикер залепен на указано място върху прибора/ в съответствие със Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

5.2. Извършването на последваща проверка и на полеви тест (т.е. тестовете на терен в реални условия /на автомобилен път, магистрала/ за работата на системата и се определят от съответното ОД МВР в страната и СДВР, където имат поставени кутии за захранване на системата) след ремонт на видео-радарни системи за наблюдение и регистрация на пътни нарушения тип “MultaRadar SD 580”, включва: всички разходи (такси, командировъчни – пътни, дневни и квартирни) на представител на Български институт по метрология или представител от оправомощена от председателя на ДАМТН лаборатория, при необходимост служител на МВР от Главна дирекция “Национална полиция”, са за сметка на изпълнителя.
5.3. След извършване на ремонт или подмяна на дефектирали елементи, възли, блокове, консумативи и други или отстраняването на софтуерни проблеми да се предостави протокол за извършената/ните дейности на български език

