	ДО ДИРЕКТОРА НА                                                                                                                                                                               Образец № 3
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124


	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за сключване на договор за доставка с предмет:
„Доставка на защитен комплект с протектори“
                                                от: .................................................................................................…………

/наименование на кандидата/



	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в отворена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на защитен комплект с протектори“ и сключване на договор за доставка,

Ние,………………………………………, БУЛСТАТ или ЕИК ……………., адрес по регистрация ………………………………………… ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.
Съгласни сме и се задължаваме при изпълнението на поръчката да изпълним всички раздели от Техническата спецификация, съгласно поставените от възложителя изисквания:
1. Декларираме, че сме запознати с информацията от Техническата спецификация, както и с документацията за участие в процедурата за сключване на договор. 

2. Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно следните изисквания на Възложителя:

	                            Изискване от Възложителя
	                          Предложение от кандидата

	I. Общи изисквания

 Защитния комплект с протектори трябва да е предназначен да защитава горната част на тялото (гръден кош, корем, рамена) и крайниците на полицейския служител от травми, нанесени чрез удари и хвърлени предмети от близко разстояние, и чрез други механични въздействия.

  При нараняване, защитния комплект ще осигурява възможност за бързо сваляне /до 60 секунди/, за да може да бъде оказана първа помощ без забавяне.

  Защитния комплект няма да излага лицата, които го носят, на какъвто и да е риск за здравето във всички възможни пози и по-специално няма да съществува какъвто и да е риск от нараняване в следствие например на изхлузване или счупване.

  При попадане на фрагменти от комплекта в организма при съпътстващи обстоятелства в следствие на нараняване, ще могат да бъдат открити посредством общодостъпни методи (конвенционална рентгенова диагностика, ехография), няма да имат остри ръбове и да отделят никакви токсични вещества, дори ако престоят в тялото за дълъг период от време.

  Защитния комплект ще позволява лесно инспектиране при рутинни проверки за възможни повреди, замърсявания или за залепнали материали, като ще позволява почистване с прости средства. При замърсяване на повърхността, тя ще позволява подлагането и на дезинфекция.

  Защитния комплект ще отговаря на минималните изисквания, посочени в настоящата техническа спецификация

  Защитния комплект трябва да е в съответствие с изискванията по отношение на безопасността, предвидени в стандарт “VPAM KDIW 2004” или еквивалент
1.  Обхват

Всеки комплект протектори за тяло трябва да е конструиран на модулен принцип, като осигурява:

- Защита на торса и корема на 360°;

- Защита на слабините;

-Защита на раменете и горните крайници (мишници, лакти и предмишници);

- Защита на долните крайници ( коляно, тибия, глезен)


	


	2.  Дизайн: 

2.1 Да е проектиран и/или маркиран по начин, който не позволява да бъде ползван или носен неправилно;

2.2 Да може да се ползва като допълнителна екипировка;

2.3 Да позволява бързо обличане /до 60 секунди/ и бързо събличане /до 60 секунди/, без нужда от чужда помощ;

2.4 Да позволява самостоятелното носене на отделните компоненти;

2.5 Да не пречи на действията на носещия го, дори ако се носи продължителен период време;

2.6 Да позволява да бъде носен в комбинация с предпазна каска (включително свързаните с нея средства за защита на врата и дихателни апарати), защитни ръкавици, колан и обувки.


	

	3. Изпълнение:

Отделните компоненти на всеки защитен комплект с протектори за тяло трябва да са съвместими един с друг и също така да могат да се ползват самостоятелно. Компонентите трябва: 

3.1 Да бъдат ергономично и анатомично проектирани;

3.2 Да са трудно горими съгласно стандарт TR 2009 или еквивалент;

3.3 Да не генерират шум при употреба.

  Текстилните материалите и меките вложки трябва да са с ниска степен на запалимост съгласно БДС EN ISO 14116/2015, индекс 3 или еквивалент и  да пропускат водните пари. Те трябва да позволяват почистване с обикновени почистващи препарати. Защитните материали не трябва да се раздробяват при механично натоварване.


	

	4. Цвят:
 Видимите части на защитния комплект трябва да са с неизбледняващи цветове и да са устойчиви на светлина.


	

	5. Съдържание на комплекта:
5.1  Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°;
5.2 Протектори за защита на раменете и горните крайници (мишници, лакти и предмишници);
5.3 Допълнителна защита за слабините;
5.4 Протектори за защита на долните крайници (коляно, тибия, глезен);

5.5 Раница за съхранение.


	

	6. Специфични изисквания към отделните модули

6.1.  Противоударна жилетка за защита на торса и корема 360°;
· Текстилна жилетка с вградени метални плоскости отпред, на гърба и раменете, които осигуряват надеждна защита на торса и корема 360°, с възможност плоскостите да се изваждат и подменят; 
· Преден цип с припокриващи се платки (отгоре/отдолу) с цел пълна защита;/ фиг.1 и 2/
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  Фигура 1                                                      Фигура 2

· Протектори за раменете с голяма гъвкавост. В горната част да има три реда по две копчета тик-так за закрепване на протекторите за ръце /фиг.3/;
· Системи за закопчаване с велкро позволяваща корекция в определен диапазон на дължината и обиколката на припокриващите се страни и нараменните части за съответния размер /фиг.4/;
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Фигура 3                             Фигура 4

· Контрол на топлината и влажността чрез изолационен материал тип 3D;

· Сваляща се платка с черно велкро с размери 35х10 см с бял светлоотразителен надпис за съответната структура - POLICE или GENDARMERIE на гърба на жилетката, на 10 см от яката;

· Под надписа на гърба, лента с черно велкро с размери ширина 25 см височина 20 см за поставяне на сваляща се платка с допълнително означение на структурата;

· Сваляща се платка с черно велкро, с размери 10х3 см, с бял, светлоотразителен надпис за съответната структура - ПОЛИЦИЯ или ЖАНДАРМЕРИЯ отпред, на лявата раменна платка в долния край;

· Отпред, на дясната раменна платка, в долния край, лента с черно велкро с размери 10х3 см за поставяне на сваляща се платка с индивидуален идентификационен номер на служителя; 
· Модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна, позволяваща поставяне на различни странични и нараменни компоненти;
· Допълнителни компоненти:

- Калъф с щипка за радиостанция тип „мях“ с размери височина 15 см, хоризонтална ширина 8 см и ширина на мехчето 4 см., От лявата страна мехчето да е с цип с дължина 10 см. закопчаващ се от долу на горе. От вътре на 5 см от горния край на задната част широк 3 см. ластик за допълнително укрепване. Калъфа да е съвместим с модулна коланна система тип „Molle system“ или еквивалентна и да има предпазител тип “гъсеница“, ограничаващ неконтролируемо изваждане на радиостанцията.

- Калъф с щипка съвместим с модулна система тип „Molle system“ или еквивалентна за метални белезници с капак, ограничаващ неконтролируемото им  изваждане,
       - Текстилно покритие, което да може да се пере при температура до 40 гр.

       - Цвят: ЧЕРЕН;
       - Размери от S, M, L, XL, XXL и XXXL– съгласно европейските стандарти;

       - Тегло на жилетката не повече от 6 кг. за размер ХХХL
       - 5 години гаранция за твърдите части и 2 години гаранция за текстилните.

6. 2.  Протектори (ляв и десен) за защита на раменете и горните крайници (мишници, лакти и предмишници);
· Защита на ръцете от две части - протектор за ръката от рамото до лакътя и протектор за ръката от лакътя до китката;

· Анатомичните синтетични части на протекторите да са произведени от полипропилен с подплата;

· Протектор за долната част на ръката с подплата в зоната на лакътя за по-добро поглъщане на удара;

· Индивидуално регулируема връзка на протекторите за горната и долната част на ръката посредством катарама;

· Закрепване на протекторите към горната и долната част на ръката посредством еластични колани с текстилна закопчалка /велкро ленти/ (по две за всяка част) – 
· Закрепване на протекторите за ръка чрез „тик-так” копче върху покриващата част на жилетката /фиг.5/
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Фигура 5

· Цвят: ЧЕРЕН;

· Размери от S, M-L и XL-XXXL – съгласно европейските стандарти;

              - 5 години гаранция за твърдите части и 2 години гаранция за текстилните;

6.3. Протектори за защита на долните крайници (коляно, тибия, глезен);
· Протектор от четири неделими части:

· Защита за коляното;

· Допълнителни медиални и латерални протектори;

· Защита за пищяла;

· Защита за глезена и ходилото.

· Анатомичните синтетични части на протекторите да са произведени от полипропилен изцяло с подплата;

· Мека подложка в зоната на пателарното сухожилие;

· Регулиране на протекторите за крака в зоната на пищяла посредством кръстосани колани и текстилна закопчалка /велкро ленти/ фиг.6;
· Регулиране на ширината в зоната на коляното с еластични колани и бърза закопчалка фиг.6;
· Всички регулиращи елементи да са с мека подложка фиг.7;
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Фигура 6                                     Фигура 7

· Цвят: ЧЕРЕН;

· Размери от S до XXXL– съгласно европейските стандарти;

· 5 години гаранция за твърдите части и 2 години гаранция за текстилните;

6.4. Допълнителна защита за слабините
· Анатомичните синтетични части на протектора под формата на „мида“ да са произведени от полипропилен изцяло с подплата; 

· Регулиране на ширината в зоната на таза с еластични колани с велкро лента.
6.5. Раница за съхранение:

· Закопчаване с цип по средата отваряем двустранно;

· Заден джоб с цип, с допълнително прозрачно джобче с размери 10х7 см за поставяне на етикет с име (номер) на служителя;

· Дръжки в горната част на раницата;

· [image: image8.jpg]


Регулируеми презрамки за носене на гръб, с мека подложка в областта на раменете;                 
· Размери 50 х 40 х 55 см

· Цвят: ЧЕРЕН   
6.6. Степен на защита:

Системата за защита на тялото следва да е сертифицирана съгласно стандартите за ниво на опасност “VPAM KDIW 2004” или еквивалент.
   -  Защита от удар (с предмет, крак, ръка) - не по-малко от клас W3 (енергия на нападение: 40 джаула).
  -  Защита срещу намушкване (нож, островръх предмет) - не по-
малко от клас К2 и D2 (енергия на нападение: 40 джаула) - само за противоударната жилетка,
Степента на защита да бъде удостоверена от производителя с протокол за извършени тестове в независима сертифицирана лаборатория. Разходите за проведените изпитвания са за сметка на Изпълнителя.
Всеки комплект ще има индивидуална гаранционна карта на български език, в която да бъдат описани условията за експлоатация и съхранение, срок на годност, година на производство.
При подаване на офертите ще се представи мостра на изделието съгласно ЗОП.

	

	7. Гаранционен срок, в който изделията или елементи от тяхното окомплектоване, показали дефекти, ако не могат да се отремонтират се подменят с нови за сметка на изпълнителя - години (не по-малко от 2 години за текстилните части и не по-малко от 5 години за твърдите части) от датата на подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол. 
Скрити фабрични дефекти и недостатъци на доставени изделия, констатирани по време на експлоатация в гаранционният срок, доказани от комисия с участието на заявителя и изпълнителя, да се отстраняват за сметка на Изпълнителя след изготвяне на констативен протокол от горе упоменатата комисия. Изделия, които не могат да се отремонтират  в тримесечен срок от връчването на констативният протокол, ще се заменят с нови за сметка на Изпълнителя.
За приемо-предаванията на изделието представители на страните по договора изготвят протоколи. При невъзможност да бъде заменено изделие, показало недостатък в предвидения срок, същото ще се заменя с ново такова.
	

	8. Срок на изпълнение на поръчката – месеца, считано от датата на подписване на договора след писмено уведомление на Изпълнителя от страна на Възложителя (но не повече от 2 (два) месеца от датата на подписване на договора след писмено уведомление на Изпълнителя от страна на Възложителя).

	

	9. При доставка изделията да са съпроводени с:

9.1. Гаранционна карта и паспорт, съдържащ инструкция за експлоатация на изделията от партидата с превод на български език;

9.2. Сертификат от производителя за произход и качество на  материалите, вложени при изработка на елементите от изделията, който да бъде придружен с преведено на български език и заверено от изпълнителя копие;
	

	10. Доставените изделия, предмет на договора, да бъдат в здрава, заводска опаковка с четливо изписана маркировка, обозначаваща вида и част от параметрите на изделията, предпазваща ги от външно въздействие и повреди при транспортиране и съхранение. Върху опаковката и изделията да има четяща се заводска маркировка.
	

	11. Доставените изделия, предмет на договора, да бъдат нови и неупотребявани.
	


12. За доказване на качествата на предлаганите изделия представям:

12.1. Мостра на защитен комплект

12.2. Протокол от проведени изпитвания на изделието, издаден от сертифицирана лаборатория. Ако протоколът от изпитванията не е на български, то задължително се придружава със заверен превод „Вярно с оригинала!“. Разходите за проведените изпитвания са за сметка на участника.

           12.3. Подписана декларация за съответствие.
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
            Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

Приложение към настоящето предложение:

Приложение 1 – Мостра на защитен комплект;

Приложение 2 – Протоколи от изпитвания на изделията.
Дата: .........................                                                                                                             ПОДПИС и ПЕЧАТ:      ...............................
                                                                                                                                                  .........................................................................

                                                                                                                                                                               /име и фамилия/
                                                                                                                                                 ………………………………………………..
                                                                                                                                                 /длъжност на представляващия кандидата/
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