	ДО ДИРЕКТОРА НА                                                                                                                                                                                (Образец № 2)
ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124


	ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
„Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради на структури на МВР” по Обособена позиция № 1:

„Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца” 
от: .................................................................................................…………

/наименование на участника/



	Във връзка с обявената открита процедура с предмет „Доставка и обзавеждане за сгради на структури на МВР“, Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане за сграда на РУП Козлодуй – ОДМВР Враца“, предоставяме на вниманието Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката.
І. Предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва:


	Изискано от Възложителя
	Предложено от Участника

	1. Комплект №1 „Ръководител“ (4 броя), включващ следните изделия:
1.1. Офис бюро - (1 брой в комплект), състоящо се от следните модули: основно бюро, помощно бюро, ъглов сектор, контейнер и поставка за компютър:

1.1.1. Основно бюро – размери: височина/ширина/дължина (В/Ш/Д) – 750/680/1400 милиметра (мм.), височина на царгата 350 мм.:
1.1.1.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;
1.1.1.2. Цвят – светъл бук;

1.1.1.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.;
1.1.1.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

1.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.
1.1.2. Помощно бюро – размери В/Ш/Д – 750/680/1000 мм., височина на царгата 350 мм.:

1.1.2.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;
1.1.2.2. Цвят – светъл бук;

1.1.2.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.;
1.1.2.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

1.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.

1.1.3. Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм., захванат с планки към основните бюра:
1.1.3.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;
1.1.3.2. Цвят – светъл бук;

1.1.3.3. Дебелина на горния плот - 25 мм.;
1.1.4. Контейнер – размери В/Ш/Д – 530/420/500 мм.
1.1.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

1.1.4.2. Три еднакви чекмеджета;

1.1.4.3. На метални колелца;

1.1.4.4. Цвят – светъл бук;

1.1.4.5. Алуминиеви дръжки;

1.1.4.6. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

1.1.5. Поставка за компютър – размери В/Ш/Д – 160/250/500 мм.

1.1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие;

1.1.5.2. Цвят – светъл бук;

1.1.5.3. На метални колелца;

1.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

1.2. Офис стол -  (1 брой в комплект):
1.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

1.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска; 

1.2.3. Цвят на тапицерията - черен;
1.2.4. Декоративен капак на облегалката;

1.2.5. Газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

1.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

1.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

1.2.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

1.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

1.2.10. Да има широки и удобни подлакътници.
1.3. Посетителски стол - (8 броя в комплект)
1.3.1. Стифиращ; 
1.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;
1.3.3. Декоративен капак на облегалката;
1.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
1.3.5. Цвят на дамаската – черен; 
1.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 
1.3.7. Предпазни капачки на крачетата.
1.4. Конферентна маса - (1 брой в комплект), размери: В/Ш/Д –750/1000/2500 мм, височина на царгата 350 мм:

1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

1.4.2. Цвят - светъл бук;   

1.4.3. Дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 

1.4.4. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

1.5. Комбиниран офис шкаф - (2 броя в комплект) - размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части:
1.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
1.5.2. Цвят - светъл бук;

1.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
1.5.4. Алуминиеви дръжки;

1.5.5. Да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 
1.5.6. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
· метална шина за дрехи;

1.5.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

· с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
· три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.

1.6. Диван двоен – (1 брой в комплект), размери В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане, изкуствена кожа, цвят – тъмнокафяв.


	1. Ще извършим доставка и монтаж на 4 (четири броя (словом) комплекта от Комплект № 1 „Ръководител“, включващ следните изделия:



	2. Комплект № 2 „Дежурна стая“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:
2.1. Офис бюро – (1 брой в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл, състоящо се от следните модули:
2.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм., височина на царгата 350 мм,
2.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

2.1.1.2. Цвят -  светъл бук;

2.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 

2.1.1.4. Дебелина на плоскостите и царгата - 18 мм 

2.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

2.1.2. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм;
2.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

2.1.2.2. Цвят – светъл бук;   

2.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 

2.1.2.4. Дебелина на плоскостите и царгата - 18 мм.

2.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

2.1.3. Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра

2.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с  2 мм PVС кант;    

2.1.3.2. Цвят –  светъл бук
2.1.3.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.;
2.1.4. Контейнер – размери В/Ш/Д – 530/420/500 мм

2.1.4.1.Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

2.1.4.2. Три еднакви чекмеджета;

2.1.4.3. На метални колелца;

2.1.4.4. Цвят - светъл бук;

2.1.4.5. Алуминиеви дръжки;

2.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм
2.1.5. Поставка за компютър – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм

2.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

2.1.5.2. Цвят -  светъл бук; 

2.1.5.3. На  метални колелца;

2.3.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

2.2. Офис стол – (2 броя в комплекта):

2.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;
2.2.2. материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

2.2.3. Цвят на тапицерията - черен;

2.2.4. Декоративен капак на облегалката;

2.2.5. Газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

2.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

2.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

2.2.8. облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

2.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

2.2.10. Да има широки и удобни подлакътници.
2.3. Комбиниран офис шкаф – (1 брой в комлекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части:
2.3.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

2.3.2. Цвят - светъл бук;

2.3.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;

2.3.4. Алуминиеви дръжки;

2.3.5. Да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 

2.3.7. Гардероб-еднокрилен - размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
· метална шина за дрехи;

2.3.8. Шкаф за документи - размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

·  с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
· Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.

	2. Ще извършим доставка и монтаж на един брой  .(словом) комплект от Комплект № 2 „Дежурна стая“, включващ следните изделия:



	3. Комплект № 3 „Зала за оперативки“ (1 брой комплект), включващ следните изделия:
3.1. Посетителски стол – (58 броя в комплекта)
3.1.1. Стифиращ; 

3.1.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

3.1.3 Декоративен капак на облегалката;

3.1.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;
3.1.5. Цвят на дамаската – черен; 

3.1.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

3.1.7. Предпазни капачки на крачетата. 
3.2. Маса заседателна – (15 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм
3.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

3.2.2. Цвят - светъл бук;

3.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 

3.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 

3.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки


	3. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплект от Комплект № 3 „Зала за оперативки“, включващ следните изделия:



	4. Комплект № 4 „Офис 1“ (15 броя комплекта), включващ следните изделия:
4.1. Офис бюро – (2 броя в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл, контейнер и поставка за компютър
4.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм

4.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

4.1.1.2. Цвят - светъл бук;

4.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 

4.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 

4.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

4.1.2. Помощно бюро - размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм

4.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

4.1.2.2. Цвят - светъл бук;   

4.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 

4.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.

4.1.2.5 Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

4.1.3. Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм, захванат с планки към основните бюра

4.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    

4.1.3.2. Цвят – светъл бук   

4.1.3.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.;
4.1.4. Контейнер – размери В/Ш/Д – 530/420/500мм

4.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

4.1.4.2. Три еднакви чекмеджета;

4.1.4.3. На метални колелца;

4.1.4.4. Цвят - светъл бук;

4.1.4.5. Алуминиеви дръжки;

4.1.4.6 Дебелина на плоскостите - 18 мм.

4.1.5. Поставка за компютър – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм.
4.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

4.1.5.2. Цвят - светъл бук; 

4.1.5.3. На метални колелца;

4.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.
4.2. Офис стол – (2 броя  в комплекта):
4.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

4.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

4.2.3 Цвят на тапицерията - черен;

4.2.4. Декоративен капак на облегалката;

4.2.5. Газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

4.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

4.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

4.2.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

4.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

4.2.10. Да има широки и удобни подлакътници.
4.3. Посетителски стол – (2 броя в комплекта):
4.3.1. Стифиращ; 

4.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

4.3.3. Декоративен капак на облегалката;

4.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

4.3.5. Цвят на дамаската – черен; 

4.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

4.3.7. Предпазни капачки на крачетата.

4.4. Комбиниран офис шкаф – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части:
4.4.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

4.4.2. Цвят - светъл бук;

4.4.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;

4.4.4. Да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки ;
4.4.5. Алуминиеви дръжки;
4.4.6. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм;
- с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;

- метална шина за дрехи;

4.4.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм;
- с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;

- три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.

	4. Ще извършим доставка и монтаж на 15 (петнадесет) броя (словом) комплекта от Комплект № 4 „Офис 1“, включващ следните изделия:



	5. Комплект № 5 „Офис 2“ (2 броя комплекта), включващ следните изделия:
5.1. Офис бюро – (1 брой в комплект), състоящо се  от две бюра и ъгъл:
5.1.1. Основно бюро - размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм;
5.1.1.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;
5.1.1.2. Цвят - светъл бук;
5.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 
5.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм; 
5.1.1.5. а се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки;
5.1.2. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм

5.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
5.1.2.2. Цвят - светъл бук;   
5.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 
5.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.;
5.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки;
5.1.3. Ъгъл  – 680/680 с радиус 680мм захванат с планки към основните бюра
5.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
5.1.3.2. Цвят – светъл бук   
5.1.3.3. Дебелина на плота - 25 мм.
5.1.4. Контейнер (2 броя в комплекта)- размери В/Ш/Д – 530/500/420/ мм

5.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

5.1.4.2. Три еднакви чекмеджета;

5.1.4.3. На метални колелца;

5.1.4.4. Цвят - светъл бук;

5.1.4.5. Алуминиеви дръжки;

5.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм

5.1.5. Поставка за компютър (2 броя в комплекта)– размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм.

5.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

5.1.5.2. Цвят - светъл бук; 

5.1.5.3. На метални колелца;

5.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

5.2. Офис стол – (1 брой в комплекта)
5.2.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

5.2.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    
5.2.3. Цвят на тапицерията - черен;
5.2.4. Декоративен капак на облегалката;
5.2.5. Газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;
5.2.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг.;

5.2.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;
5.2.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   
5.2.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;
5.2.10. Да има широки и удобни подлакътници.
5.3. Посетителски стол (4 броя в комплекта)
5.3.1. Стифиращ; 

5.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

5.3.3. Декоративен капак на облегалката;

5.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

5.3.5. Цвят на дамаската – черен; 

5.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

5.3.7. Предпазни капачки на крачетата.
5.4. Конферентна маса – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д -750/800/1600 мм , височина на царгата 350 мм

5.4.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС кант – 2 мм;    
5.4.2. Дебелина на основния плот и страниците-25 мм

5.4.3. Цвят - светъл бук;
5.4.4. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.

5.5. Комбиниран офис шкаф – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части:
5.5.1. Материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
5.5.2. Цвят - светъл бук;
5.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
5.5.4. Да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки;

5.5.5. Алуминиеви дръжки;
5.5.6. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;

· метална шина за дрехи;

5.5.7. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм.;
· С 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;

· Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.

5.6. Диван двоен – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане; 

5.6.1. Тапицерия – висококачествена дамаска;

5.6.2. Цвят – тъмнокафяв

	5. Ще извършим доставка и монтаж на два броя (словом) комплекта от Комплект № 5 „Офис 2“, включващ следните изделия:



	6. Комплект № 6 „Деловодство“ (1 комплект), включващ следните изделия:
6.1. Офис бюро  – (1 брой в комплекта), състоящо се от две бюра и ъгъл
6.1.1. Основно бюро – размери В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм

6.1.1.1. материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;
6.1.1.2. Цвят - светъл бук;
6.1.1.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 
6.1.1.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 
6.1.1.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
6.1.2. Помощно бюро – размери В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм

6.1.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
6.1.2.2. Цвят - светъл бук;   
6.1.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 
6.1.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм.
6.1.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки

6.1.3. Ъгъл – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра

6.1.3.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
6.1.3.2. Цвят – светъл бук   
6.1.3.3. Дебелина на плота – 25 мм.; 
6.1.4. Контейнер – (2 броя в комплекта), размери В/Ш/Д – 530/420/500мм

6.1.4.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    

6.1.4.2. Три еднакви чекмеджета;

6.1.4.3. На метални колелца;

6.1.4.4. Цвят - светъл бук;

6.1.4.5. Алуминиеви дръжки;

6.1.4.6. Дебелина на плоскостите - 18 мм

6.1.5. Поставка за компютър (2 броя в комплекта) – размери В/Ш/Д - 160/250/500 мм.

6.1.5.1. Материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

6.1.5.2. Цвят - светъл бук; 

6.1.5.3. На метални колелца;

6.1.5.4. Дебелина на плоскостите – 18 мм.

6.2. Офис бюро – (1 брой в комплекта), размери В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм

6.2.1. Материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

6.2.2. Цвят - светъл бук;

6.2.3. Дебелина на горния плот – 25 мм.; 

6.2.4. Дебелина на плоскостите - 18 мм 

6.2.5. Да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки.

6.3. Посетителски стол (3 броя в комплекта)
6.3.1. Стифиращ; 

6.3.2. Висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

6.3.3. Декоративен капак на облегалката;

6.3.4. Основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

6.3.5. Цвят на дамаската – черен; 

6.3.6. Метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

6.3.7. Предпазни капачки на крачетата.

6.4. Офис стол (1 брой в комплекта)
6.4.1. Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

6.4.2. Материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

6.4.3. Цвят на тапицерията - черен;

6.4.4. Декоративен капак на облегалката;

6.4.5. Газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

6.4.6. Да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

6.4.7. Седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

6.4.8. Облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

6.4.9. Седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

6.4.10. Да има широки и удобни подлакътници.

6.5. Комбиниран офис шкаф – (3 броя в комплекта), размери В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части.

6.5.1. материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

6.5.2. Цвят - светъл бук;

6.5.3. Дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;

6.5.4. Алуминиеви дръжки;

6.5.5. Да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 

6.5.6. Гардероб-еднокрилен – размери В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;

· метална шина за дрехи;

6.5.6. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

·  С 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;

· Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм


	6. Ще извършим доставка и монтаж на един брой (словом) комплект от Комплект № 6 „Деловодство“, включващ следните изделия:



	При изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Козлодуй, ул. „Освободител” № 48 А.
	Приемаме при изпълнение на поръчката мястото на изпълнение на доставката да бъде: град Козлодуй, ул. „Освободител” № 48 А.



	Срокът на изпълнение на поръчката следва да бъде съобразно описания в раздел II.2.7. и раздел II.2.14. от обявлението на обществената поръчка, а именно:
- за доставка на изделията - до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка;

- за монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя.


	Предлагаме да изпълним поръчката в следните срокове:

- за доставка на изделията, описани подробно в настоящето предложение за изпълнение на поръчката – до ………………….. (словом) календарни дни, от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка);
- за монтаж – до ………………(словом) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя (не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката от Възложителя.)


	Участникът следва да декларира, че разполага със сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя.
	Декларирам, че за удостоверяване качеството на ПДЧ плоскостите, разполагам с …………………………

	Участникът следва да декларира, че за столовете (офис стол и посетителски стол), разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат за дамаската на столовете или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя.


	Декларирам, че за удостоверяване качеството на столовете, разполагам с ………………….

	Участникът следва да декларира, че за диваните разполага със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството за устойчивост, издадени от производителя; сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издаден от производителя.  
	Декларирам, че за удостоверяване качеството на диваните, разполагам с ………………………………………….

	Съгласно изискванията на възложителя гаранционният срок и условията за рекламации са следните:
1. Срокът на гаранцията на мебелите следва да бъде не по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;

2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършената доставка;

3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.


	Потвърждаваме и предлагаме гаранционният срок и условия за рекламации съгласно изискванията на възложителя, а именно:

1. Срокът на гаранцията на мебелите e .................. (словом) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова.

2. Срокът на гаранцията на столовете (офис стол и посетителски стол“) и диваните e .................. (словом) месеца (не по-малък от 24 месеца) от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за извършената доставка.

3. При констатирани дефекти уведомлението да се изпрати по факс ........................ или електронна поща .......................
4. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора



Съгласни сме и приемаме контрола на качеството при изпълнение на договора да се извършва съгласно изискванията на възложителя. 

Прилагаме декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (ако е приложимо, в свободен текст).
Декларираме, че ще доставим и монтираме количества мебели, посочени от възложителя във всеки комплект, като същите ще се изчислят съобразно броя комплекти, умножени по съответните бройки мебели, съдържащи се във всеки от посочените комплекти.
Подаването на настоящото предложение за изпълнение на поръчката удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на упълномощеното лице /ако не е подписано от лицето, представляващо участника/
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде представено с номерирани страници. Техническото предложение се представя в един оригинал. Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение без да посочват цени.
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