ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА МВР”

1. Описание и технически характеристики на обзавеждането:

Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ 

ЗА СГРАДА ЗА РУП КОЗЛОДУЙ – ОДМВР ВРАЦА”

	
	Комплект № 1 „Ръководител”, включващ следните изделия:
	К-т
	4

	1
	Офис бюро  – комплект от две бюра и ъгъл

Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.;

· дебелина на плоскостите - 18 мм
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Помощно бюро В/Ш/Д – 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.;

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Ъгъл   – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят – светъл бук
· дебелина на горния плот – 25 мм

[image: image1]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	1

	 
	Контейнер В/Ш/Д – 530/420/500мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    
· три еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на плоскостите - 18 мм


[image: image4]

	бр.
	1

	 
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук;
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.


[image: image5.emf]

	бр.
	1

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
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	бр.
	1

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	8

	4.
	Конферентна маса В/Ш/Д - 750/1000/2500 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС – 2 мм кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот и страничните части – 36 мм.; 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	бр.
	1

	5.
	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;

· да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 
1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
· метална шина за дрехи;
2. Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

·  с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
· три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм
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	бр.
	2

	6.
	Диван двоен В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане, изкуствена кожа,
 цвят – тъмнокафяв
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	бр.
	1

	 Комплект № 2 ”Дежурна стая”, включващ следните изделия:
	К-т 
	  1

	1.
	Офис бюро  – комплект от две бюра и ъгъл. 
Височина на царгата 350 мм
Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Ъгъл   – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят – светъл бук   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	1

	 
	Контейнер В/Ш/Д – 530/420/500 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· три еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	1

	 
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук; 
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм


[image: image16.emf]

	бр.
	1

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
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	бр.
	2

	3.
	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;

· да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 
1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
· метална шина за дрехи;
2.Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
·  с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
· Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм
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	бр.
	1

	 Комплект № 3 "Зала за оперативки", включващ следните изделия:
	 К-т 
	1 

	1.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	58

	2.

	Маса заседателна - В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	бр.
	15

	Комплект № 4 „Офис 1”, включващ следните изделия:
	К-т 
	15

	1.
	Офис бюро  – комплект от две бюра и ъгъл

Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 

· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Ъгъл   – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    

· цвят – светъл бук   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	2

	 
	Контейнер В/Ш/Д – 530/420/ 500мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· три еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	2

	 
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук; 
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.


[image: image25.emf]

	бр.
	2

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
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	бр.
	2

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	2

	4.
	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;

· да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 
· алуминиеви дръжки.

1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
· метална шина за дрехи;
2.Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

·  с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
· три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм.
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	бр.
	2

	Комплект № 5 „Офис 2”, включващ следните изделия:
	К-т 
	2

	1.
	Офис бюро  – комплект от две бюра и ъгъл

Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Ъгъл   – 680/680 с радиус 680мм захванат с планки към основните бюра
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС кант;    

· цвят – светъл бук   

· дебелина на плота - 25 мм.
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	1

	 
	Контейнер В/Ш/Д – 530/500/420/ мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· три еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	2

	 
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук; 
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.


[image: image33.emf]
	бр.
	2

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
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	бр.
	1

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	4

	4.
	Конферентна маса В/Ш/Д -750/800/1600 мм , височина на царгата 350 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с PVС кант – 2 мм;    
· дебелина на основния плот и страниците-25 мм;
· цвят - светъл бук;

· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	бр.
	1

	5.
	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;

· да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 

· алуминиеви дръжки;

1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;

· метална шина за дрехи;

2.Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм

·  с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;

· Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм
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	бр.
	2

	6.
	Диван двоен В/Ш/Д - 840/960/1900 мм без механизъм за разтягане; 
Тапицерия – висококачествена дамаска;

 цвят – тъмнокафяв
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	Бр.
	1

	Комплект № 6 „Деловодство”, включващ следните изделия:
	К-т 
	1

	1.
	Офис бюро  – комплект от две бюра и ъгъл

Основно бюро В/Ш/Д-750/680/1400 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Помощно бюро В/Ш/Д - 750/680/1000 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
Ъгъл   – 680/680 с радиус 680 мм захванат с планки към основните бюра
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят – светъл бук   

· дебелина на плота – 25 мм.; 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	1

	 
	Контейнер В/Ш/Д – 530/420/500мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    
· три еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на плоскостите - 18 мм

[image: image43]
	бр.
	2

	 
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук; 
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.
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ПОДОБНО ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО 


	бр.
	2

	2.
	Офис бюро - В/Ш/Д - 750/650/1400 мм, височина на царгата 350 мм
· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
· да се предвидят ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки
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	Бр.
	1

	3.
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	Бр.
	3

	2.
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници.
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	бр.
	1

	5.
	Комбиниран офис шкаф В/Ш/Д - 2000/500/1050 мм от две части

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;

· да се предвидят регулируеми  крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки 
1. Гардероб-еднокрилен В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
· с хоризонтално отделение в горния край с височина 300 мм.;
· метална шина за дрехи;
2.Шкаф за документи В/Ш/Д - 2000/500/525 мм
·  с 2 хоризонтални отделения в горния и долния край с вратички с височина 520 мм.;
· Три рафта по средата (ниши) с височина 320 мм
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	бр.
	3


ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен на представения.

2. Срок за изпълнение на поръчката:

2.1. За доставката на обзавеждането – до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване на уведомление за осигурено финансиране въз основа на сключен договор;

2.2. За монтаж – до 30 (тридесет) дни от датата приемане на доставката.
3. Участникът следва да декларира, че разполага със:
3.1. Сертификат за качество или еквивалент на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина, издаден от производителя;
3.2. Сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; Сертификат или еквивалент за дамаската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост; устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издадени от производителя;
3.3. Сертификат или еквивалент за дивани, удостоверяващ качеството им за устойчивост, издадени от производителя; Сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивост, устойчивост на светлина и пламък, издадени от производителя.
4. Гаранционен срок и условия за рекламации:

4.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:
4.1.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;
4.1.2. на столовете (офис стол и посетителски стол) и диваните – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършената доставка;
4.1.3. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;
5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на офис обзавеждането да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.
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