ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА  МВР”
1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблица:
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ

 ЗА СГРАДА НА  09 РСПБЗН СОФИЯ - СДПБЗН”

	
	Комплект № 1 „Ръководител”, включващ следните изделия:
	К-т
	1 

	1
	Офис кресло 

·  Да бъде подвижен, на колелца, стабилна метална основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 700 мм.;

·  материал на тапицерията - екокожа; 

·  цвят на тапицерията - черен;

·  с люлеещ механизъм;

·  газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

·  да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 540 мм.; височина не по-малко от 700 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници 
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	бр.
	1

	2
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	7

	3
	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
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[image: image4]
Помощно бюро В/Ш/Д - 720/600/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
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	бр.
	1

	
	
	
	

	4
	Конферентна маса В/Ш/Д –720/800/1800 мм

1.Материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм  PVС кант;

2.Цвят - светъл бук;

3.Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 
4.Дървени крака
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	Бр.
	1

	5
	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· четири еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	1

	6
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук;
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.

[image: image11.jpg]



	бр.
	1

	7
	Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;
· с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
· метална шина за дрехи;
· двукрилен;

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.
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	бр.
	1

	8
	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

· алуминиеви дръжки; 

· с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;

· два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
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	бр.
	2

	9
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

· размери 200 см х 50 см х 30 см
	Бр.
	1

	10
	Диван двоен В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв
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	бр.
	1

	 Комплект № 2 ”Офис инспектори ДПК”, включващ следните изделия:
	К-т
	1

	1
	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
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	бр.
	5

	2
	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    
· четири еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	5

	3
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук; 
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.
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	бр.
	5

	4
	Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;
· с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
· метална шина за дрехи;
· двукрилен;

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.
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	бр.
	2

	5
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	5

	6
	Офис стол 450/440/500 мм

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници  
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	бр.
	5

	7
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

              размери 200 см х 50 см х 30 см
	бр.
	3

	8
	Конферентна маса В/Ш/Д –720/800/1800 мм

1.Материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм  PVС кант;

2.Цвят - светъл бук;

3.Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 
4.Дървени крака
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	Бр.
	1

	9
	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

· алуминиеви дръжки; 

· с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;

· два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
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	бр.
	5

	 Комплект № 3 ”Деловодство”, включващ следните изделия:
	К-т 
	1

	1
	Офис стол 450/440/500 мм

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници  
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	бр.
	1

	2
	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· четири еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	1

	3
	Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;
· с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
· метална шина за дрехи;
· двукрилен;

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.

	бр.
	1

	4
	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

· алуминиеви дръжки; 

· с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;

· два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
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	бр.
	3

	5
	        Рецепция деловодство 180/74/115см

1.Материал – ЛПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм  PVС кант;

2.Цвят -череша;

3.Дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 
4. размери 180 х 74 х 115см

[image: image38.jpg]


                 [image: image39.jpg]




	Бр.
	1

	6
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

· размери 200 см х 50 см х 30 см


	бр.
	1

	7
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	2

	
	Комплект № 4 „Началник сектори и домакин“, включващ следните изделия:
	К-т
	1 

	1
	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	3

	2
	Помощно бюро В/Ш/Д - 720/600/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
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	бр.
	3

	3
	Офис стол 450/440/500 мм

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници  
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	бр.
	3


	4
	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· четири еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	3

	5
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук;
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.
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	бр.
	3

	6
	Офис гардероб В/Ш/Д - 1900/550/800 мм, с регулиращи се крачета

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;
· дебелина на плоскостите – 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· алуминиеви дръжки;
· с хоризонтално отделение в горния край - височина 250 мм.;
· метална шина за дрехи;
· двукрилен;

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите.
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	бр.
	3

	7
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	6

	8
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

· размери 200 см х 50 см х 30 см
	Бр.
	3

	9
	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

· алуминиеви дръжки; 

· с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;

· два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
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	бр.
	5

	Комплект № 5 ”Дежурен състав и учебна зала”, включващ следните изделия:
	 К-т 
	1 

	1
	Трапезна маса 900/900 мм. с Н (височина) – 760мм
· материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 
· Дървени крака

[image: image56.jpg]



	бр.
	3

	2
	Диван двоен В/Ш/Д - 850/750/1300 мм разтегателен; висококачествена антистатична дамаска, цвят – тъмнокафяв
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	бр.
	2

	3
	   Пейка за сядане

· Греда от иглолистно дърво 180 см. х 6 см.  х 8см

· носещи елементи : метална конструкция

· обработка на метала грунд и автоемайл лак

· обработка на дървото водоразтворим лак

· начин на закрепване: коларски болтове

· размер 180 см. х 45 см. х 77 см.
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	Бр.
	4


	4
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

· размери 200 см х 50 см х 30 см
	Бр.
	5

	5
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	28

	6
	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
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	бр.
	2


	 Комплект № 6"Началници на дежурния състав" включващ следните изделия:
	 к-т 
	1 

	1
	Легло единично с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм., с включени:  
· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени. 
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[image: image65]
- Матрак 2000/1000/180 мм. 

· двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна;

· мемори пяна;

· височина не по-малко от 180 мм.  
- Подматрачна рамка 2000/1000 мм. - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа  конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.
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	бр.
	1

	2
	Нощен шкаф В/Ш/Д – 423/330/416 мм.

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.;
· дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· с едно чекмедже. 

[image: image67]
	бр.
	1

	3
	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
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	бр.
	1

	4
	Офис стол 

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници  
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	бр.
	1

	5
	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500/ мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· четири еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм
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	бр.
	1

	6
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук; 
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.
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	бр.
	1

	7
	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

· алуминиеви дръжки; 

· с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;

· два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
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	бр.
	1


	8
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

· размери 200 см х 50 см х 30 см
	Бр.
	1


	9
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	1

	 Комплект № 7 "Диспечер" включващ следните изделия:
	 к-т 
	1  


	1
	Офис бюро В/Ш/Д - 720/800/1600 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм 
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 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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	бр.
	1

	2
	Помощно бюро В/Ш/Д - 720/600/1000 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм  PVС кант;    

· цвят - светъл бук;   

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм.
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	бр.
	1

	3
	Офис стол 450/440/500 мм

· Да бъде подвижен, на колелца, стабилна основа на кръстачката, с диаметър не по-малко от 640 мм.;

· материал на тапицерията - висококачествена, антистатична дамаска;                                    

· цвят на тапицерията - черен;

· декоративен капак на облегалката;

· газов амортисьор, с възможност за плавно регулиране на височината на седалката;

· да осигури тежест на потребителя от 120 кг. 

· седалка - ширина не по-малко от 500 мм. и дълбочина не по-малко от 450 мм.;

·  облегалка - ширина не по-малко от 440 мм.; височина не по-малко от 500 мм.;   

·  седалката и облегалката да имат ергономичен дизайн;

·  да има широки и удобни подлакътници  
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	бр.
	1


	4
	Контейнер В/Ш/Д – 580/450/500 мм

· материал - ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    
· четири еднакви чекмеджета;

· на метални колелца;

· цвят - светъл бук;

· алуминиеви дръжки;

· дебелина на горния плот – 25 мм.; 

· дебелина на плоскостите - 18 мм


[image: image83][image: image84.jpg]1

WL
i

S —





	бр.
	2

	5
	Поставка за компютър В/Ш/Д - 160/250/500 мм

· материал – ПДЧ, с меламиново покритие;

· цвят - светъл бук;
· на метални колелца;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.
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	бр.
	1

	6
	Офис шкаф Д/Ш/В - 800/330/1900 мм

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;    

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите – 18 мм.; а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина.

· алуминиеви дръжки; 

· с две хоризонтални отделения в долния край, с вратички, с височина 800 мм.;

· два рафта в горната част (3 ниши)

Пантите на вратите да са здрави, позволяващи многократно ежедневно отваряне и затваряне. Да осигуряват добро затваряне на вратите
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	бр.
	2

	7
	Закачалка за дрехи 
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· изработка от метал

· размери 200 см х 50 см х 30 см
	Бр.
	1

	8
	Посетителски стол 

· Стифиращ; 

· висококачествена, антистатична и негорима дамаска;

· декоративен капак на облегалката;

· основа на седалката и облегалката от многослойна дървесина;

· цвят на дамаската – черен; 

· метална, тръбна прахобоядисана конструкция; 

· предпазни капачки на крачетата.
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	бр.
	2

	 Комплект № 8 "Стаи за почивка" включващ следните изделия:
	 к-т 
	1 

	1
	Легло единично с височина 450 мм. за матрак с размер 2000/1000мм., с включени:  
· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм, като ръбовете да са ергономично заоблени. 
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- Матрак 2000/1000/180 мм. 

· двулицев, с висококачествена дамаска и зимна страна;

· мемори пяна;

· височина не по-малко от 180 мм.  
- Подматрачна рамка 2000/1000 мм. - Нормална класическа ламелна рамка, гарантираща гъвкава поддръжка на гръбначния стълб. Класическа  конструкция от TECHNO ламели, прикрепени към рамка от широколистен дървен материал посредством гъвкави PVC държачи.
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	бр.
	13

	2
	Нощен шкаф В/Ш/Д – 423/330/416 мм.

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, окантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на горния плот – 25 мм.;
· дебелина на плоскостите - 18 мм., а за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина;
· с едно чекмедже. 
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	бр.
	13


	3
	Закачалка за дрехи 
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изработка от метал

·                   размери 200 см х 50 см х 30 см
	Бр.
	5


	Комплект № 9 „Обзавеждане кухня”, включващ следните изделия:
	 К-т 
	1 

	Кухненски шкафове с вградени: Мивка алпака единична, Абсорбатор, Микровълнова печка, Готварска печка, Хладилник

· Кухненски плот - светъл мрамор  с дължина 5200 мм.

· Долен ред шкафове - 4 бр. с по две двойни врати 

- шкаф - ширина 85 см, дълбочина 60 см, височина 90 см;                                    с хоризонтално разделяне, заключваеми вратички;  

· с възможност за вграждане на пералня и съдомиялна

· материал – ПДЧ с меламиново покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища.

· цвят - светъл бук

· дебелина на плоскостите - не по-малко от 20мм

·  алуминиеви дръжки; 

· Горен ред шкафове - 4 бр. с по две двойни врати                                                                - шкаф - дължина 5200 мм, дълбочина 500 мм, височина 600 мм; 

·  хоризонтално разделяне, заключваеми вратички;  

· материал – ПДЧ с меламиново покритие. Всички видими предни ръбове на плотовете, страниците, рафтовете и вратите да са обкантени с 2 мм PVC кантове и естетично заоблени краища.

· цвят - светъл бук

· дебелина на плоскостите - не по-малко от 20 мм. 

алуминиеви дръжки
в комплект с уреди за вграждане:
Мивка алпака единична 850/440/160 мм
Абсорбатор

· 2 мотора;

·  капацитет минимум 550 m3/h
· гаранция: не по-малко от 24 месеца
Микровълнова печка
· не по-малко от 1000 W;

· обем - 23 литра; 

· функция размразяване; 

· таймер

· цвят – бял
гаранция: не по-малко от 24 месеца
Готварска печка В/Ш/Д - 850/600/600 мм. с до 5% разлика в размерите

· 4 нагреваеми зони;

· не по-малко от 1 бързонагряваща; 

· фурна - >48 литра обем;

·  цвят бял; енергиен клас А, 
гаранция: не по-малко от 24 месеца
Хладилник В/Ш/Д 185/66/60 см., с до 5% разлика в размерите

· брой полици- поне 3;

· енергиен клас не по-нисък от А; 

· капацитет на хладилника не по-малко от 200 литра;

· капацитет на фризера не по-малко от 70 литра; 1 компресор; функция – автоматично размразяване; 

· бързо замразяване;
·  цвят – бял

гаранция: не по-малко от 24 месеца
	бр.
	1

	
	
	

	Трапезна маса 900/900 мм.

· материал – ПДЧ с меламиново покритие, обкантен с 2 мм PVС кант;

· цвят - светъл бук;

· дебелина на плота - не по-малко от 25 мм, обкантен с 2 мм PVC; 

· Дървени крака
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	бр.
	3

	Трапезен стол 

· масивен, дървен; 

· цвят - светъл бук;
· размер 450/500/900 мм.;
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	бр.
	10


ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен

2. Срок за изпълнение на поръчката:
2.1. За доставката на обзавеждането – до 60 (шестдесет) календарни дни след получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка;

2.2. За монтаж – до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на доставката.
3. Участникът следва да декларира, че разполага със: 
3.1. Сертификат за качеството (или еквивалент) на ПДЧ плоскостите, удостоверяващ качеството на вложените материали; за ниска емисия на формалдехиди Е1, за износоустойчивост; устойчивост на светлина., издаден от производителя;
3.2. Сертификат или еквивалент за столовете (офис стол и посетителски стол), удостоверяващ качеството им за устойчивост и натоварване на седалката, облегалка, колела, издаден от производителя; сертификат или еквивалент за дамаската на столовете, удостоверяващ качеството на вложените материали: износоустойчивост, устойчивост на светлина и устойчивост на пламък, издаден от производителя;
3.3. Сертификат или еквивалент за диваните, удостоверяващ качеството им за устойчивсто, издаден от производителя; Сертификат за дамаската на диваните или еквивалент, удостоверяващ качеството на вложените материали – износоустойчивст, устойчивост 
3.4. Преведени на български език (когато е приложимо) и заверени копия на документи/сертификати за произход и качество на предлаганата битова техника, както и гаранционни карти и инструкции за експлоатация, които ще бъдат представени при доставката на битовата техника.
3. Гаранционен срок и условия за рекламации:

3.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:
3.1.1. на мебелите – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокола за извършения монтаж. В това число на детайлите от ПДЧ, кантовете, механизмите и обкова;
3.1.2. на столовете (офис стол и посетителски стол) – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на приемо- предавателния протокол за извършената доставка;

4. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;
5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на доставеното офис обзавеждане или електрически уреди да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.
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