ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА  МВР”
1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СГРАДА НА 09 РСПБЗН СОФИЯ КЪМ ГДПБЗН – МВР”

	Комплект № 1”Метални гардероби и стелажи”
	К-т
	1


	1
	Метален гардероб двукрилен В/Ш/Д – 1800/600/490 мм 

· с две самостоятелни вертикално разделени отделения;

· пригоден за заключване със секретни брави;

· прахово боядисан – светло сив цвят

· дебелина на ламарината – 0,9 мм

· всяко от вертикалните отделения да бъде разделено хоризонтално:

- в горната част с височина от 300 мм;

- в долната част с височина от 500 мм
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	бр.
	52

	2
	Метални стелажи В/Ш/Д 2000/1100/500 мм 
· подсилена конструкция;

· не по-малко от 5 рафта;

· бърз монтаж без винтове;

· товароносимост – не по-малко от 120 кг. на рафт;

· поцинковани.
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	бр.
	24

	3
	Работен метален шкаф В/Ш/Д 900/1000/1500 мм

· Плъзгащи се врати;

· Междинен плот;

· Работен плот 40 мм, каширан с водоустойчив шперплат;

· Регулируеми на височина пластмасови крачета;
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	бр.
	1


ЗАБЕЛЕЖКА: Изобразените по-горе илюстрации (снимки) на мебели са примерни и са показани с цел онагледяване на изделията, като не се поставя изискване дизайнът да е идентичен
2. Срок за изпълнение:

2.1. Доставката на металните изделия следва да се извърши до 60 (шестдесет) дни от получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка;
2.2. Монтажът на металните изделия следва да се извърши до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на доставката.
3. Участникът следва да декларира, че разполага със: 

3.1. Сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството на металния стелаж за устойчивост на рафтовете, издаден от производителя;

3.2. Сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството на металните шкафове, издаден от производителя

4. Гаранционен срок и условия за рекламации:

4.1. Срокът на гаранцията следва да бъде:
4.1.1. На металните стелажи, металните гардероби и металните шкафове – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на протокол за извършен монтаж. 
4.2. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;
5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на металните изделия да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.
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