ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СГРАДИ НА СТРУКТУРИ НА  МВР”
1. Доставеното оборудване следва да отговаря на техническите характеристики и количеството, посочено в таблицата по-долу:
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СТРУКТУРИ НА МВР, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ДУССД”
	
	

	Комплект № 1 „Стелажи за архивохранилище”
	К-т
	2

	1
	Метални стелажи с В/Ш/Д – 1800/900/450 мм
1. Подсилена конструкция;

2. Не по-малко от 5 рафта;

3. Бърз монтаж без винтове;

4. Товароносимост  на рафт 265 – 300 кг на рафт.
5. Поцинковани


	Бр.
	25

	Комплект № 2 „Стелажи за съхранение на физико-химични агенти”
	К-т
	1

	1
	Метални стелажи В/Ш/Д 1800/350/1000 мм

1. Подсилена конструкция;

2. Не по-малко от 5 рафта;

3. Бърз монтаж без винтове;
4. Товароносимост – не по-малко от 100 кг. на рафт;

5.Поцинковани

	Бр.
	23


2.1. 
2. Срок за изпълнение:

2.2. Доставката на металните изделия следва да се извърши до 60 (шестдесет) дни от получаване на уведомлението за осигурено финансиране въз основа на сключен  договор за обществена поръчка;

3. Участникът следва да декларира, че разполага със:



3.1. със сертификат или еквивалент, удостоверяващ качеството – изпитвания за устойчивост и натоварване на рафтовете, издадени от производителя/ акредитирана институция.

4. Гаранционен срок и условия за рекламации:



4.1. На металните стелажи – не по-малък от 24 месеца от датата на подписване на окончателен приемо- предавателен протокол за извършена доставка ;



4.2. Участникът да предложи възможност уведомлението за констатирани дефекти да му се изпрати по факс или електронна поща;

5. Изискуемото време за отстраняване на повредата/замяната на металните изделия да бъде в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативен протокол по чл. 11, ал. 3 от договора.
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