Приложение №1
Техническа спецификация
“Следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на Централизирана автоматизирана информационна система с децентрализирано персонализиране на българските документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”
Следгаранционната поддръжка включва поддържане в работоспособно състояние на технически и програмни средства:
1. В пунктовете за персонализация и системата за управление за персонализация (СУП), както и осигуряване на специални консумативи, необходими за работата на техническите средства;

2. На подсистемите на МВР, осигуряваща издаването на български лични документи (БЛД), съхраняване на данните за тях, както и средства за тяхната защита;

3. За анализ и проверка на български лични документи и защитите им в лаборатории на МВР“.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Отстраняване на възникнали инциденти според нивото на обслужване за всеки компонент и при спазване на всички изисквания към предмета на поръчката, включително при необходимост, подмяна на дефектирало оборудване.

2. Извършване на анализ и решаване на хардуерни и софтуерни проблеми, които са довели до възникване на инцидент или са установени по време на превантивната поддръжка.

3. При възникнала необходимост, компонент подлежащ на подмяна, който не може да бъде заменен с нов такъв, със същия продуктов номер на производителя, да бъде подменен със съвместим аналог от същия произвводител, със същите или по-добри технически параметри, осигуряващи изискваната функционалност. Да се предоставят ръководства на български език и да се проведе обучение на персонала за обслужването му.

4. В едномесечен срок след сключване на договора, да се предложи за съгласуване на възложителя образци на документи: заявки за отстраняване на инцидент, заявки за решаване на проблем, график за превантивна поддръжка (профилактика), протоколи и др., които ще се подписват от представители на двете страни в процеса на изпълнение на обекта на поръчката.

5. Осигуряване на режим на поддръжка за всеки компонент, посочен в Таблица I.1,II.1 и III.1 за съответния раздел като режим на поддръжка 5 х 8 се реализира в работни дни от 8:30 до 17:30, а режим на поддръжка 7 х 24 се реализира 7 дни в седмицата по 24 часа. 

6. Спазване стриктно изисканите параметри посочени в таблиците за следгаранционна поддръжка. Времето за реакция да бъде в съответствие с определеното за компонента в Таблица I.1, II.1 и III.1   за съответния раздел, като под време за реакция се разбира времето от момента на подаване на заявката за възникнал инцидент до обратна реакция от страна на участника.

7. Времето за възстановяване на функционалност при инцидент, водещ до прекъсване в работния процес по издаване на документи да бъде в съответствие с определеното за компонента в Таблица I.1, II.1 и III.1 за съответния раздел, като под време за възстановяване на функционалност при инцидент, водещ до прекъсване в работния процес по издаване на документи се разбира времето от момента на подаване на заявката за възникнал инцидент до възстановяване на функционалността на работния процес. 

8.При отстраняването на инцидента, който изисква повече от определеното време за възстановяване на функционалност за компонента, да се предостави еквивалентно устройство или технологично решение за възстановяване на функционалността, до пълното отстраняване на инцидента.

9. При наличие на инцидент по т. 8, с цел пълното решаване на проблема, в срок от седем дни да се  предостави за съгласуване план със срокове на представители на възложителя.

10. Предоставяне на достъп до Помощно бюро (helpdesk), където Възложителят регистрира възникването на инцидент по електронна поща, телефон или факс. Ползването на телефонните и факс услуги не трябва да поставя възложителя пред необходимост да заплаща разговори по международни тарифи и тарифи на услуги с добавена стойност.

11. Подаването на заявка за инцидент да е възможно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Времената за реакция, за възстановяване на функционалност и за пълно отстраняване на инцидента да се отчитат в съответствие с режима на поддръжка за съответния компонент.

12. За всяка извършена дейност да изготвя и предоставя протокол, който съдържа описание на предприетите действия. Протоколът се подписва от представители на двете страни.

13. Да предоставя обобщен месечен отчет за извършените дейности по поддръжката.

14. При наличие на неотстранени инциденти или нерешени проблеми при изтичане на срока на следгаранционната поддръжка, за които има подадени заявки от възложителя в срока на действие на договора, да се продължи работа до пълното отстраняване на инцидента или решаване на проблема.

15. При извършена подмяна на компонент да важи гаранцията, която производителя дава за вложения компонент. Валидните гаранции да бъдат в сила и след изтичане срока на договора за следгаранционна поддръжка на системата.

16. В срока на договора за следгаранционна поддръжка на системата да се осигурят всички необходими резервни части и/или компоненти, идентични или с по-добри параметри като гарантира запазване на функционалността.

17. При сключване на договора да се предостави на възложителя списък на специалистите, квалифицирани за изпълнение на поръчката, който своевременно да бъде актуализиран при настъпване на промени.  
18. Поддръжката да се извършва от специалисти, обучени да поддържат посочените в таблиците технически средства от фирмите производители или от оторизирани за това нейни представители.
За определени компоненти от Раздел I, Таблица I.1 в графа „забележки“ е посочено изискване дейностите по профилактика и поддръжка да се извършват само от специалисти, обучени от фирмата-производител или от оторизирани за това нейни представители.

За определени компоненти от Раздел II, Таблица II.1 в графа „забележки“ е посочено изискване дейностите по профилактика и поддръжка да се извършват само от специалисти, обучени от фирмата-производител или от оторизирани за това нейни представители.

За определени компоненти Раздел III, Таблица III.1 в графа „забележки“ е посочено изискване дейностите по профилактика и поддръжка да се извършват само от специалисти, обучени от фирмата-производител или от оторизирани за това нейни представители.

 19. При  възникнала необходимост за преконфигуриране, пренастройки или други дейности върху техническите и програмни средства в обхвата на договора и при преминаване към централизирана персонализация на БЛД да се осигурят консултантски услуги в рамките на до 1000 човекочаса, съгласно Таблица IV. 
Забележки :

- Списък на всички технически средства, със серийните им номера, обект на следгаранционна поддръжка, разпределени по места за изпълнение на поръчката, ще бъде предоставен на изпълнителя в деня, в който договорът влиза в сила.


- Достъп на лицата, включени в Списъка на специалистите, квалифицирани за изпълнение на поръчката се одобрява в съответствие с действащата нормативна уредба от страна на МВР. МВР си запазва правото да откаже достъп на дадено лице на изпълнителя, при наличие на основания за това.

- Техническото предложение на участника трябва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с изискванията на възложителя по всяка точка от Техническата спецификация.
Раздел I 

Технически изисквания по отношение на условията за следгаранционна поддръжка за компоненти от Tехнически и програмни средства на системата за управление за персонализация (СУП) и осигуряване на специални консумативи, необходими за техническите средства в пунктовете за персонализация. 

1. Следгаранционната поддръжка да включва: поддържане в работоспособно състояние базови технически и програмни средства в обхват, обем и при условия, описани в Таблица I.1.
2. Да се осигури превантивна поддръжка на техническите и програмни средства в съответствие със специфичните изисквания към Раздел I.

3. При поискване от възложителя, да се оказва съдействие за промяна и/или настройка на конфигурационни параметри, при оптимизация на конфигурационни параметри, при преинсталиране и конфигуриране на компоненти.

4. Да се предоставят нови версии на системен и приложен софтуер, за случаите, за които това е посочено в изискванията за даден компонент в Taблица I.1.

5. Да се извършва следгаранционната поддръжка на място в сгради на МВР, на територията на цялата страна. За всеки компонент, в Таблица I.1 е посочен брой местонахождения. Списък с конкретните адреси e съгласно Таблица I.5.

6. Дефектирали цифрови носители на информация да остават на съхранение при съответното подразделение на МВР и не се връщат при подмяната им.

7. Да се осигури превантивна поддръжка на техническите и програмни средства. Превантивната поддръжка включва: отстраняване на прах и почистване на вътрешните части на техническите средства със сгъстен въздух (включително сървъри, шкафове, и т.н.) при необходимост; проверка за работоспособност на техническите и програмни средства; проверка за наличие на грешки в логовете; извършване на тестове, установяващи работоспособността на съответния компонент; изготвяне и изпълнение на план за отстраняване на открити проблеми. Профилактиката на персонализационното оборудване да се извършва в съответствие с изискванията и предписанията на производителя на съответния компонент. Веднъж годишно да се извършва профилактика по график, съгласуван с възложителя.
8. За срока на договора по заявка от Възложител да бъдат осигурявани специални консумативи, съгласно Таблица I.2. необходими за работата на техническите средства в пунктовете за персонализация.
	Таблица I.1
Изисквания за следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства на системата за управление за персонализация (СУП)  
Номер

Компонент

брой

Следгаранционни условия за поддръжка 
(SLA after warranty services) 

Забележки

Местонахождение

Режим на поддръжка

Време за реакция

Време за възстановяване на функционалността на работния процес 

Време за пълно отстраняване на инцидент 

Изисква се оторизация от производителя

Включени актуализации и нови версии на софтуера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Сървъри - Софтуер

1.1

Microsoft SQL Server 2008 Enterprise edition 

1

София

5х8

до 4 часа

до 2 работни дни
до 21 дни

да

 

 

1.2

REDHat Jboss Enterprise Appl. Platorm

4

София

5х8

до 4 часа

до 2 работни дни

до 21 дни

 

 

 

2

Сървъри - Хардуер

2.1

PMSWeb Server HP DL360G6

2

София

5х8

до следващ работен ден

до 2 работни дни

до 21 дни

да

 

 

2.2

PMS Application Server - HP DL580G5

2

София

5х8

до следващ работен ден

до 2 работни дни

до 21 дни

да

 

 

2.3

PMS Database Server - HP DL580G5

2

София

5х8

до следващ работен ден

до 2 работни дни

до 21 дни

да

 

 

2.4

PMS Test platform Server - HP DL580G5

1

София

5х8

до следващ работен ден

до 2 работни дни

до 21 дни

да

 

 

3
Центрове за персонализация

3.1

Работна станция за работно място на администратор МПСО и администратор СУП

4

София

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.2

Работна станция за работно място на администратор персонализационна линия

32

30 сайта

5х8

до 4 часа
до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.3

Работно място за персонализиране на паспорти

3.3.1

Принтер за персонализация на документи тип "Паспорт" - IDENTIFIER 50 на фирма Muehlbauer 

31

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

да

 

Само обучени от Muehlbauer сервизни инженери или от оторизирани за това нейни представители имат право да извършват операции по ремонт и профилактика на IDENTIFIER 50
3.3.2

Контролер за работно място персонализация на документи тип "Паспорт"

30

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.3.3

Контролер за работно място персонализация на документи тип "Паспорт" без електронен носител на информация

1

София

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.4

Работно място за персонализиране на карти

3.4.1

Система за персонализиране на документи тип "Карта" - CardMasterDesk на фирма IAI

31

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

да

 

Само обучени от фирма IAI сервизни инженери или от оторизирани за това нейни представители, имат право да извършват операции по ремонт и профилактика на CardMasterDesk
3.4.2

Контролер за работно място персонализиране на документи тип "Карта"

31
30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.5

Работно място за лазерно перфориране на БЛД

3.5.1

Система за поставяне на лазерно перфорирана снимка на приносителя на документа в документи тип „Паспорт” и тип „Карта” - ImagePerfDesk на фирма IAI

33
30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

да

 

Само обучени от фирма IAI сервизни инженери или от оторизирани за това нейни представители имат право да извършват операции по ремонт и профилактика на ImagePerfDesk 
3.6

Работно място за качествен контрол

3.6.1

 Устройство за проверка на качествотона лични документи - D SCAN Authenticator CF на фирма Cross Match Technologies

55

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.6.2

Контролер за работно място качествен контрол

55

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.6.3

Софтуер за контрол на качеството (брой лицензи)

55

София

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.7

Ламинатор PASSPORT-175LSI на фирма GMP

31

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.8

Унищожител за документи DAHLE 30422-4CC

30

30 сайта

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 14 дни

 

 

 

3.9

Система за управление на персонализацията

1

София

5х8

до 4 часа

до 8 часа

до 4 дни

 

 

 

Забележка: Местонахождение "30 сайта": техниката е разположена в ОДМВР, СДВР и ДБДС.




Таблица I.2

	Осигуряване на специални консумативи, необходими за техническите средства в пунктовете за персонализация


	Специални консумативи – прогнозни количества, необходими за работата на техниката за 24 месеца:

	Номер
	Компонент
	Брой
	Местонахождение
	Забележка

	
	
	
	
	

	1.
	Комплект печатащи глави за принтер за персонализация на документи тип "Паспорт" - IDENTIFIER 50
	110
	София
	По заявка от страна на Възложителя 

	2.
	Комплект мастила за принтер за персонализация на документи тип "Паспорт" - IDENTIFIЕR 50 
	    320
	София
	При заявка от страна на Възложителя

	3.
	Хартиени филтри за система ImagePerfDesk
	944
	София
	При заявка от страна на Възложителя

	4.
	Филтри с активен въглен за система CardMasterDesk 
	220
	София
	При заявка от страна на Възложителя


Таблица I.3
	ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (СУП) 


	Номер
	Компонент
	Описание

	1
	2
	3

	1
	Софтуер
	 

	1.1
	Microsoft SQL Server 2008 Enterprise edition 
	Microsoft SQL Server 2008 Enterprise edition 4 CPU Licence

	1.2
	REDHat Jboss Enterprise Appl. Platform
	REDHat Jboss Enterprise Appl. Platform

	2
	Хардуер
	 

	2.1
	PMSWeb Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5502 1.87 GHz , 4GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5502 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5502 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5 in DP ENT HDD
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.2
	PMS Application Server - HP DL580G5
	DL580G5 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 4 Xeon E7440 2.40 GHz , 32GB RAM

1 x HP DL580R05 HC CTO Chassis
1 x HP DL580G5 E7440 2.4 16M 4 Core FIO Kit
1 x HP DL580G5 E7440 2.4 16M 4 Core Kit
4 x HP 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
1 x HP Slim 12.7mm SATA DVD Optical Kit
1 x HP SA P400 FIO 256MB Cache
2 x HP 1200W 12V Hotplug AC Power Supply

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.3
	PMS Database Server - HP DL580G5
	DL580G5 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 4 Xeon X7460 2.66 GHz , 96GB RAM, SAN access (2xFCA)

1 x HP DL580R05 HC CTO Chassis
1 x HP DL580G5 X7460 2.66 16M 4 Core FIO Kit
1 x HP DL580G5 X7460 2.66 16M 4 Core Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
4 x HP 16GB FBD PC2-5300 2x8GB Kit
4 x HP 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit
2 x HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA
1 x HP Slim 12.7mm SATA DVD Optical Kit
1 x HP SA P400 FIO 256MB Cache
2 x HP 1200W 12V Hotplug AC Power Supply

Microsoft Windows  Server 2008 Enterprice Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	2.4
	PMS Test platform Server - HP DL580G5
	DL580G5 - 4 x 146GB + 4 x 300GB, redundant PS and FAN, 4 Xeon E7440 2.40 GHz , 16GB RAM

Microsoft Windows  Server 2008 Datacenter
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	3
	Центрове за персонализация
	 

	3.1
	Работна станция за работно място на администратор МПСО и администратор СУП
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad

	3.2
	Работна станция за работно място на администратор персонализационна линия
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad 
1. cv act sc/interface 4.0.2 - admin edition; 2. cv act sc/interface 4.0.2 - user edition; 

	3.3
	Работно място за персонализиране на паспорти

	3.3.1
	Принтер за персонализация на документи тип "Паспорт" - IDENTIFIER 50 на фирма Muehlbauer 
	Машината IDENTIFIER 50 e предназначена за производство на паспорти с формат ID-3 (по ICAO), с или без електронен носител на информация - включва кодиране на безконтактния чип (за паспортите с електронен носител на информация), мастилено-струен печат и преглед и проверка на данните по оптичен и електрически метод. Бланката за паспорт се подава ръчно. Принтерът кодира електронния носител на информация на подадения паспорт, предварително подготвен за кодиране на чипа. Има опционална камера, която разчита номера на паспорта, след което бланката се транспортира към принтера. Тук чрез мастилено-струен печат се извършва персонализация на бланката.
Само специално обучени от Muehlbauer сервизни инженери, имат право да извършват операции по сглобяване и ремонт на IDENTIFIER 50.
Софтуер на фирма Muehlbauer - графичен потребителски интерфейс (GUI) между контролиращия машината
софтуер и потребителя, чието предназначение е да улесни и направи ефективни
работата с машината и настройката на параметрите.

	3.3.2
	Контролер за работно място персонализация на документи тип "Паспорт"
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad
1. Chip check utility; 2. cv act sc/interface 4.0.2 - user edition; 3. Mces Job Manager Component; 4. Microsoft SQL Server 2005; 5. Microsoft SQL Server 2005 Backward compability; 7. Microsoft SQL Server 2005 Books Online (English); 8. Microsoft SQL Server Native Client; 8.  Microsoft SQL Server Setup Support Files (English); 9. Microsoft SQL Server VSS Writer; 10. MSXML 6.0 Parser; 11. Muehlbauer_ID50 v 1.0 (Launch.exe); 12. OPC DA Components; 13. PMS Data Gatherer Component; 14. PMS Data Cleanup Service Setup; 15. PMS Client; 16. SQLXML4; 17. Muehlbauer_ID50 v 1.0 (ID50MachineUpdate.exe); 18. soap UI 3.5.3.5;

	3.3.3
	Контролер за работно място персонализация на документи тип "Паспорт" без електронен носител на информация
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad
1. Chip check utility; 2. cv act sc/interface 4.0.2 - user edition; 3. Mces Job Manager Component; 4. Microsoft SQL Server 2005; 5. Microsoft SQL Server 2005 Backward compability; 7. Microsoft SQL Server 2005 Books Online (English); 8. Microsoft SQL Server Native Client; 8.  Microsoft SQL Server Setup Support Files (English); 9. Microsoft SQL Server VSS Writer; 10. MSXML 6.0 Parser; 11. Muehlbauer_ID50 v 1.0 (Launch.exe); 12. OPC DA Components; 13. PMS Data Gatherer Component; 14. PMS Data Cleanup Service Setup; 15. PMS Client; 16. SQLXML4; 17. Muehlbauer_ID50 v 1.0 (ID50MachineUpdate.exe); 18. IDS uEye version 3.20

	3.4
	Работно място за персонализиране на карти

	3.4.1
	Система за персонализиране на документи тип "Карта" - CardMasterDesk на фирма IAI
	Система CardMasterDesk е проектирана, за да изпълнява редица обработки по документи тип карта с формат ID-1 (по ICAO) и по този начин да ги персонализира. Най-важните обработки са: Програмиране на електронния носител на информация; лазерно гравиране на личните данни и снимката на притежателя върху картата. Машината се управлява от индустриален компютър, който е интегриран в задната й част. Наред с другото, той се грижи и за необходимите функции за движение в машината, и за управлението на камерите и на лазера. Освен това този компютър се грижи за визуализацията на процеса (при сервизиране) и за комуникацията с локалната мрежа.
Софтуер на фирма IAI - графичен потребителски интерфейс (GUI) за потребителя, чието предназначение е да улесни и направи ефективни
работата с машината и настройката на параметрите на CardMaster

	3.4.2
	Контролер за работно място персонализиране на документи тип "Карта"
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad
1. Chip check utility; 2. cv act sc/interface 4.0.2 - user edition; 3. CardMaster ShutDown; 4. PMS CardMaster UI Component; 5. PMS Data Cleanup Service Setup; 6. PMS Data Gatherer Component 

	3.5
	Работно място за лазерно перфориране на БЛД
	 

	3.5.1
	Система за поставяне на лазерно перфорирана снимка на приносителя на документа в документи тип „Паспорт” и тип „Карта” - ImagePerfDesk на фирма IAI
	ImagePerfDesk е разработен за перфориране с лазер на снимки в паспорти и карти. Машината избира правилната снимка въз основа на машинно читаемата зона или въз основа на направен от оператора избор от екрана. Посредством вградения компютър се извършва автоматична обработка, при която снимката се оптимизира за лазерно перфориране. Когато след това паспортът или личната карта се вкарат в отвора на машината, паспортната снимка автоматично се перфорира в документа. Входния модул трябва да се променя в зависимост от вида на документа - паспорт или карта. Снимката се поставя с помощта на лазер 100 W CO2.
Софтуер на фирма IAI - графичен потребителски интерфейс (GUI) за потребителя, чието предназначение е да улесни и направи ефективни работата с машината и настройката на параметрите на ImagePerf

	3.6
	Работно място за качествен контрол
	 

	3.6.1
	 Устройство за проверка на качествотона лични документи - D SCAN Authenticator CF на фирма Cross Match Technologies
	Оценката на качеството на личните документи се извършва чрез проверки и сравнения на данните записани върху документа и данните в базата на системата за персонализация - в една стъпка и обхваща защитите, визуалната зоната, машинночитаемата зона и електронния носител (за документите съдържащи такъв). Използва се за лични документи с размер до ID-3 по ICAO. Обработването на документа  се извършва чрез поставянето му върху работната зона на устройството.

	3.6.2
	Контролер за работно място качествен контрол
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader, Omnikey 
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad
1. cv act sc/interface 4.0.2 - user edition; 2. D SCAN Essentials Runtime; 3. D SCAN Master; 4. D SCAN Master- ICAO-Document Database; 5. PMS Data Gatherer Component; 6. AHSS e-Document Module; 7. AHSS.Certificate Module; 8. AHSS.QualityAssurance 

	3.6.3
	Софтуер за контрол на качеството (брой лицензи)
	SHSS, AHSS

	3.7
	Ламинатор PASSPORT-175LSI на фирма GMP
	Ламинатор специално предназначен за ламиниране на паспорти. Ламинаторът има 4 вала: 2 студени и 2 с вградено нагряване . Допълнително на горещите валове има нагревател. Режимът на работа, скоростта и температурата се задават от клавиатура и се визуализира на дисплей от течни кристали. Температурата може да се регулира до 160˚ C. Дебелината на фолиото е 250 мкм, а на паспортното тяло 5 мм.

	3.8
	Унищожител за документи DAHLE 30422-4CC
	Предназначен за унищожаване на хартия, компакт-дискове и лични картови документи от поликарбонат. Осигурява степен на сигурност S4 (2,0 mm x 15 mm) за унищожените документи. Машината се включва към електрическата мрежа (220-240V, 50 Hz). Работи съобразно следните максимални натоварвания:
- За унищожаване на хартия (DIN A4 – 70 g/m2) - 19 листа едновременно.
- За унищожаване на хартия (DIN A4 – 80 g/m2) - 15 листа едновременно.
- За унищожаване на компакт-дискове - по 1 (един) брой (задължително използване на специално пригодената приставка).
- За унищожаване на паспортни документи - по 1 (един) бр.
- За унищожаване на лични картови документи от поликарбонат – по 1 (един) бр.

	3.9
	Система за управление на персонализацията
	Версия 6.0.1b Описанието предоставено след таблица I.4 *


Таблица I.4
	ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА В ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

	Номер
	Компонент
	Описание

	1
	2
	3

	1
	Комплект печатащи глави за принтер за персонализация на документи тип "Паспорт" - IDENTIFIER 50
	 

	2
	Комплект мастила за принтер за персонализация на документи тип "Паспорт" - IDENTIFIER 50
	 Мастилото с черен цвят е OCR четимо , съгласно ICAO Doc 9303

	3
	Хартиени филтри за система ImagePerfDesk
	 

	4
	Филтри с активен въглен за система CardMasterDesk
	 


Забележка: Доставяните консумативи да имат срок на годност поне 1 г. от датата на доставка.

* Описание на т. 3.9 от таблица I.3 за Раздел I - Система за управление на персонализацията.
Системата за управление на персонализацията (СУП) е автоматизирана информационна система за персонализиране на български лични документи (БЛД) и образци (спесимени) на БЛД.

Системата е изградена с централизирана база данни и 30 персонализационни центъра (ПЦ), разположени на териториален принцип в ОДМВР, СДВР и ДБДС, в които са ситуирани специализирани устройства за производство на БЛД. Администрирането на СУП е също на две нива: централизирано по отношение на конфигурационни параметри, потребители, и материалите под строга отчетност (МПСО); локално ниво - за администриране производствения процес в отделните ПЦ.

В СУП постъпват два потока от данни:

- лични данни, както и биометрични данни на лицето - снимка, подпис, пръстови отпечатъци, които постъпват от НАИФ НРБЛД и се персонализират върху бланка за БЛД и се записват в електронния носител на информация (ЕНИ), за документите с ЕНИ.

- данни за МПСО, които в процеса на персонализация променят своя статус и състояние.

Двата потока са структурирани, като:

- потокът от лични данни за персонализация е непрекъснат във вид на заявки. В СУП този поток се структурира по различни критерии и се насочва към съответния център за персонализация. Заявките за персонализация могат да бъдат администрирани по различни критерии.

- МПСО в СУП са бланките, върху които се персонализират документите. Потокът от МПСО в СУП се генерира от въвеждането на физически получените бланки в централен склад и разпределянето им чрез нареждане към локалните складове на ПЦ, а след това в локалните складове на операторите.

Най-общо казано със СУП се персонализират документи, като данните на лицето, притежател на документа, се обвързват с конкретен номер бланка. Бланката в процеса на персонализация преминава през различни състояния, а в края на процеса се получава - издаден документ или бракувана бланка.

Служител с права на администратор ПЦ създава работна смяна, като на всеки оператор задава конкретни функции, които ще изпълнява. По различни критерии, Администратора на ПЦ групира заявки за един вид документ в поръчка и чрез СУП те се изпращат към оператора с назначена роля за печат на паспортни или на картови документи.

На работно място за печат на документи тип “паспорт” се извършват дейностите по отпечатване на персонализираната страница на документите тип паспорт. За документите с електронен носител на информация се извършва и запис на данните в ЕНИ на бланката. След това страницата с персонална информация се ламинира и след визуална оценка на бланката, тя се предава за следваща обработка.

На работно място за печат на документи тип карта се извършват дейностите по лазерно гравиране на бланки за документи тип „карта”. За документите с електронен носител на информация се извършва и запис на данните в ЕНИ на бланката.

Персонализираните на горните две работни места БЛД се предават на работно място за лазерно перфориране на БЛД, на което с използване на лазер снимката на приносителя на документа се поставя върху бланката за личен документ.

Бланките за БЛД успешно преминали и през това работно място се предават на работно място за контрол на качеството. На това работно място чрез различни автоматични или ръчни проверка на визуалната, машинно читаемата зона и ЕНИ в БЛД се окачествяват произведените документи. След решение на оператора бланката се обявява за успешно пресонализирана. В случай на уставяване на проблем с качеството или с данните върху бланката, тя се бракува. При окачествяването на даден документ като негоден (технологичен брак) операторът може да укаже причината за окачествяване на документа за технологичен брак. В случай че причината за бракуване на документа е в данните за персонализация, заявката се връща за корекция на данни в НАИФ НРБЛД.
Успешно окачествените документи от една поръчка се предават на администратора на ПЦ, който ги приема и изготвя експедиционни описи на валидните документи. С тези действия валидните документи се предават към НАИФ НРБЛД.

На всяка от производствените стъпки, чрез СУП е възможно бланката да бъде бракувана при неуспешно или некачествено изпълнение на съответната дейност. Ако е необходимо, една поръчка в процес на обработка може да бъде временно спряна от оператора на конкретното работно място. Администраторът на ПЦ има права за спиране временно изпълнението на поръчка, за всяко от работните мяста на оператор от ПЦ.
В края на работната смяна операторите връщат към администратора на ПЦ неизползваните празни бланки, които след проверка се приемат и се връщат в локалния склад на ПЦ. На администратора на ПЦ се връщат и обявените за негодни бланки за БЛД – технологичен и фабричен брак, като се изготвя протокол за бракуваните документи за всеки оператор и бланките се снемат от отчет от операторите.

СУП позволява да бъде регистрирана промяна на статуса на бланката още от локалния склад на ПЦ - това са случаи на установени фабрични дефекти, липсващи или повредени бланки за БЛД. Регистрирането на такъв брак също завършва с отпечатване на протокол за регистриране на промяна на статуса на бланките.

Много важна част от СУП е използването й за контрол на правилното отразяване статуса на МПСО - във всеки момент чрез системата може да се направи справка за конкретна бланка и за нейното състояние и местонахождението й.

От СУП се генерират печатни изходи: протоколи за бракувани документи, експедиционни описи, нареждания за МПСО за ПЦ, протоколи за приемане на МПСО и др.

Чрез допълнителен софтуер е осигурено изготвянето на справки: тематични, статистически и по избрани критерии.
Таблица I.5
Списък с адреси за поддръжка на технически и програмни средства на системата за управление за персонализация (СУП) и осигуряване на специални консумативи, необходими за техническите средства в пунктовете за персонализация

	Структури на МВР
	Пощенски адрес

	1. Благоевград
	

	ОДМВР- БДС
	гр. Благоевград п.к. 2700,  ул. „Владо Черноземски” № 3

	2. Бургас
	 

	01 РУ - БДС
	гр. Бургас п.к. 8000, ул. „Георги Кирков” № 15

	3. Варна
	 

	ОДМВР БДС
	гр. Варна п.к. 9028, ул. „Цар Калоян” № 2

	4. Велико Търново 
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Велико Търново п.к. 5006, ул. „Беляковско шосе” № 4

	5. Видин
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Видин п.к. 3700, ул. „Цар Симеон Велики” № 87

	6. Враца
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Враца п.к. 3000, ул. „Поп Боюклийски” № 10

	7. Габрово
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Габрово п.к. 5300, ул. „Орловска” № 50

	8. Добрич
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Добрич п.к. 9300, ул. „Максим Горки” № 12

	9. Кърджали
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Кърджали п.к. 6600, ул. „Деспот Слав” № 1

	10. Кюстендил
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Кюстендил п.к. 2500, ул. „Цар Освободител” № 12

	11. Ловеч
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Ловеч п.к. 5500, ул. „Стефан Караджа” № 2

	12. Монтана
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Монтана п.к. 3400, ул. „Александър Стамболийски” № 2

	13. Пазарджик
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Пазарджик п.к. 4400, пл. „Съединение” № 3

	14. Перник
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Перник п.к. 2300, ул. „Самоков” № 1

	15. Плевен
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Плевен п.к. 5800, ул. „Сан Стефано” № 3

	16. Пловдив
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Пловдив п.к. 4002, ул. „Волга” № 70

	17. Разград
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Разград п.к. 7200, ул. „Кирил и Методий” № 8

	18. Русе
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Русе п.к. 7000, бул. „Скобелев” № 49

	19. Силистра
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Силистра п.к. 7500, бул. „Македония” № 175

	20. Сливен
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Сливен п.к. 8800, ул. „Д-р Миркович” № 2

	21. Смолян
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Смолян п.к. 4700, бул. „България” № 67

	22. София
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. София п.к. 1574, ул. „Гео Милев” № 71

	23. Стара Загора
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Стара Загора п.к. 6000, ул. „Георги Сава Раковски” № 68

	24.Търговище
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Търговище п.к. 7700, ул. „Спиридон Грамадов” № 36

	25. Хасково
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Хасково п.к. 6300, ул. „Атон” № 2А

	26. Шумен
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Шумен п.к. 9700, ул. „Сан Стефано” № 2

	27. Ямбол
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Ямбол п.к. 8600, ул. „Преслав” № 40

	28-29. СДВР
	 

	Отдел БДС
	гр. София п.к. 1202, бул. „Кн. Мария Луиза” № 48

	Отдел "Пътна полиция"
	гр. София п.к.1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 4

	30. ДБДС
	гр. София п.к. 1202, бул. „Кн. Мария Луиза” № 48

	31. ДКИС-ГККЦ-МВР-Лозенец
	гр. София п.к. 1421, ул. „Теодосий Търновски” № 42


Раздел II
Технически изисквания по отношение на условията за следгаранционна поддръжка за компоненти от Tехнически и програмни средства на системата на МВР за български лични документи, съхраняване на данните за БЛД и средства за защитата им.
1. Следгаранционната поддръжка да включва: поддържане в работоспособно състояние базови технически и програмни средства в обхват, обем и при условия, описани в Tаблица II.1.
2. Да се осигури превантивна поддръжка на техническите и програмни средства в съответствие със специфичните изисквания към Раздел II.
3. При поискване от възложителя, да се оказва помощ при промяна и настройка конфигурационни параметри, при оптимизация на конфигурационни параметри, при преинсталиране и конфигуриране на компоненти.

4. Да се предоставят нови версии на системен и приложен софтуер и правото на ползването им, за случаите, за които това е посочено в изискванията за даден компонент в Tаблица II.1.
5. Да се извършва следгаранционна поддръжка на място в сгради на МВР, на територията на цялата страна. За всеки компонент в Tаблица II.1 е посочен брой местонахождения. Списък с конкретните адреси e съгласно Tаблица II.5.
6. Дефектирали цифрови носители на информация да остават на съхранение при съответното подразделение на МВР и да не се връщат при подмяната им.

7. Да се осигури превантивна поддръжка на техническите и програмни средства. Превантивната поддръжка включва: отстраняване на прах и почистване на вътрешните части на техническите средства със сгъстен въздух (включително сървъри, шкафове, и т.н.) при необходимост; проверка за работоспособност на техническите и програмни средства; проверка за наличие на грешки в логовете; извършване на тестове, установяващи работоспособността на съответния компонент; изготвяне и изпълнение на план за отстраняване на открити проблеми. За биометричните станции превантивната поддръжка да включва допълнително настройка на светкавици и фотоапарат при необходимост. Веднъж годишно да се извършва профилактика, по график, съгласуван с възложителя.
8. При условие, че не е внедрена в редовна експлоатация Централизираната система за персонализация на български лични документи към дата 01.10.2019 г., да се поднови сертификата на потребителската инфраструктура с публичен ключ (UserPKI), съгласно Таблица II.2. 
	Таблица II.1

Изисквания за следгаранционна поддръжка за технически и програмни средства на системата на МВР за български лични документи, съхраняване на данните за БЛД и средства за защитата им

	Номер
	Компонент
	брой
	Следгаранционни условия за поддръжка 
(SLA after warranty services) 
	Забележки

	
	
	
	Местонахождение
	Режим на поддръжка
	Време за реакция
	Време за възстановяване на функционалността на работния процес 
	Време за пълно отстраняване на инцидент 
	Изисква се оторизация от производителя
	Включени актуализации и нови версии на софтуера
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	А. СИСТЕМА БДС - ЦЕНТРАЛНО НИВО

	1
	Централни сървъри за бази данни
	2
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	 

	2
	Система за управление на бази данни IBM Informix DS
	1
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	Неограничен брой  "cases"  в техническите центрове на IBM;
Дейностите, включени в "On-site" поддръжката са:
Поддръжка на място и консултации /on-site support/ на СУБД IBM Informix; 
Отстраняване на проблеми, свързани с грешки при прилагането на инструкциите за експлоатация на системите за управление на бази данни или с неправилното използване на техниката; 
Помощ при възстановяване на информацията от сървърите за Бази Данни; 
Помощ при разпределяне на дисковото пространство и неговото преконфигуриране; 
Помощ при промяна и настройка конфигурационните параметри на системата за управление на база данни; 
Помощ при настройка и оптимизация на конфигурационните параметри на операционната система за работа със системата за управление на база данни; 
Помощ при преинсталация и конфигурация на софтуера;

	3
	Комутатори на мрежа за съхранение на данни (SAN)
	2
	София
	7х24
	до 4 часа
	да 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	 

	4
	Дискова подсистема (FC Storage System)
	1
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	 

	5
	Лентова библиотека
	1
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	 

	6
	Система за архивиране и възстановяване
	1
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	 

	7
	Сървъри за приложения
	13
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 30 дни
	да
	да
	 

	Б. КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

	1
	 LAN комутатори

	1.1
	 LAN комутатори Тип 1
	300
	250 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	1.2
	LAN комутатори Тип 2
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2
	Цифрови модеми xDSL технология
	50
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	3
	Маршрутизатори за центровете за персонализация в гр. София
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	4
	Мрежово комуникационно оборудване за ОДМВР
	28
	28 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	5
	Мрежово комуникационно оборудване за гр. София
	4
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	6
	Маршрутизатори, среден клас  от тип  Cisco 3825 
	8
	8 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	7
	Cisco VXR-7206 маршрутизатори
	7
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 4 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	В. СИСТЕМА ЗА ЦИФРОВ ПОДПИС

	1
	Софтуер

	1.1
	Софтуер за управление на бази данни Microsoft SQL Server 2008
	6
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	1.2
	Антивирусен софтуер

	1.2.1
	McAfee™ Active Virus Scan
	47
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	да
	Включено продължаване на абонамент за поддръжка от производителя

	1.2.2
	McAfee ePolicy Orchestrator ePO™ 
	1
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	да
	 

	1.3
	Система за архивиране и възстановяване
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	1.4
	Софтуер за управление на Firewall
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	1.5
	Система за цифров подпис, която включва три инфраструктури с публичен ключ: за пасивна автентикация; за разширен контрол на достъпа и потребителска инфраструктура с публичен ключ
	1
	София
	5х8
	до 4 часа
	до следващ работен ден
	до 21 дни
	 
	 
	 

	2
	Хардуер

	2.1
	Firewall
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.2
	Server 1 - HP ML370
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.3
	Server 2 - HP ML370
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.4
	Virtualization server - HP DL360G6 
	4
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.5
	Database Server – 
HP DL360G6
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.6
	DocVerifier RA - HP DL360G6
	4
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.7
	OCSP/CRL Server - HP DL360G6
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.8
	FrontEnd Database Server - HP DL360G6
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.9
	UserPKI CA Server - HP DL360G6
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.10
	DEC Test platform Server - HP DL580G5
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.11
	UserPKI AD Server - HP DL360G6
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.12
	Backup Server - HP DL360G6
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.13
	SecurityServers - HP DL360G6
	3
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.14
	SecurityServers - HP DL360G9
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.15
	Site Protector Server - HP DL360G6
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.16
	Работни станции - HP Compaq dc5800 Microtower PC
	5
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.17
	HSM (Hardware Security Module) - Utimaco SafeGuard CryptoServer CS50
	5
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 Сервизът да бъде извършен от специалисти, обучени от производителя или от оторизирани за това негови представители

	2.18
	HSM (Hardware Security Module) - Utimaco SafeGuard CryptoServer CS10
	3
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 Сервизът да бъде извършен от специалисти, обучени от производителя или от оторизирани за това негови представители

	2.19
	HSM (Hardware Security Module)
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	Сервизът да бъде извършен от специалисти, обучени от производителя или от оторизирани за това негови представители

	2.20
	Smart Card Printer
	1
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	 
	 
	 

	2.21
	Network Workgroup Laser printer - HP Color LaserJet 4700n (Q7492A)*
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.22
	Gigabit Ethernet Switch - HP ProCurve Switch 4204vl-48GS (J9064A)*
	5
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.23
	SAN Fabric - HP MDS9124 16-ports Active Fabric Switch
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.24
	SAN Storage - RAW 6TB expandible
HP MSA2012fc, 20x300GB SAS 15k HDDs
	1
	София
	7х24
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.25
	SAN Tape Library -HP MSL20204 1 drive LTO 4
FC Ultrium 1840 Library
	1
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 24 часа
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.26
	Rack management console: HP TFT7600 Rack mount Keyboard and 17in Monitor & HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch
	2
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	2.27
	UPS
	6
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 21 дни
	да
	 
	 

	Г. СИСТЕМА БДС - РЕГИОНАЛНО НИВО

	1
	Персонални компютри

	1.1
	Персонални компютри за технологични работни места на НАИФ “НРБЛД” типА
	698
	250 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	1.2
	Персонални компютри за технологични работни места на НАИФ „НРБЛД” типВ
	273
	250 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	1.3
	Персонални компютри в лабораториите за анализ, за нуждите на развойната дейност на НАИФ “НРБЛД”
	122
	30 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	1.4
	Преносими персонални компютри за нуждите на развойната дейност на НАИФ “НРБЛД”, експертно-аналитичната дейност 
	16
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	1.5
	Преносими персонални компютри за нуждите на експлоатацията на НАИФ “НРБЛД”
	3
	София
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	2
	Принтери
	
	
	
	Принтери

	2.1
	Цветни лазерни принтери HP Color LaserJet CP2025n
	47
	30 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	2.2
	Мрежови лазерни принтери, черно/бели HP LaserJet P4014dn
	42
	30 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	2.3
	Лазерни принтери, черно/бели HP LaserJet P2055d
	898
	250 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	3
	Станции за събиране на биометрични данни
	
	
	
	Станции за събиране на биометрични данни

	3.1
	Стационарни станции за събиране на биометрични данни
	268
	250 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	3.2
	Мобилни станции за събиране на биометрични данни
	33
	30 сайта
	5х8
	до следващ работен ден
	до 2 работни дни
	до 14 дни
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Забележка: 1. Местонахождение "250 сайта": техниката е разположена в ПУ, РПУ, ОДМВР и структури на МВР в гр.София; 

	
	        2. Местонахождение "30 сайта": техниката е разположена в ОДМВР, СДВР и ДБДС.
	
	


                            Таблица II.2
Подновяване на сертификата на потребителската инфраструктура с публичен ключ (UserPKI)
	Номер
	Компонент
	Брой
	Местонахождение
	Забележка

	
	
	
	
	

	1.
	Подновяване на сертификата на потребителската инфраструктура с публичен ключ (UserPKI)


	1
	гр. София

	При условие, че не е внедрена в редовна експлоатация Централизираната система за персонализация на български лични документи към дата 01.10.2019 г.


Таблица II.3
Описание на технически и програмни средства за системата на МВР за български лични документи, съхраняване на данните за БЛД и средства за защитата им
	Номер
	Елемент
	Описание

	1
	2
	3

	А. СИСТЕМА БДС - ЦЕНТРАЛНО НИВО

	1
	Централни сървъри за бази данни
	HP Integrity Superdome:
64 бр. 64-битови процесори 
- Dual-core Intel® Itanium®2 1.6 GHz/24MB iL3
- Оперативна памет 512 GB RAM, с възможност за надграждане до поне 2048 GB, Memory DRAM fault tolerance (възстановяване на single SDRAM failure), DIMM address / control parity protection, Dynamic memory resilience (page de allocation of bad memory pages during operation), Hardware and software memory scrubbing, Redundant DC conversion
- 16 бр. по 146 GB дискове SCSI, high performance system disks in mirroring, 15К rpm, hot swap) конфигурирани 8 бр. RAID 1 масиви
- Магнитна библиотека (1 бр. HP StorageWorks MSL2024 Tape Library с две лентови устройства от тип LTO/Ultrium 4, с 24 слота за касети);
- 8 броя двуканални Ultra320 SCSI адаптери с RAID 1 за включване на 16 бр. дискове (по 2 бр. дискове на всеки SCSI адаптер) и 2 бр. двуканални Ultra320 SCSI адаптери за включване на 1 бр. HP StorageWorks MSL2024 Tape Library с две лентови устройства LTO/Ultrium;
- 32 бр. 10/100/1000 Ethernet LAN адаптери (интерфейси за меден кабел) със софтуер за load balancing и fault toleranc;

	
	
	- 32 бр. Fibre Channel (FC) Host Bus адаптери (HBA), 4 Gbps скорост в пълен дуплекс режим, със софтуер за управление на множество пътища, с възможност за агрегиране (trunking), load balancing и fault tolerance
- Hot-swappable I/O slots 22 бр
- Резервирани захранвания (N+1) и вентилатори (N+1), които да могат да бъдат заменяни без спиране на сървърите; 
- Три сървъра модел HP DL380 както и върху системите HP Integrity Superdome, отговарящи на изискванията за инсталиране и работа на HP Software System Insight Manager, EMC ControlCenter SAN Manager, HP SiteScope software и HP-UX 11i Virtual Server OE;

операционна система Unix (HP-UX 11i version 3 Virtual Server OE с допълнителен лиценз за HP Serviceguard), 
клъстер софтуер MC/ServiceGuard, 
софтуер за виртуални машини за пълния набор от 128 лиценза на сървър

	2
	Система за управление на бази данни IBM Informix DS
	IBM Informix DS Enterprise Edition 64-bit, SMP, последна версия, с процесорни лицензи за 32 процесора (независимо от броя на ядрата в един процесор) общо за двата централни сървъри за бази данни по т. 1;
AGS Sentinel Server - лицензи за 10 бр. конкурентни потребители;
Server Studio JE Suite Edition - с лицензи за 5 бр. потребители

	3
	Комутатори на мрежа за съхранение на данни (SAN)
	Cisco MDS 9513 Director:
132 Fibre Channel (FC) порта 4 Gbps full duplex, за едновременна работа на всички портове при посочената скорост, конфигурирани чрез използването на модули с 12-порта 4 Gbps full duplex
Резервирани захранвания (N+1) и вентилатори

Модул за управление и софтуер, SNMP;

	4
	Дискова подсистема (FC Storage System)
	EMC Symmetrix VMAX100K
- размер на дисковете 300GB 10K rpm SAS HDD (221 диска)
- размер на дисковете 1.2ТB 10K rpm SAS HDD (131 диска) 
- размер на дисковете 960GB FLASH SAS DRV(66 диска) 
Разполага с 1 брой vBrick engine (с два резервирани контролера за управление) за управление на дисковия масив 
Включва 1024 GB глобална памет (Global Memory) 
Разполага с общо 32 броя 8GB FC порта
Резервирани захранвания (N+1) и вентилатори
Лицензи за софтуер за управление, конфигуриране и създаване на дискови томове и техни копия (EMC Hypermax OS, Advanced Suite, Local Replication Package);

	5
	Лентова библиотека
	 HP StorageWorks EML 348e Tape Library:
- Ultrium Tape Library с 4 Gbps FC интерфейси и 10 бр. лентови устройства LTO/Ultrium;
- 348 слота и роботизиран механизъм за автоматична смяна на касетите;
- Резервирани захранвания (N+1) и вентилатори;

Модул за управление

	6
	Система за архивиране и възстановяване
	HP Data Protector v6.11

	7
	Сървъри за приложения
	Fujitsu Siemens Computers Primergy RX300 S4:
Всеки от сървърите за приложения съдържа:
- 2 процесора Intel Xeon Dual-Core X5260, 3.33 GHz, 1333 FSB, 64-битови, всеки от тях с по 2 процесорни ядра;
- 16 GB RAM;
- 6 бр. USB 2.0 портове (2 вътрешни, 2 на предния панел, 2 отзад);
- DVD-RW устройство;
- 2 бр. 10/100/1000 Ethernet LAN адаптери;
- 2 бр. Fibre Channel портове, 4 Gbps скорост в пълен дуплекс режим, 
- Резервирани захранвания (N+1) и вентилатори;
- Rack console RC23 17” TFT LCD цветен монитор и клавиатура и 16 портов KVM S2-1602 switch

Операционна система MS Windows Server 2008 Enterprise Edition x64
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	Б. КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

	1
	 LAN комутатори
	 

	1.1
	 LAN комутатори Тип 1
	ProCurve Switch 2810-24 G, Модел J9021A , производител: Hewlett Packard.

	1.2
	LAN комутатори Тип 2
	Cisco Catalyst 6506, Модел WS-C6506-E, производител Cisco

	2
	Цифрови модеми xDSL технология
	Цифрови модеми xDSL технология WD924GN-1B-01, Модел WD924GN-1B-01, ERE-811 L5, производител ADC

	3
	Маршрутизатори за центровете за персонализация в гр. София
	Маршрутизатор модулен CISCO2811, Модел: CISCO2811-HSEC/K9, производител Cisco
Всеки от маршрутизаторите е оборудван с:
- 10/100 Ethernet port–copper RJ45-2бр.;
- USB port-2бр.;
- високоскоростни серийни портове min 2МВ – V35 -2бр. – модул WIC-2T ;
- вграден крипто акселератор за DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression-1бр.;
- Допълнителен  крипто акселератор за DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression-1бр. – модул AIM-VPN/SSL-2;
- операционна система поддържаща AES 256 bit и 3DES криптиране;
- ел.захранване ( AC Power supply ) 220V, 50 Hz;
- RAM 512MB DDR DRAM Memory; 
- Flash 128 MB;  
- AUX port -1бр.;
- Console port -1бр.;
- Поддържа QoS при пренасяне на глас, видео по криптирани VPN тунели.

	4
	Мрежово комуникационно оборудване за ОДМВР
	Маршрутизатор модулен,среден клас Cisco 3845, Модел: C3845-H-VSEC/K9, производител Cisco
Маршрутизаторите са оборудвани с:
- Резервиран захранващ блок DC 48 V - PWR-3845-DC/2;
- Модул 16 порта Ethernet 10/100 комутатор - NM-16ESW;
- Модули за 4 порта гласови интерфейси E&M -VIC2-2E/M - 2 бр.;
- Модул с 2 порта Multiflex Trunk - E1 - VWIC2-2MFT-T1/E1;
- Модул с 2 порта 30 канален WAN интерфейс E1 с възможност за мултиплексиране/демултиплексиране на серийни връзки - VWIC2-2MFT-T1/E1;;
- Модули с общо 256 DSP -  4 бр. PVDM2-64;
- Модул за крипто акселератор за DES/3DES/AES VPN Encryption/ Compression - AIM-VPN/SSL-3;
- Оптичен интерфейс GE SFP, LC connector LX/LH transceiver GLC-LH-SM + съответни patch cords;
- Операционна система, поддържаща AES 256 bit и 3DES криптиране и гласови комуникации;
- Minipack MPSU 3200 system subrack (2U)+Minipack 48/800 rectifier+Battery  - 12V/65Ah, производител Eltek;
- UPS 1000 VA  on-line, double convertion, монтирани в 19” комуникационни шкафове – модел 68182 UPS Pulsar 1000 RT2U 1000 VA, производител Eaton.

	5
	Мрежово комуникационно оборудване за гр. София
	Маршрутизатор модулен, среден клас Cisco 3845, Модел C3845-H-VSEC/K9, производител Cisco 
Маршрутизаторите са оборудвани с:
- Резервиран захранващ блок DC 48 V - PWR-3845-DC/2;
- Модул 48 порта Ethernet 10/100 комутатор - NME-XD-48ES-2S-P;
- Модул/и 6 порта Multiflex Trunk - E1 - VWIC2-2MFT-T1/E1 3 бр.;
- Модул 2 порта 30 канален WAN интерфейс E1 с възможност за мултиплексиране/демултиплексиране на серийни връзки VWIC2-2MFT-T1/E1;
- Модули с 256 DSP - PVDM2-64 4 бр.;
- Модул за крипто акселератор за DES/3DES/AES VPN Encryption/ Compression - AIM-VPN/SSL-3;
- Предвиден е оптичен интерфейс GE SFP, LC connector LX/LH transceiver GLC-LH-SM и съответни patch cords;
- Операционна система, поддържаща AES 256 bit и 3DES криптиране и гласови комуникации;
- Minipack MPSU 3200 system subrack (2U)+Minipack 48/800 rectifier+Battery  - 12V/65Ah, производител  Eltek;

включително и 2 броя UPS Pulsar 68182 1000 RT2U 1000 VA, производител Eaton

	6
	Маршрутизатори, среден клас  от тип  Cisco 3825 
	Маршрутизатори, среден клас  Cisco 3825, Модел HSEC/K9, проидводител Cisco
Маршрутизаторите са оборудвани с:
- 10/100/1000 Ethernet порт–мед (ен) RJ45     - 2  бр. 
- USB  порт - 2  бр.
- 2 модула х 4 високоскоростни серийни портове      мин. 2МВ- V35 - HWIC-4T
- Интегриран акселератор DES/3DES/AES VPN криптиране/компресиране
- Допълнителен акселератор DES/3DES/AES     VPN криптиране /компресиране – 1 бр. AIM-VPN/SSL-3
- IOS с AES 256-битово и 3DES 156-битово     криптиране - 1 бр. Cisco 3825 ADVANCED IP SERVICES
- Захранващ кабел- Europe - 1 брой CAB-ACE
- V.35 кабел, DTE , 10 фута – 8 бр. CAB-SS-V35MT
- AC захранване - 1 бр. PWR-3825-AC
- RAM – 512 MB 
- Флаш – 128 MB
- AUX порт – 1 бр.
- Конзолен порт - 1 бр.
- QoS за глас и видео чрез VPN криптирани тунели.

	7
	Cisco VXR-7206 маршрутизатори
	Маршрутизатор Cisco VXR-7206 Модел: NPE-G2, маршрутизатори 
Маршрутизаторите са снабдени със: Cisco 7200 Процесорен  модул / Cisco 7200 Network Processing Engine /
Продукт номер: 7200 серия NPE-G2, проидводител Cisco,  изпълнява следните функции: 
- Повишаване на производителността на рутера до 2 Mpps в Cisco Express Forwarding     Switching режим,
- Има 1 GB DRAM памет.
- Има 256MB компакт-флаш памет,
- Има 3 порта Ethernet 10/100/1000-Mbps медни 
- Има един 10/100-Mbps меден Ethernet порт за управление / management /, 
- Има Конзолен порт, Спомагателен порт, памет bootflash,  2 USB   / Console Port, Auxiliary Port, bootflash Memory, 2 USB /,
- Поддръжка на трети периферен компонент -    Interconnect (PCI) Bus към  слот I/O  контролер
- Удвояване на скоростта на PCI Bus на слота      I/O.
Маршрутизаторите са снабдени със:Cisco 7200 Series Service Adapter-Security: AES wide key crypto card (Product Number: SA-VAM2+), проидводител Cisco, който изпълнява следните функции:
- Висока производителност на криптиране и услуги на VPN тунелите /  Higher performance of encription and  services of the VPN tunnels /
- Повишаване на броя на VPN тунелите /Increasing the number of the VPN tunnels/
- Хардуерно-базирано криптиране IPSec DES, 3DES, AES, IPv6 IPSec   /Hardware-based encryption  IPSec DES, 3DES, AES, IPv6 IPSec/,

	В. СИСТЕМА ЗА ЦИФРОВ ПОДПИС

	1
	Софтуер
	 

	1.1
	Софтуер за управление на бази данни Microsoft SQL Server 2008
	Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition 
- 2 CPU License - 4 бр.
- 1 CPU License - 2 бр

	1.2
	Антивирусен софтуер
	 

	1.2.1
	McAfee™ VirusScan Enterprise
	McAfee™ Active Virus Scan 8.8
Support level - Business Support (formerly GOLD)

	1.2.2
	McAfee ePolicy Orchestrator ePO™ 
	McAfee ePolicy Orchestrator ePO™ 4.6

	1.3
	Система за архивиране и възстановяване
	HP Data Protector v6.11
- 1xHP Data Prot Starter Pack for UNIX/SAN LTU
- 6xHP Data Prot On-line Backup Windows LTU (all client free, tape library up to 60 slots)
- Cell Manger for SAN Tape MSL20204 with 1 Drive
- Data protector Client agents
- Data protector On Line Agent for SQL integration

	1.4
	Софтуер за управление на Firewall
	StoneGate management center 5.1.1 for 1 node

	1.5
	Система за цифров подпис, която включва три инфраструктури с публичен ключ: за пасивна автентикация; за разширен контрол на достъпа и потребителска инфраструктура с публичен ключ.
	jdk1.6.0_13
jboss4.2.3
apache-ant 1.7.1
ejbca 3.9.0
ejbca 3.10.6
SafeGuard CryptoServer
signserver 3.0

	2
	Хардуер
	 

	2.1
	Firewall
	Forcepoint Stonesoft NGF-1402

	2.2
	Server 1 - HP ML370
	ML370 T06 - 2 x 146GB, Xeon DualCore E5502, 4GB RAM, redundant PS and FAN

1 x HP ML370 G6 SFF CTO Chassis
1 x HP E5502 ML/DL370 G6 FIO Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
1 x HP HH SATA DVD ROM Kit
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit
1 x HP ML/DL370G6 Redundant Fan Kit
1 x HP ProLiant Windows 2000 Server Keyboard

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.3
	Server 2 - HP ML370
	ML370 T06 - 2 x 146GB, Xeon DualCore E5502, 4GB RAM, redundant PS and FAN

1 x HP ML370 G6 SFF CTO Chassis
1 x HP E5502 ML/DL370 G6 FIO Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
1 x HP HH SATA DVD ROM Kit
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit
1 x HP ML/DL370G6 Redundant Fan Kit
1 x HP ProLiant Windows 2000 Server Keyboard

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.4
	Virtualization Server - HP DL360G6 
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5520 2.27 GHz , 16GB RAM, SAN access (2xFCA)

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5520 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5520 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146 GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
2 x HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 R2 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	2.5
	Database Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5520 2.27 GHz , 4GB RAM, SAN access (2xFCA)

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5520 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5520 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146 GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
2 x HP FC1142SR 4Gb PCI-E HBA
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Enterprice Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	2.6
	DocVerifier RA - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5502 1.87 GHz , 4GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5502 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5502 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5 in DP ENT HDD
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.7
	OCSP/CRL Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5504 2.00 GHz , 4GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5504 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.8
	FrontEnd Database Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5502 1.87 GHz , 4GB RAM, SAN access (2xFCA)

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5502 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5502 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5 in DP ENT HDD
1 x HP FC1242SR 4Gb PCI-E DC HBA
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Enterprice Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	2.9
	UserPKI CA Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5504 2.0 GHz , 4GB RAM, SAN access (2xFCA)

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5504 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
1 x HP FC1242SR 4Gb PCI-E DC HBA 
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Enterprice Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	2.10
	DEC Test platform Server - HP DL580G5
	DL580G5 - 4 x 146GB, redundant PS and FAN, 4 Xeon E7440 2.40 GHz , 16GB RAM

Microsoft Windows  Server 2008 Datacenter
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.11
	UserPKI AD Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5504 2.00 GHz , 4GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5504 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.12
	Backup Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5504 2.00 GHz , 4GB RAM, SAN access (2xFCA)

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5504 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 
2 x HP FC1142SR 4Gb PCI-E DC HBA
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери
Софтуер за управление Fibre Channel портове

	2.13
	SecurityServers - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 1 Xeon E5504 2.00 GHz , 2GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.14
	SecurityServers - HP DL360G9
	DL360G9 - 1 x 400GB, redundant PS and FAN, 1 Xeon E5-2603 v4 2x1.7GHz , 32GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.15
	Site Protector Server - HP DL360G6
	DL360G6 - 2 x 146GB, redundant PS and FAN, 2 Xeon E5504 2.00 GHz , 4GB RAM

1 x HP DL360G6 CTO Chassis
1 x HP E5504 DL360 G6 FIO Kit
1 x HP E5504 DL360 G6 Kit
2 x HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 Kit
2 x HP 146GB 3G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD 
2 x HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit

Microsoft Windows  Server 2008 Standard Edition
Софтуер за управление на Ethernet LAN адаптери

	2.16
	Работни станции - HP Compaq dc5800 Microtower PC
	HP Compaq dc5800 Microtower PC E8400, 250GB, 2GB RAM
HP Compaq TFT L1710 17'' LCD Monitor

Microsoft Windows 7

	2.17
	HSM (Hardware Security Module) - Utimaco SafeGuard CryptoServer CS50
	HSM (Hardware Security Module) - Utimaco SafeGuard CryptoServer CS50

SafeGuard CryptoServer

	2.18
	HSM (Hardware Security Module) - Utimaco SafeGuard CryptoServer CS10
	HSM (Hardware Security Module) - Utimaco SafeGuard CryptoServer CS10

SafeGuard CryptoServer

	2.19
	HSM (Hardware Security Module)
	SafeGuard CryptoServer

	2.20
	Smart Card Printer
	 

	2.21
	Network Workgroup Laser printer - HP Color LaserJet 4700n (Q7492A)*
	HP Color LaserJet 4700n (Q7492A)*

	2.22
	Gigabit Ethernet Switch - HP ProCurve Switch 4204vl-48GS (J9064A)*
	Gigabit Ethernet Switch - HP ProCurve Switch 4204vl-48GS (J9064A)*

1 x ProCurve Switch 4204vl-48GS 
1 x ProCurve Switch gl/xl/vl RPS

	2.23
	SAN Fabric - HP MDS9124 16-ports Active Fabric Switch
	SAN Fabric - HP MDS9124 16-ports Active Fabric Switch

1 x HP MDS9124 16-ports Active Fabric Switch
8 x HP MDS9000 4Gb FC SFP 4pk Shrt Rnge XCVR

	2.24
	SAN Storage - RAW 6TB expandible HP MSA2012fc, 20x300GB SAS 15k HDDs
	SAN Storage: RAW 6TB expandible, HP MSA2312fc 20x300GB SAS 15k HDDs  

1 x HP MSA2000 3.5in Dual I/O 12 Drive Encl 
10 x HP MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch SAS HDD
1 X HP 2312fc DC Modular Smart Array 
10 x HP MSA2 300GB 15K rpm 3.5 inch SAS HDD  
2 x HP SAS to Mini 1m Cable

Модул за управление

	2.25
	SAN Tape Library -HP MSL2024 1 drive LTO 4 FC Ultrium 1840 Library
	SAN Tape Library: HP MSL2024 1 drive LTO 4 FC Ultrium 1840 Library

1 x HP MSL2024 1 LTO-4 Ultrium 1840 FC TP Lib

Модул за управление

	2.26
	Rack management console: HP TFT7600 Rack mount Keyboard and 17in Monitor & HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch 
	Rack management console: HP TFT7600 Rack mount Keyboard and 17in Monitor & HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch 

1 x HP 2X1X16 IP Console USB/VM Switch 
16 x HP PS2 USB Vert Media Interface Adapter     
1 x HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor 
1 x HP IP CAT5 Qty-8 6ft/2m Cable
1 x HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable

	2.27
	UPS
	HP Rack-Mountable R5500 UPS and SNMP card

6 x HP UPS Management Module   
6 x HP R5500 3U Intl UPS

	Г. СИСТЕМА БДС - РЕГИОНАЛНО НИВО
	 

	1
	Персонални компютри
	 

	1.1
	Персонални компютри за технологични работни места на НАИФ “НРБЛД” тип А
	Компютър HP Compaq DC5800 MT
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 2048 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV)
- Четец на смарт карти – Smart Card Reader , интегриран в клавиатурата – включена е HP SmartCard Keyboard
- Color Monitor - HP Compaq L1710 17” LCD
- Видео адаптер ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2 (separate from the PC's memory)
- Общо 8 USB 2.0
- FireWire IEEE 1394
- LAN -Integrated Intel 82566DM Gigabit 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad

	1.2
	Персонални компютри за технологични работни места на НАИФ “НРБЛД” тип В
	Компютър HP XW4600
- Монитор HP Compaq L1710 17” – 2бр.
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache
- Оперативна памет 4096 MB (2x 2048 MB) ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz)
- Адаптер за дискови устройства SAS 3 Gbps-  LSI 3041E 4-port SAS/SATA RAID Card, поддържа RAID 0/1
- Дискови устройства 2 бр. SAS 300 GB Hard Disk Drives (HDD), 3 Gbps, 15K rpm
- Видео адаптер ATI FireGL V5600 , включен към слот на персоналния компютър PCI Express x 16, с 512 MB Video RAM (отделна от оперативната памет на персоналния компютър), с едновременно управление на 2 бр. цветни монитори TFT LCD 1280 х 1024 @ 75Hz
- Keyboard - HP SmartCard Keyboard USB – US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll), mouse pad

	1.3
	Персонални компютри в лабораториите за анализ, за нуждите на развойната дейност на НАИФ “НРБЛД”
	Компютър HP Compaq DC5800 MT:
- Процесор Intel Core 2 Duo E8400 Processor, 3.0-GHz, 1333-MHz FSB ,6 MB L2 cache;
- Оперативна памет 4096 MB non-ECC DDR2 PC2-6400 (800-MHz);
- Дискова памет 250-GB SATA II Hard Drive (8MB Cache, 7200 RPM, NCQ, Smart IV);
- DVD+/-RW SATA SuperMulti LightScribe DVD Writer Drive
- Color Monitor - HP L1950g 19” Monitor, 
- Видео адаптер - ATI Radeon HD 3470 ( SH) PCIe x16 Graphics Card 256 MB DDR2, 64 bit (separate from the PC's memory);
- HP Standart Keyboard USB English US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll) ,mouse pad
- 8 USB 2.0 total
- LAN - Integrated 10/100/1000 Ethernet Network Connection
- FireWire IEEE 1394

	1.4
	Преносими персонални компютри за нуждите на развойната дейност на НАИФ “НРБЛД”, експертно-аналитичната дейност 
	Компютър HP Compaq 6730b 
- Процесор Intel Core 2 Duo Processor T9600 (2.80 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)
- Оперативна памет 2048MB 800 MHz DDR2 SDRAM
- Дискова памет 160 GB 7200 rpm SMART SATA II
- DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe Drive
- 15.4-inch diagonal WXGA 1280 x 800
- Видео адаптер - Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD с 128  MB Video RAM
- Keyboard English US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll) ,mouse pad
- Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC)
- Wireless LAN interface 802.11 b/g

	1.5
	Преносими персонални компютри за нуждите на експлоатацията на НАИФ “НРБЛД”
	Компютър HP Compaq 6730b
- Процесор Intel Core 2 Duo Processor T9400 (2.53 GHz, , 1066 MHz FSB ,6 MB L2 cache)
- Оперативна памет 2048MB 800 MHz DDR2 SDRAM
- Дискова памет 160 GB 5400 rpm SMART SATA II
- DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe Drive
- 15.4-inch diagonal WXGA 1280 x 800
- Видео адаптер - Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD - до 384 MB Video RAM
- Keyboard English US/Bulgarian (engraved cyrillic letters on the keys), HP optical mouse (2-buttons + scroll) ,mouse pad
- Операционната система MS Windows XP Professional, налична от договор на държавната администрация с Microsoft.
- LAN Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC)
- Wireless LAN interface 802.11 b/g

	2
	Принтери
	 

	2.1
	Цветни лазерни принтери HP Color LaserJet CP2025n
	Модел: HP Color Laser Jet CP2025n
Качество на печат (цветен, най-добро качество)- 600х600 dpi
Скорост на печат (цветно, нормално качество, A4) – до 20 стр./мин.
Скорост на печат (черено/бяло, нормално качество, А4) - до 20 стр./мин.
Страници на месец – 40 000
Памет - 128  MB
Свързаност :
Hi-Speed Hi-Speed USB 2.0 port
Fast Ethernet Print Server (10/100Base-TX, RJ-45)

	2.2
	Мрежови лазерни принтери, черно/бели HP LaserJet P4014dn
	Модел: HP Laser Jet P4014dn
Всеки от мрежовите лазерни принтери отговаря на следните технически изисквания
Интерфейс  Embedded Jetdirect (Gigabit Ethernet) 10/100/1000 print server
Скорост на печат - до 45 ppm;
Памет -128 MB RAM

	2.3
	Лазерни принтери, черно/бели HP LaserJet P2055d
	Модел: HP Laser Jet P2055d
Интерфейс USB 2.0
Скорост на печат – до 33 ppm
Памет  - 64 MB RAM
Resolution 1200х1200 dpi

	3
	Станции за събиране на биометрични данни
	 

	3.1
	Стационарни станции за събиране на биометрични данни
	Фотобудка с две светкавици, приемник и предавател за синхронизация DCS Multicard 9000
Цифрова камера Canon PowerShot G10
Захранване за камера АСК DC50
Подложка за подпис SoftPro SignPad 4x3
Скенер за пръстови отпечатъци Verifier 300 LC
Втори монитор за биометрична станция HP L1710 17"LCD
Стойка за камера
Професионална глава за камера DIGIPOD BH-02N

	3.2
	Мобилни станции за събиране на биометрични данни
	Куфар за мобилната станция
Монохроматичен екран
Цифрова камера Canon PowerShot G10
Захранване за камера АСК DC50
Подложка за подпис SoftPro SignPad 4x3
Скенер за пръстови отпечатъци Verifier 300 LC
Трипод Digipod TR-257
Преносим компютър HP Compaq 6730b
USB hub D-Link DUB H4


Таблица II.4

Подновяване на сертификата на потребителската инфраструктура с публичен ключ (UserPKI)

	Номер
	Дейности
	Описание

	1
	2
	3

	1.
	Подновяване на сертификата на потребителската инфраструктура с публичен ключ (UserPKI) 


	· Предоставяне на документация за тестова среда „ Церемония за подновяване на ключовата двойка и сертификата на User PKI“;

· Детайлен план за провеждане на тестове и детайлни тестови сценарии  за изпълнение;
· Изпълнение на ключова церемония за подновяване на ключовата двойка и сертификата на User PKI;
· Изготвяне на протокол за проведената ключова церемония;
· Изготвяне на приемо-предавателен протокол за изпълнени тестови сценарии;

· Предоставяне на документация за реална среда „ Церемония за подновяване на ключовата двойка и сертификата на User PKI“;
· Детайлен план за провеждане на тестове и детайлни тестови сценарии  за изпълнение;
· Изпълнение на ключова церемония за подновяване на ключовата двойка и сертификата на User PKI;
· Изготвяне на протокол за проведената ключова церемония;
· Изготвяне на приемо-предавателен протокол за проверка на работоспособността на Системата за персонализация и Системата за цифров подпис с подновения сертификат на User PKI.




Таблица II.5 

Списък с адреси за поддръжка
на технически и програмни средства на системата на МВР за български лични документи, съхраняване на данните за БЛД и средства за защитата им
	Стуктури на МВР
	Пощенски адрес

	1. Благоевград
	

	ОДМВР- БДС
	гр. Благоевград п.к. 2700, ул. „Владо Черноземски” №3

	02 РУ
	гр. Благоевград п.к. 2700, бул. „Св. Димитър Солунски” № 83 А

	Банско
	гр. Банско п.к. 2770, ул. „Глазне” №39 А

	Гоце Делчев
	гр. Гоце Делчев п.к. 2900, ул. „Отец Пайсий” № 2

	Петрич
	гр. Петрич п.к. 2850 , ул. „Ал. Стамболийски” № 21

	Разлог
	гр. Разлог п.к. 2760 , ул. „Братя Каназиреви” № 1

	Сандански
	гр. Сандански п.к. 2800 , ул. „Малешевска” № 2 

	2. Бургас БДС
	 

	01 РУ
	гр. Бургас п.к. 8000, ул. „Георги Кирков” № 15

	04 РУ
	гр. Бургас п.к. 8000, жк. „Меден рудник” № 414

	05 РУ
	гр. Бургас п.к. 8000, ул. „Перущица” № 63

	Айтос
	гр. Айтос п.к. 8500, ул. „Свобода” № 13

	Карнобат
	гр. Карнобат п.к. 8400, ул. „Алекси Нейчев” № 10

	М. Търново
	гр. Малко Търново п.к. 8350, ул. „Малко Търновска комуна” № 5 

	Несебър
	гр. Несебър п.к. 8230, к-л „Чайка” № 7

	Поморие
	гр. Поморие п.к. 8200, ул. „Княз Борис І” № 98

	Приморско
	гр. Приморско п.к. 8290, ул. „Странджа” №16

	Руен
	с. Руен п.к. 8540, ул. „Изгрев” № 9

	Камено 
	гр. Камено п.к. 8120, ул. „Г. Конодлов” № 10

	Созопол
	гр. Созопол п.к. 8130, ул. „Пирин” № 1

	Сунгурларе
	гр. Сунгурларе п.к. 8470, ул. „Христо Ботев” № 30

	Средец
	гр. Средец п.к. 8300, ул. „Лиляна Димитрова” № 1

	Царево
	гр. Царево п.к. 8260, ул. „Хан Аспарух” № 66

	3. Варна
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Варна п.к. 9028, ул. „Цар Калоян” № 2

	01 РУ
	гр. Варна п.к. 9000, ул. „Парижка комуна” № 30

	02 РУ
	гр. Варна п.к. 9002, ул. „Брегалница” № 1

	03 РУ
	гр. Варна п.к. 9027, бул. „Янош Хунияди” № 1

	04 РУ
	гр. Варна п.к. 9003, ул. „Средец” № 63

	Аксаково
	гр. Аксаково п.к. 9154, ул. „Георги Петлешев” № 64А

	Девня
	гр. Девня п.к. 9160, ул. „Базилика” № 2

	Провадия
	гр. Провадия п.к. 9200, ул. „Юрий Венелин” № 1

	ПУ Долен Чифлик
	гр. Долни Чифлик п.к. 9120, ул. „Иван Сокачев” № 2

	4. Велико Търново 
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Велико Търново п.к. 5006, ул. „Беляковско шосе” № 4

	Горна Оряховица
	гр. Горна Оряховица п.к. 5100, ул. „Отец Паисий” № 23

	Свищов
	гр. Свищов п.к. 5250, ул. „Алеко Константинов” № 5

	Елена
	гр. Елена п.к. 5070, ул. „Иларион Макариополски” № 40

	Павликени
	гр. Павликени п.к. 5200, ул. „Панайот Венков” № 4

	Полски Тръмбеш
	гр. Полски Тръмбеш п.к. 5180, ул. „Търговска” № 77

	Стражица
	гр. Стражица п.к. 5150, ул. „Дончо Узунов” №12

	5. Видин
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Видин п.к. 3700, ул. „Цар Симеон Велики” № 87

	Белоградчик
	гр. Белоградчик п.к. 3900, пл. „Възраждане” № 3

	Кула
	гр. Кула п.к. 3800, ул. „Възраждане” № 36

	6. Враца
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Враца п.к. 3000, ул. „Поп Боюклийски” № 10

	Бяла Слатина
	гр. Бяла Слатина п.к. 3200, ул. „Гимназиална” № 1

	Козлодуй
	гр. Козлодуй п.к. 3320, ул. „Стефан Караджа” № 1

	Мездра
	гр. Мездра п.к. 3100, ул. „Христо Ботев” № 22

	Оряхово
	гр. Оряхово п.к. 3300, ул. „Алея на мира” № 2

	Роман
	гр. Роман п.к. 3130, ул. „Петко Рачев Славейков” № 2

	7. Габрово
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Габрово п.к. 5300, ул. „Орловска” № 50

	Дряново
	гр. Дряново п.к. 5370, ул. „Стефан Стамболов” № 25

	Севлиево
	гр. Севлиево п.к. 5400, ул. „Стефан Пешев” № 4

	Трявна
	гр. Трявна п.к. 5350, ул. „проф. Пенчо Райков” № 15

	8. Добрич
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Добрич п.к. 9300, ул. „Максим Горки” № 12

	Балчик
	гр. Балчик п.к. 9600, бул. „Иван Вазов” № 5

	Ген. Тошево
	гр. Генерал Тошево п.к. 9500, бул. „Димитър Благоев” № 4

	Каварна
	гр. Каварна п.к. 9650, ул. „Добротица” № 38

	Тервел
	гр. Тервел п.к. 9450, бул. „Цар Иван Асен ІІ” № 1

	Шабла
	гр. Шабла п.к. 9680, бул. „Добруджа” № 1

	9. Кърджали
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Кърджали п.к. 6600, ул. „Деспот Слав” № 1

	Ардино
	гр. Ардино п.к. 6750, ул. „Бор” № 2

	Джебел
	гр. Джебел п.к. 6850, ул. „Антарктида” № 1

	Кирково
	гр. Кирково п.к. 6884, ул. „Димитър Благоев” № 34

	Крумовград
	гр. Крумовград п.к. 6900, пл. „България” № 19

	Момчилград
	гр. Момчилград п.к. 6800, ул. „Гюмюрджинска” № 15

	10. Кюстендил
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Кюстендил п.к. 2500, ул. „Цар Освободител” № 12

	Дупница
	гр. Дупница п.к. 2600, ул. „Бисеров” № 2

	Бобов дол
	гр. Бобов дол п.к. 2670, ул. „Васил Коларов” № 9

	Рила
	гр. Рила п.к. 2630, ул. „Юри Гагарин” № 2

	11. Ловеч
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Ловеч п.к. 5500, ул. „Стефан Караджа” № 2

	Луковит
	гр. Луковит п.к. 5770, ул. „Момчилец” № 16

	Тетевен
	гр. Тетевен п.к. 5700, ул. „Христо Ботев” № 3

	Троян
	гр. Троян п.к. 5600, ул. „Захари Стоянов” № 4

	12. Монтана
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Монтана п.к. 3400, ул. „Александър Стамболийски” № 2

	Берковица
	гр. Берковица п.к. 3500, пл. „Йордан Радичков” № 13

	Вършец
	гр. Вършец п.к. 3540, ул. „Ботуня” № 2

	Лом
	гр. Лом п.к. 3600, ул. „Филип Тотьо” № 9

	13. Пазарджик
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Пазарджик п.к. 4400, пл. „Съединение” № 3

	Велинград
	гр. Велинград п.к. 4600, ул. „Никола Вапцаров” № 1

	Панагюрище
	гр. Панагюрище п.к. 4500, ул. „Георги Бозаджиев” № 26

	Пещера
	гр. Пещера п.к. 4550, ул. „д-р Петър Цикалов” № 1

	Септември
	гр. Септември п.к. 4490, ул. „Любен Каравелов” № 1А

	14. Перник
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Перник п.к. 2300, ул. „Самоков” № 1

	Радомир
	гр. Радомир п.к. 2400, ул. „Люлякова” № 3

	Трън
	гр. Трън п.к. 2460, ул. „Харалампи Стоянов” № 1

	15. Плевен
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Плевен п.к. 5800, ул. „Сан Стефано” № 3

	01 РУ
	гр. Плевен п.к. 5800, ул. „Гладстон” № 7а

	02 РУ
	гр. Плевен п.к. 5800, ул. „Тетевен” № 6

	Белене
	гр. Белене п.к. 5930, ул. „България” № 50

	Гулянци
	гр. Гулянци п.к. 5960, ул. „Васил Левски” № 28

	Пордим
	гр. Пордим п.к. 5898, ул. „Иван Божинов” № 3

	Кнежа
	гр. Кнежа п.к. 5835, ул. „Димитър Бутански” № 111

	Долни Дъбник
	гр. Долни Дъбник п.к. 5870, ул. „Христо Янчев” № 53

	Долна Митрополия 
	гр. Долна Митрополия п.к. 5855, ул. „Трети март” № 29

	Левски
	гр. Левски, п.к. 5900, ул. „Христо Ботев” № 35

	Никопол
	гр. Никопол, п.к.5940, ул. „Васил Левски” № 6

	Червен бряг
	гр. Червен бряг п.к. 5980, ул. „Княз Борис І” № 3

	16. Пловдив
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Пловдив п.к. 4002, ул. „Волга” № 70

	01 РУ
	гр. Пловдив п.к. 4004, бул. „Никола Вапцаров” № 91

	02 РУ
	гр. Пловдив п.к. 4002, ул. „Волга” № 70

	03 РУ
	гр. Пловдив п.к. 4003, ул. „Брезовска” № 33

	04 РУ
	гр. Пловдив п.к. 4000, ул. „Мали Богдан” № 3

	05 РУ
	гр. Пловдив п.к. 4000, ул. „Ванче Михайлов” № 2

	06 РУ
	гр. Пловдив п.к. 4000, ул. „Капина” № 14

	Асеновград
	гр. Асеновград п.к. 4230, пл. „Николай Хайтов” № 8

	Карлово
	гр. Карлово п.к. 4300, ул. „Стамболийски” № 1

	Първомай
	гр. Първомай п.к. 4270, ул. „Зорница” № 1А

	Раковски
	гр. Раковски п.к. 4150, ул. „Христо Ботев” № 41

	Стамболийски
	гр. Стамболийски п.к. 4210, ул. „Георги Раковски” № 21

	Хисар
	гр. Хисар п.к. 4180, ул. „Васил Петрович” № 10

	Труд
	с. Труд п.к. 4199, ул. „Н. Петков” № 14

	ПУ Съединение
	гр. Съединение п.к. 4190, ул. „Найден Команов” № 14

	17. Разград
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Разград п.к. 7200, ул. „Кирил и Методий” № 8

	Исперих
	гр. Исперих п.к. 7400, ул. „Васил Левски” № 93

	Кубрат
	гр. Кубрат п.к. 7300, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 6

	Лозница
	гр. Лозница п.к. 7290, ул. „Васил Левски” № 6

	18. Русе
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Русе п.к. 7000, бул. „Скобелев” № 49

	Бяла
	гр. Бяла п.к. 7100, пл. „Екзах Йосиф” № 1

	Ветово
	гр. Ветово п.к. 7080, ул. „Трети март” № 68

	Две могили
	гр. Две могили п.к. 7150, ул. „Христо Ботев” № 2

	Сливо Поле
	гр. Сливо поле п.к. 7060, ул. „Панайот Волов” № 2

	19. Силистра
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Силистра п.к. 7500, бул. „Македония” № 175

	Дулово
	гр. Дулово п.к. 7650, ул. „Васил Левски” № 6

	Тутракан
	гр. Тутракан п.к. 7600, ул. „Трансмариска” № 2

	20. Сливен
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Сливен п.к. 8800, ул. „Д-р Миркович” № 2

	Котел
	гр. Котел п.к. 8970, ул. „Проф. Павлов” № 38

	Нова Загора
	гр. Нова Загора п.к. 8900, пл. „Свобода” № 12

	Твърдица
	гр. Твърдица п.к. 8890, ул. „Княз Борис І” № 72А

	21. Смолян
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Смолян п.к. 4700, бул. „България” № 67

	Девин
	гр. Девин п.к. 4800, ул. „Освобождение” № 38

	Златоград
	гр. Златоград п.к. 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 7

	Мадан
	гр. Мадан п.к. 4900, ул. „Обединение” № 10

	Чепеларе
	гр. Чепеларе п.к. 4850, ул. „Дичо Петров” № 4

	22. София
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. София п.к. 1574, ул. „Гео Милев” № 71

	Ботевград
	гр. Ботевград п.к. 2140, ул. „Витоша” № 3

	Годеч
	гр. Годеч п.к. 2240, ул. „Мерудая” № 2

	Етрополе
	гр. Етрополе п.к. 2180, бул. „Руски” № 103

	Елин Пелин
	гр. Елин Пелин п.к. 2100, пл. „Независимост” № 11

	Ихтиман
	гр. Ихтиман п.к. 2050, пл. „Съединение” № 1

	Костинброд
	гр. Костинброд п.к. 2230, ул. „Славянска” № 68

	Костенец
	гр. Костенец п.к. 2030, ул. „Боровец” № 13А

	Правец
	гр. Правец п.к. 2161, ул. „Драган Йотов” № 2

	Пирдоп
	гр. Пирдоп п.к. 2070, бул. „Цар Освободител” № 49

	Самоков
	гр. Самоков п.к. 2000, ул. „Професор Васил Захариев” № 1

	Сливница
	гр. Сливница п.к. 2200, ул. „Тодор Каблешков” № 4

	Своге
	гр. Своге п.к. 2260, бул. „Искър” № 29

	23. Стара Загора
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Стара Загора п.к. 6000, ул. „Георги Сава Раковски” № 68

	01 РУ
	гр. Стара Загора п.к. 6000, ул. „Св. Княз Борис” № 89

	02 РУ
	гр. Стара Загора п.к. 6014, кв. „Железник”, ул. „Арх. Хр. Димов” № 37

	Гълъбово
	гр. Гълъбово п.к. 6280, ул. „Георги Бенковски” № 13

	Казанлък
	гр. Казанлък п.к. 6100, ул. „Д-р Стамболски” № 2

	Раднево
	гр. Раднево п.к. 6260, ул. „23 септември” № 4

	Чирпан
	гр. Чирпан п.к. 6200, ул. „Отец Паисий” № 1

	24.Търговище
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Търговище п.к. 7700, ул. „Спиридон Грамадов” № 36

	Омуртаг
	гр. Омуртаг п.к. 7900, ул. „Иван Вазов” № 2

	Попово
	гр. Попово п.к.7800, ул. „Райко Даскалов” № 18

	25. Хасково
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Хасково п.к. 6300, ул. „Атон” № 2А

	Димитровград
	гр. Димитровград п.к. 6400, ул. „Д. Благоев” № 10

	Ивайловград
	гр. Ивайловград п.к. 6570, ул. „Г. Димитров” № 43

	Тополовград
	гр. Тополовград п.к. 6560, ул. „Младежка” № 2

	Свиленград
	гр. Свиленград п.к. 6500, ул. „Крайречна” № 2

	Харманли
	гр. Харманли п.к. 6450, пл. „Възраждане” № 15

	26. Шумен
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Шумен п.к. 9700, ул. „Сан Стефано” № 2

	Каолиново
	гр. Каолиново п.к. 9960, пл. „Украйна” № 3

	Нови пазар
	гр. Нови Пазар п.к. 9900, ул. „Плиска” № 1

	Велики Преслав
	гр. Велики Преслав п.к. 9850, ул. „Борис Спиров” № 18

	27. Ямбол
	 

	ОДМВР- БДС
	гр. Ямбол п.к. 8600, ул. „Преслав” № 40

	Елхово
	гр. Елхово п.к. 8700, ул. „Цар Калоян” № 15

	Стралджа
	гр. Стралджа п.к. 8680, ул. „Пейо К. Яворов” № 53

	28. СДВР
	 

	Отдел БДС
	гр. София п.к. 1202, бул. „Кн. Мария Луиза” № 48

	01 РУ
	гр. София п.к. 1574, бул. „Шипченски проход” № 67

	02 РУ
	гр. София п.к. 1202, ул. „Княз Борис І” № 215

	03 РУ
	гр. София п.к. 1309, ул. „Индже войвода” № 2

	04 РУ
	гр. София п.к. 1421, ул. „Крум Попов” № 57

	05 РУ
	гр. София п.к. 1504, ул. „Марин Дринов” № 4

	06 РУ
	гр. София п.к. 1618, бул. „Братя Бъкстон” № 5

	07 РУ
	гр. София п.к. 1715, бул. „Александър Малинов” № 1

	08 РУ
	гр. София п.к. 1592, ул. „Иван Арабаджията” № 40

	09 РУ
	гр. София п.к. 1359, ж.к. „Люлин” бл. № 464, вх. В

	Отдел "Пътна полиция"
	гр. София п.к.1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 4

	29. ДБДС
	гр. София п.к. 1202, бул. „Кн. Мария Луиза” № 48

	30. Дирекция "Миграция"
	гр. София п.к. 1202, бул. „Кн. Мария Луиза” № 49

	31. ДКИС-ГККЦ-МВР-Лозенец
	гр. София п.к. 1421, ул. „Теодосий Търновски” № 42

	32. СОБТ
	гр.София, бул. „Александър Малинов” №1 

	33. НИКК
	гр.София, бул. „Александър Малинов” №1 

	34. МВнР
	гр. София п.к. 1113, ул. „Александър Жендов” № 3

	
	

	Забележка: Адресите на звена „Пътна полиция” и „Миграция” към СДВР/ОДМВР са на територията на съответния областен град. За ОДМВР София са на територията на гр. София.


Раздел III 
Технически изисквания по отношение на условията за следгаранционна поддръжка за компоненти от Технически и програмни средства в лаборатории на МВР за анализ на документи за самоличност и защитите в тях.
1. Следгаранционната поддръжка да включва: поддържане в работоспособно състояние аналитична апаратура в обхват, обем и при условия, описани в Tаблица III.1.
2. Да се осигури превантивна поддръжка /профилактика/, веднъж годишно за всички компоненти описани в Tаблица III.1.
3. При поискване от възложителя, да се оказва помощ при промяна, настройка, оптимизация, преинсталиране и конфигуриране на специализирания софтуер, описан в Tаблица III.2.

4. Да се предоставят актуализации на софтуера за случаите, за които това е посочено в изискванията за даден компонент в Tаблица III.1.
5. Да се извършва следгаранционната поддръжка на място в сгради на МВР, на територията на цялата страна. За всеки компонент, в Tаблица III.1 е посочен брой местонахождения. Списък с конкретните адреси e съгласно Tаблица III.3.
6. Дефектирали цифрови носители на информация да остават на съхранение при съответното подразделение на МВР и да не се връщат при подмяната им.

7. Времето за отстраняване на инцидент да не бъде повече от 45 /четиридесет и пет/ работни дни като времето за пълно отстраняване на инцидент включва времето за доставка на елементи и възли за отстраняване на повреда и времето за отстраняване на повредата.
Забележка: 
Под актуалзицаия в Таблица III.1 да се разбира софтуерни промени, които подобряват работата на продукта, без това да изисква допълнително заплащане.

	Таблица III.1
Изисквания за следгаранционна поддръжка на технически и програмни средства в лаборатории на МВР за анализ на документи за самоличност и защитата в тях

	Номер
	Компонент
	брой
	Следгаранционни условия за поддръжка 
(SLA after warranty services) 
	Забележки

	
	
	
	Местонахождение
	Режим на поддръжка 
(за режим 5х8 - 08:30 - 17:30)
	Време за реакция
	Време за пълно отстраняване на инцидент 
	Срок за отстраняване на повредата (след осигуряване на необходимите елементи и възли)
	Включени актуализации на софтуера
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8
	9
	10

	1
	Инструмент за видео спектрални изследвания с микроскоп - F&F VSC 6000
	2
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 45 дни 
	до 24 часа
	да
	 Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители

	2
	Специализирана система за паспортен контрол F&F VISPEC 2
	1
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 45 дни 
	до 24 часа
	да
	 Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители

	3
	Газов хроматограф Agilent Technologies 7890A
	2
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 45 дни 
	до 24 часа
	да
	Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители

	4
	Допълнителни модули за течно-хроматографска система Agilent 1100
	1
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 45 дни 
	до 24 часа
	да
	 Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители

	5
	Раманов спектрометър за документни изследвания F&F Foram 685-2 
	1
	София
	5х8
	до 4 часа
	до 45 дни 
	до 24 часа
	да
	Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители

	6
	Дисперсивен Раман-Микроскоп за     изследвания на мастило, неорганични съединения, полимери  и др. Bruker Optics SENTERRA
	2
	София
	5х8
	до 24 часа
	до 45 дни 
	до 24 часа
	да
	Пълна профилактика - 1брой на година;
Подмяна на един брой лазер на година, при необходимост (подмяната на лазера се извършва при неговото отказване или при установени индикации за работа извън нормите, при измерване на интензитета по време на периодичната профилактика. Лазерът не подлежи на подмяна при липса на индикации за това.)
Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители

	7
	Видеоспектрален компаратор в комплект с микроскоп със CCD камера 
	9
	Страната
	5х8
	до 4 часа
	до 45 дни 
	до 48 часа
	да
	 Сервизът да бъде извършен от обучени от фирмата производител 
или от оторизирани за това нейни представители 


Таблица III.2
 Описание на технически и програмни средства в лаборатории на МВР за анализ на документи за самоличност и защитите в тях

	Номер
	  Елемент
	Описание

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Инструмент за видео спектрални изследвания с микроскоп - F&F VSC 6000
	1.1. Tехнически характеристики:
 - 5M pixels CCD „firewire” вградена камера, 2584 х 1956 пиксела, чувствителна на видима и Инфрачервена светлина. 
 -Контрол на ирисовата диафрагма, автоматичен контрол на яркостта и контраста
 -Оптично увеличение от 1.5 х до 130х, Поле за наблюдение от 590 х 420мм.
 -Интегриране на изображенията върху чип от 8ms до  22s. Пълен компютърен контрол.
1.2. Осветяване: 
 - УВ: при 365nm падащ лъч (4 х 9W), 254nm и 312nm( по 2 х 8W), блокиращ филтър при 250-390 nm. 
 - Ко-аксиален LED източник на светлина.
 - Видима високо интензивна фокусирана светлина с източник от 250W.
 - Видима/инфрачервена падаща светлина с 4 източника х 20W, 2 източника х 5W. 
 - Видима/инфрачевена преминаваща светлина от 4 х 12W източника и 1х 20W с Æ25мм на осветеното петно.
 - OVD изображения получени посредством 14 източника х 1 W.
 - Видима светлина за фокусиране  в точка от 11 източника от по 1W.
 - Анти-Стокс ефект индуциран от лазер при 750 - 1100 nm.

	 
	 
	1.3. Вътрешен микро-спектрофотометър за измерване на абсорбция, отражение, пропускливост и луминисценция 
1.4. Автоматичен избор на филтри, моторизирани филтри за интерференция, позволяващи контрол на позицията от  3,5 nm и номинална полуширина на ивицата от 40 nm.
1.5. Филтри за изображения - 15 бр. При  530, 550, 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 725, 780, 830, 850 и 950нм, както и широко лентов филтър от 390 до 690 нм, и УВ филтър за наблюдение от 360-400нм. 
Системата оперира съгласно следните стандарти: 1960 UCS и 1931.
1.6. Специализиран софтуер с възможности за:.
 - Създаване на програми с параметри за изображение, камера, филтри, време за интегриране, контраст, точна и постоянна дистанция /мм/, ъгъл и площ при рутинни измервания.
 - Сравнение на запазени и актуални изображения, превръщането им в огледални образи, ротация.
1.7. Микроскоп с висока разделителна способност, CCD  5M пиксела камера, чувствителна във видимия диапазон. 
 - Оптично увеличение от 7.8х до 160х.
 - Дигитална увеличение от 54х до 1100х.
 - Тринукуляр, С-връзки за камера, Plano- обектив 1х.

	 
	 
	1.8 Управляващо устройство НР модел nw4600 Workstation,  с WIN XP Pro/ Vista с осигурени драйвери, 30” TFT Flat screen Dell`
1.9. Цветен принтер HP LaserJet 1215,  интерфейс USB 2.0, драйвери за Windows XP/Vista


1. CCD камера с автоматичен контрол на ирисовата диафрагма и фокуса.


2. Оптично увеличение посредством лещи от 3х до 43х.


4. Източници:


- Видима падаща светлина с 4 източника от по 12,8W.


- Видима пропусната светлина с 4 източника  от по 12,8W.


- Пропусната високо интензивна видима и  инфрачервена светлина с източник от 20W.


- Пропусната УВ светлина при 365нм от 2 източника от 4W.


 - Падаща УВ светлина от 4 източника от по 8W при 365нм.


- Падаща УВ светлина от 2 източника от по 6W при 313нм.


- Падаща УВ светлина с  2 източника от по 4W при 254нм.


- Странично осветление от 2 източника по 20W.


- Осветление под ъгъл с 2 източника тип  LED за изображение на холограми.


- Ретрорефлективна светлина с източник от 20W.


5. Обхват на документи с до 200мм ширина и 200мм дължина.

	6. 17” Монитор за директна връзка с апарата.


1. Основен модул (GC) - 2 бр.


- Пещ с двадесет нива на температурно програмиране. Скорост на нагряване 120оС/мин. Работен диапазон от 4оС над околната до 450оС; от - 40оС до 450оС с охлаждане с течен СО2.


 - Контрол на налягането с прецизност от 0.001 psi


- Двуканален аналогов изход (1 mV, 1 V и 10 V)

 - Отдалечен старт/стоп сигнал


- Вграден LAN комуникационен интерфейс. Вграден интерфейс за 7683 автоматичен инжектор 


- Четири 12 V и четири 24 V


- Автоматично предпазване на паметта при проблеми с електрическото захранване

2. Температурно програмируем капилярен инжектор за директно въвеждане на пробата в капилярната колона (on-column capillary inlet system). 


- Работно налягане от 0 до 100 psi.  Работна температура 450оС. Три нива на температурно програмиране.


- Работно налягане от 0 до 100 psi. Три нива на температурно програмиране. Скорост на нагряване 720оС / мин. Работна температура от - 65оС до 450оС. Криогенно охлаждане. Разделяне на потока до 7500:1 – 1бр. 


4. Капилярен инжектор с и без разделянена потока(split /splitless). 

 - Електронен контрол на потока/налягането Четири режима на програмиране: програмируем поток, програмируемо налягане, постоянно налягане или постоянен поток. 


9. Agilent 7683В Автоматичен инжектор с капацитет 100 х 2 мл шишета за проби. - 2бр


10. Agilent 7000A Тройно квадруполен мас-селективен детектор с йонизация чрез електронен удар (EI). Колизионна клетка с хексаполна  геометрия. Технология „гасене с хелий”. Режими на работа  SIM и SCAN, MRM  или SRM (selected reaction monitoring).


11. Специализиран програмен продукт GC ChemStation / GCMS MasHunter за пълен контрол, събиране, архивиране и обработка на данните - 2 бр.


12. 32 битова софтуерна платформа съвместима със съществуващите ChemStation програмни продукти, директен експорт към Excel – 2 бр; 


13. Валидирана управляваща система HP xw 4600 Workstation, WIN XP Pro/ Vista, 

14. 22” TFT Flat screen HP L2245wg

15. Цветен лазерен принтер Colour Laser Jet HP1215

. Валидирана управляваща система Compaq dx 7500 Microtower, WIN XP Pro/ Vista,

17. 22” TFT Flat screen HP LE 2201 w

	18. Цветен лазерен принтер Colour Laser Jet HP3505. UPS-5000VA, модел ITY TW060B - 2бр.

	4
	Допълнителни модули за течно-хроматографска система Agilent 1100
	1.  Модул за препаративна течна хроматография – 1 бр. 
Agilent 1200 Препаративен фракционен колектор и помпа за работа с наличните Agilent 1100 системи за високоефективна течна хроматография. Пълен софтуерен контрол на цялата система, включително и наличните Agilent CE и 1100 HPLC и LC/MSD модули. Програмиране за събиране на фракции по време и по пик, вграден сензор за закъснение. Температурен контрол на пробите в диапазона от 4 до 40о С. Капацитет: 100 бр. 2мл шишета; 40 епруветки с обем 45мл (30мм диаметър, до 100мм височина); 215 епруветки с обем 7мл (12мм диаметър, до 100мм височина). Високоскоростен клапан за пренасочване на потока. Максимален поток 100 мл/мин. Препаративна помпа с обхват на потока от 0.001 до 100 мл/мин, прецизност на потока < 0.5% RSD, работно налягане до 400 бар, вграден клапан за обезвъздушаване, вградена система с перисталтична помпа за промиване на буталата и уплътненията.

	
	
	2. Източник за химическа йонизация при атмосферно налягане (1 бр)
Agilent APCI Източник за химическа йонизация при атмосферно налягане за детектор Agilent MSD Quad модел G1946B, S/N US94810259 и специализиран програмен продукт LC/MS ChemStation Rev. A.07.02., окомплектован с разпръсквателна камера, пулверизатор, APCI изпарител, калибрационен набор.

3. Валидирана управляваща система на HP dx2420 Workstation, с WIN Vista/7 с осигурени драйвери, 19” TFT Flat screen HP, цветен принтер  HP Laserjet 1600, интерфейс USB 2.0,  драйвери за Windows XP/Vista

	5
	Раманов спектрометър за документни изследвания F&F Foram 685-2 
	Вграден стабилизиран диоден лазер при 685 nm дължина на вълната.
Притежава вграден цветен видео-микроскоп за избор на мястото за наблюдение, силата на лазера върху пробата не надхвърля 5 mW, разделителната способност  е  8 cm‾1.
Спектрален  диапазон от 400 до 2000 cm‾1.
Системата оперира с Windows базиран софтуер, 
НР управляващо устройство  с характеристики : 
- Процесор Intel Core 2 Duo 2,66 GHz, HDD-300 GB sATA, RAM -2Gb DDR2 800 Mhz, WIN XP Pro 
- 22” TFT Flat screen monitor –  5 ms, разделителна способност 1680x1050@75 MHz
Цветен лазерен принтер HP LaserJet CP1215.

	6
	Дисперсивен Раман-Микроскоп за     изследвания на мастило, неорганични съединения, полимери  и др. Bruker Optics SENTERRA
	Технически характеристики:
1. Два лазера за облъчване на проба:
- 785 nm лазер с обхват от 100 cm-1 до 4000 cm-1 и мощност: 1, 10, 25, 50 и 100 mW; 
- 532 nm лазер с обхват от 100 cm-1 до 4000 cm-1 и мощност: 0,2, 2, 5, 10 и 20 mW.
2. Спектрална разделителна способност от 3 cm-1 и 9 cm-1.
3. Пространствена разделителна способност от 1µm, в зависимост от източника за възбуждане.
4. Конфокална дълбочина с разделителна способност от 2 µm, измерена с обектив от 100х увеличение.


5. Стабилност от 0,1 RMS с монохроматор за висока разделителна способност.



- CCD камера OLYMPUS Infinity I;- тринокуляр с един изход за CCD камера;


- обективи за наблюдение в светло поле от 20х и 50х;


- две монохроматични решетки за висока разделителна способност и широк обхват;


- моторизирано комбиниране на процепи и конфокални отвори;


- обективи: 10х, 20х, 50х и 100х;

- поляризатори за видима светлина, източник при 785 nm и 532 nm; 


- изходи за изследване на проби извън микроскопа посредством лазер при 532 nm;

	- моторизирана X, Y, Z масичка с възможност за профилиране на пробите в дълбочина.

	
	
	7. Софтуер за работа с дисперсивен Раманов микроскоп:
- основен управляващ софтуер;
- специализиран софтуер OPUS 7.2.
8. Библиотеки:
- специализирана библиотека за криминалистични нужди;
- библиотека с основни мономери.

9.НР Компютърна конфигурация доставена със системата, с характеристики : 
- Процесор Core 2 Quad 2,4GHz, 2GB RAM, HDD 250GB, DVD-CD writer, 19” TFT, XP Professional/Vista, цветен лазерен принтер, операционна система и драйвери.

	7
	Видеоспектрален компаратор в комплект с микроскоп със CCD камера 
	Инструментът е със система от типа „бърза проверка”, която осигурява  създаване, запазване и прилагане на параметри - посредством контрол на източника на светлина, оптично увеличение и използвани филтри.

	
	
	Оптично увеличение  46х, дигитално увеличение  92х. Минимално поле за наблюдение 8.5 х 6.4 мм, Максимално поле за наблюдение 133 х 100 мм.

	
	
	Моторизирани филтри, автоматичен и ръчен контрол на ирисовата диафрагма на камерата.


Халогеннни лампи за генериране на инфрачервена луминесценция, лампи за падаща и пропусната видима/инфрачервена  и ултравиолетова светлина.

- Падаща интензивна видима светлина с източник от 100W.

- Падаща видима и инфрачервена светлина с контрол на интензивност от  4 източника по 12.8W.

- Пропусната видима и инфрачервена светлина от 4 източника по 12.8W.

	- Пропусната високо интензивна бяла и инфрачервена светлина от един източник от 20W.

	
	
	Ко-аксиално и странично осветление за ретро-отражателни черти и холограмни защити. Анти-Стокс ефект с източник от   850 - 1100 nm.
- Падаща УВ светлина при 365нм от 2 източника от 9W.
- Падаща УВ светлина при 254нм от  2 източника от 6W.
- Падаща УВ светлина при 313нм от 2 източника от 6W.
- Пропусната УВ светлина при 365нм от 2 източника от 9W.

	
	
	Микроскоп с висока разделителна способност, с CCD  5M пиксела камера, чувствителна във видимия диапазон. 
         Характеристики на микроскопа:
         Оптично увеличение от 7.8х до 160х.
         Дигитална увеличение от 54х до 1100х.
         Тринокуляр, С-връзки за камера, Plano- обектив 1х
Специализиран Windows съвместим софтуер. Софтуера на инструмента – DISS software.

НР управляващо устройство, с характеристики: Intel Core 2 Duo 2,66 GHz, HDD-300 GB sATA, RAM -2Gb DDR2 800 Mhz, 
WIN XP Pro/ Vista.
- 22” TFT Flat screen monitor, 
Цветен лазерен принтер


Таблица III.3

Списък с адреси за поддръжка

на технически и програмни средства в лаборатории на МВР за анализ на документи за самоличност и защитите в тях

	Номер
	Компонент
	Адреси

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Инструмент за видео спектрални изследвания с микроскоп - F&F VSC 6000
	ДБДС,  гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48  - 1 бр.;

СОБТ, гр.София, бул. „Александър Малинов” №1 - 1 бр.

	2
	Специализирана система за паспортен контрол F&F VISPEC 2
	ДБДС,  гр.София, бул. „Александър Малинов” №1 - 1 бр.

	3
	Газов хроматограф Agilent Technologies 7890A
	СОБТ, гр.София, бул. „Александър Малинов” №1 - 2 бр.

	4
	Допълнителни модули за течно-хроматографска система Agilent 1100
	СОБТ, гр.София, бул. „Александър Малинов” №1 - 1 бр.

	5
	Раманов спектрометър за документни изследвания F&F Foram 685-2 
	ДБДС,  гр.София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48  - 1 бр.;

	6
	Дисперсивен Раман-Микроскоп за изслезвания на мастило, неорганични съединения, полимери  и др. Bruker Optics SENTERRA
	СОБТ, гр.София, бул. „Александър Малинов” № 1 - 1 бр.;

НИК, гр.София, бул. „Александър Малинов” № 1 - 1 бр.

	7
	Видеоспектрален компаратор в комплект с микроскоп със CCD камера 
	ГКПП:

Аерогара София - 2 бр. (1 бр. за терминал 1 и 1 бр. за терминал 2);

Аерогара Варна - 1 бр.;

Аерогара Бургас - 1 бр.;

Пристанище Бургас - 1 бр.;

Капитан Андреево - 1 бр.;

Кулата  - 1 бр.

Гюешево - 1 бр.;

Калотина - 1 бр.;

	
	
	


                                         














 Таблица  IV.      
Консултантски услуги 
	Номер
	Компонент
	Брой
	Местонахождение
	Забележка

	
	
	
	
	

	1.
	Консултантски услуги до 1000 човекочаса
	1000
	гр. София
	При заявка от страна на възложителя се предоставят консултански услуги (могат да бъдат по трите раздела в зависимост от възникналата необходимост и при преминаване към централизирана персонализация на БЛД)


                Използвани съкращения:

	БЛД
	Български лични документи

	СУП
	Система за управление за персонализация

	ПЦ
	Персонализационен център

	МПСО
	Материали под строг отчет

	ICAO
	Международната организация по гражданска авиация

	ЕНИ
	Електронен носител на информация

	НАИФ „НРБЛД“
	Национален автоматизиран информационен фонд “Национален регистър на българските лични документи”

	ДБДС
	Дирекция “Български документи за самоличност”

	СОБТ
	Специализиран отряд за борба с тероризма

	НИК
	Научноизследователски институт по криминалистика
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